Функция «I Feel»

позволяет более точно поддерживать температуру в

С помощью функции Quiet на пульте дистанционного

низким уровнем шума

90% пыли и других частиц из воздуха в помещении

Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер

более современный и стильный вид передней панели блока

Благодаря функции 4D AUTO Air возможно управление

удобство и комфорт для пользователя

класса А

NEO Classic A

Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматическими жа-люзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распре-деление воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.

Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной пе-редней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.

Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обнов-ленным фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Density

4D AUTO Air

подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает

MIRAGE-дисплей

выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает

фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формаль-дегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.

Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функ-циями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.

Энергоэффективность класса А

Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность

Низкий уровень шума

управления легко настроить работу блока в режиме с самым

I Feel

UHDFilter

Температурный датчик в пульте дистанционного управления

помещении, непосредственно в месте нахождения людей

ULTRA Hi Density фильтр

Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более

Комплексная очистка воздуха

Угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте

Озонобезопасный хладагент

безопасный хладагент – R410A

В кондиционерах HISENSE используется экологически

Режим Smart

режим работы в зависимости от температуры в помещении

В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический

кассетные

напольно-

HEAVY Classic	канальные

колонные

к перепаду

и защиты

на вентили

пластик

подключение

LOW

Устойчивость	Светопрозрачный	Режим «Sleep»	Режим «Super»	Smart Defrost	Dimmer

напряжения

Двусторонее	Таймер

дренажа

Функция

самоочистки

Защитная накладка	Авторестарт

внешнего блока

Система

самодиагностики

Характеристики Модель Энергоэффективность
Класс энергоэффективности на охлаждение

Класс энергоэффективности на обогрев

Коэффициент энергоэффективности на охлаждение Коэффициент энергоэффективности на обогрев
Рабочие Характеристики

Ед.измерения

EER

COP

AS-07HR4SYDDC

A A
3,21

3,61

AS-09HR4SYDDC

A A
3,21

3,61

AS-12HR4SVDDC1

A A
3,21

3,61

AS-18HR4SWADC1*

C B
2,81

3,41

AS-24HR4SFADC*

A A
3,22

3,61

Холодопроизводительность Теплопроизводительность Потребляемая мощность (охл) Потребляемая мощность (нагрев) Расход воздуха

Уровень шума внутренний блок

Уровень шума внешний блок

Напряжение электропитания

кВт кВт кВт кВт м³/час
Низ (дБ (A))/ Выс(дБ(A))

дБ (A)

2,10                                2,50                                3,20                                5,30                                6,80 2,20                                2,55                                3,20                                5,40                                7,20 0,655                              0,778                              0,998                              1,885                              2,115 0,610                              0,706                              0,885                              1,583                              1,994 460                                 500                                 500                                1000                               1050
31/38	35/40	34/39	38/45	39/46
	
53	53	55	58
	58

220-240 В, 1фаза, 50 Гц

Нагрев (A

Рабочий ток	Охлаждение) (A)

Степень защиты (вн) / (внеш)
	(IP)
	
Класс защиты (вн) / (внеш)	(I/II)

Массо-габаритные характеристики

2,9                                  3,8                                  4,5                                  8,4                                  9,5 2,7                                  3,4                                  4,0                                  7,1                                  8,9 IPX0/IPX4
CLASS I/CLASS I

Размер блока ДхВхГ (мм)

Вес нетто (кг)

Присоединительные размеры Диаметр труб жидкость
Диаметр труб газ

Внутренний блок Внешний блок Внутренний блок Внешний блок

дюйм

дюйм

800×270×214 660×482×240 8,0 22

1/4 3/8

800×270×214 660×482×240 8,0 24

1/4 3/8

800×270×214 715×482×240 8,4 26

1/4 1/2

977×315×236 760×545×255 12,0 35

1/4 1/2

977×315×236 830×629×285 12,5 45

3/8 5/8

Модельный ряд систем кондиционирования HISENSE Бытовые сплит-системы и оборудование для обработки воздуха

Premium DYNAMIC      NEW 2016       Premium SLIM Design	NEO Premium       NEW 2016	CLASSIC A Design Super DC Inverter	Super DC Inverter	Classic A

* Для моделй 18K, 24K — LTC и угольный фильтр — опция

Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внешние блоки	Внутренние	Внутренние

и HEAVY DC Inverter	блоки	блоки

Premium CONCEPT      NEW 2016 Design Super DC Inverter

Premium DESIGN	NEO Classic A Super DC Inverter

Premium Floor Design Super DС Inverter

Premium FUTURE	NEW 2016 Design Super DC Inverter

Внутренние

блоки SMART DC Inverter	ECO Classic A	NEW 2016

Внутренние

блоки

потолочные