Функция «I Feel»

позволяет более точно поддерживать температуру в

С помощью функции Quiet на пульте дистанционного

низким уровнем шума

90% пыли и других частиц из воздуха в помещении

режим работы в зависимости от температуры в помещении

Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер

более современный и стильный вид передней панели блока

Благодаря функции 4D AUTO Air возможно управление

удобство и комфорт для пользователя

класса А

однослойную шумоизоляцию компрессора

NEO Premium Classic A

Серия Neo Premium Classic A это премиальная не инверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективно-сти и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.

Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дис-танционного управления.

4D AUTO Air

подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает

MIRAGE-дисплей

выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает

За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воз-духа Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и ней-трализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.

Режим Smart

В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический

Энергоэффективность класса А

Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность

I Feel

UHDFilter

Температурный датчик в пульте дистанционного управления

помещении, непосредственно в месте нахождения людей

ULTRA Hi Density фильтр

Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более

Комплексная очистка воздуха

Фильтрточистки воздуха с ионами серебра и

Низкий уровень шума

управления легко настроить работу блока в режиме с самым

Однослойная шумоизоляция компрессора

Все внешние блоки серии PREMIUM Classic A имеют

Озонобезопасный хладагент

В кондиционерах HISENSE используется экологически

фотока алитический фильтр в комплекте

безопасный хладагент – R410A

Плазменная очистка воздуха

токсичные вещества, предотвращает распространение

Плазменная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует

инфекционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи

кассетные

напольно-

HEAVY Classic	канальные

колонные

к перепаду

на вентили

подключение

0°С/-15°С

LOW

Устойчивость

напряжения

й	Режим Sleep	Режим Super	Dimmer	Двухсторонее

дренажа

Функция

Работа на

охл/обогрев	самоочистки

Защитная накладка	Авторестарт внешнего блока

Характеристики

Система

и защиты

самодиагностики

Модель	Ед.измерения	AS-07HR4SYDTG AS-10HR4SYDTG AS-13HR4SVDTG AS-18HR4SWATG* AS-24HR4SFBTG*AS-30HR4SQBTG* Энергоэффективность

Класс энергоэффективности на охлаждение

Класс энергоэффективности на обогрев

Коэффициент энергоэффективности на охлаждение Коэффициент энергоэффективности на обогрев Рабочие Характеристики Холодопроизводительность Теплопроизводительность
Потребляемая мощность (охл) Потребляемая мощность (нагрев) Расход воздуха

Уровень шума внутренний блок

Уровень шума внешний блок

EER COP

кВт кВт кВт кВт м³/час
Низ (дБ (A))/ Выс(дБ(A))

дБ (A)

A                             A                             A                              A A                             A                             A                              A
3,21                         3,21                         3,21                          3,28 3,61                         3,64                         3,62                          3,61

2,10                         2,70                         3,70                          5,30 2,20                         2,75                         3,75                          5,35 0,655                        0,84                        1,152                        1,616 0,61                        0,755                       1,038                        1,442 460                          500                          500                          1050

28/38	29/40	34/40	39/46

53	53	55	58

A                             С A                             D
3,28                         2,93 3,61                         3,01

7,20                         8,40 7,40                         9,05 2,195                       2,867 1,873                       2,873 1200                        1200

45/50	45/50

58	60

Напряжение электропитания

Нагрев (A

Рабочий ток	Охлаждение) (A)

Степень защиты (вн) / (внеш)
	(IP)
	
Класс защиты (вн) / (внеш)	(I/II)

Массо-габаритные характеристики

220-240 В, 1фаза, 50 Гц 2,9	3,8	5,0	7,2 2,7	3,4	4,6	6,5
IPX0/IPX4

CLASS I/CLASS I

9,8                          12,9 8,4                          12,9

Размер блока ДхВхГ (мм)

Вес нетто (кг)

Присоединительные размеры Диаметр труб жидкость
Диаметр труб газ

Внутренний блок Внешний блок Внутренний блок Внешний блок

дюйм

дюйм

880x275x207 660x482x240 8,0 21,5

1/4 3/8

880x275x207 660x482x240 8,0 24

1/4 3/8

880x275x207 715x482x240 8,4 27

1/4 1/2

1050x320x235 760x545x255 12,0 36

1/4 1/2

1219x320x235 830x634x287 14,5 45

1/4 5/8

1219x320x235 832x702x312 15,0 53

3/8 5/8

* Для моделй 18K, 24K, 30K Silver Ion, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха - опция

Модельный ряд систем кондиционирования HISENSE Бытовые сплит-системы и оборудование для обработки воздуха

Premium DYNAMIC      NEW 2016       Premium SLIM Design	NEO Premium       NEW 2016	CLASSIC A Design Super DC Inverter	Super DC Inverter	Classic A

Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внешние блоки	Внутренние	Внутренние

и HEAVY DC Inverter	блоки	блоки

Premium CONCEPT      NEW 2016 Design Super DC Inverter

Premium DESIGN	NEO Classic A Super DC Inverter

Premium Floor Design Super DС Inverter

Premium FUTURE	NEW 2016 Design Super DC Inverter

Внутренние

блоки SMART DC Inverter	ECO Classic A	NEW 2016

Внутренние

блоки

потолочные