Функция «I Feel»

позволяет более точно поддерживать температуру в

Режим “Дежурный обогрев +8°С” используется для

стабильной температуры на уровне +8°С

С помощью функции Quiet на пульте дистанционного

низким уровнем шума от 22 дБ(А)

90% пыли и других частиц из воздуха в помещении

ные вещества, предотвращает распространение

режим работы в зависимости от температуры в помещении

Все инверторные кондиционеры HISENSE имеют встроенную

уровень шума внешнего блока

Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер

более современный и стильный вид передней панели блока

энергосберегающего эффекта и одновременно поддерживать

Благодаря функции 4D AUTO Air возможно управление

удобство и комфорт для пользователя

класса А

Premium Design Super DC Inverter

Сплит-системы серии Premium Design Super DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности А по российской системе класси-фикации и A++ по европейской.

С 2015 года серия получается важное для российских климатических усло-вий преимущество – это расширенный температурный диапазон работы -наохлаждение/обогревдо-15°С,чтопозволяетиспользоватькондиционер более длительный период времени в течение года. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С», при включении которой кондиционер поддерживает температуру на уровне +8°С тепла, что не дает промерзнуть помещению в зимний период, в период временного отсутствия людей.

4D AUTO Air

подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает

MIRAGE-дисплей

выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает

Внутренние блоки серии Premium Design Super DC Inverter имеют встроен-ный 5-ти скоростной вентилятор, который позволяет использовать конди-ционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения и 19 дБ(A) в режиме вентиляции.

Система очистки воздуха включает в себя 3 фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, HEPA фильтр и фильтр Negative Ion. Кроме этого, дополнительно в кондиционерах установлена плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. Она относится к новому поколению высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.

Энергоэффективность класса А

Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность

Super DC Inverter

Технология Super DC Inverter позволяет достигать аксимально

комнатную температуру с точностью вплоть до 1°С

I Feel

UHDFilter

Температурный датчик в пульте дистанционного управления	+8 C

помещении, непосредственно в месте нахождения людей

ULTRA Hi Density фильтр

Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более

Комплексная очистка воздуха

НЕРА фильтр и Negative Ion фильтр в комплекте

енная очистка воздуха

енная очистка воздуха убивает вирусы и нейтрализует

ционных заболеваний, удаляет пыль и неприятные запахи

Режим Smart

В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический

Дежурный обогрев

предотвращения промерзания помещения и поддержания

Низкий уровень шума

управления легко настроить работу блока в режиме с самым

Двойная шумоизоляция компрессора

двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить

Озонобезопасный хладагент

безопасный хладагент – R410A

В кондиционерах HISENSE используется экологически

кассетные

напольно-

HEAVY Classic	канальные

колонные

к перепаду

и защиты

на вентили

пластик

подключение

работы

LOW

Устойчивость	Светопрозрачный	Режим «Sleep»	Режим «Super»	Smart Defrost	Dimmer

напряжения

Двусторонее	Таймер

дренажа

Функция

самоочистки

Защитная накладка	Авторестарт

внешнего блока

Система

1W Standby самодиагностики

5 скоростей

вентилятора вн

Характеристики Модель Энергоэффективность
Класс энергоэффективности на охлаждение

Класс энергоэффективности на обогрев

Коэффициент энергоэффективности на охлаждение Коэффициент энергоэффективности на обогрев
Рабочие Характеристики

Ед.измерения

EER

COP

AS-10UR4SVETG6

6,1 / 3,8 A++ / A
3,57

3,81

AS-13UR4SVETG6

6,1 / 3,8 A++ / A
3,29

3,69

AS-18UR4SFATG6

6,1 / 3,8 A++ / A
3,59

4,00

AS-24UR4SDBTG6

6,1 / 3,8 A++ / A
3,69

3,80

Холодопроизводительность Теплопроизводительность Потребляемая мощность (охл) Потребляемая мощность (нагрев) Расход воздуха

Уровень шума внутренний блок

Уровень шума внешний блок

Напряжение электропитания

кВт кВт кВт кВт м³/час
Низ (дБ (A))/ Выс(дБ(A))

дБ (A)

2,8 (1,6-3,3)                            3,75 (1,6-4,0)                          5,5 (2,5-5,75)                           7,2 (2,3-7,3) 2,8 (1,6-3,0)                             3,8 (1,6-4,1)                          5,6 (2,25-6,25)                          7,3 (2,3-8,0)
0,785 (0,40-1,25)                      1,14 (0,44-1,45)                      1,53 (0,65-2,25)                       1,95 (0,65-2,6) 0,735 (0,44-1,30)                      1,03 (0,46-1,50)                         1,4 (0,6-2,1)                          1,92 (0,63-3,1)
500	600	900	1100
22/38	23/39	35/46	36/50
	
55	55	58
	59

220-240 В, 1фаза, 50 Гц

Нагрев (A

Рабочий ток	Охлаждение) (A)

Степень защиты (вн) / (внеш)
	(IP)
	
Класс защиты (вн) / (внеш)	(I/II)

Массо-габаритные характеристики

3,7                                           5,1                                          6,9                                          8,7 3,5                                           4,6                                          6,3                                          8,7 IPX0/IPX4
CLASS I/CLASS I

Размер блока ДхВхГ (мм)

Вес нетто (кг)

Присоединительные размеры Диаметр труб жидкость
Диаметр труб газ

Внутренний блок Внешний блок Внутренний блок Внешний блок

дюйм

дюйм

950×272×208 715×482×240 8,5 28

1/4 3/8

950×272×208 715×482×240 8,5 29

1/4 3/8

1050×320×235 830×634×287 12 38

1/4 1/2

1219×320×235 884×793×366 13 56

3/8 5/8

Модельный ряд систем кондиционирования HISENSE Бытовые сплит-системы и оборудование для обработки воздуха

Premium DYNAMIC      NEW 2016       Premium SLIM Design	NEO Premium       NEW 2016	CLASSIC A Design Super DC Inverter	Super DC Inverter	Classic A

Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внешние блоки	Внутренние	Внутренние

и HEAVY DC Inverter	блоки	блоки

Premium CONCEPT      NEW 2016 Design Super DC Inverter

Premium DESIGN	NEO Classic A Super DC Inverter

Premium Floor Design Super DС Inverter

Premium FUTURE	NEW 2016 Design Super DC Inverter

Внутренние

блоки SMART DC Inverter	ECO Classic A	NEW 2016

Внутренние

блоки

потолочные