Функция «I Feel»

позволяет более точно поддерживать температуру в

С помощью функции Quiet на пульте дистанционного

низким уровнем шума от 24 дБ(А)

90% пыли и других частиц из воздуха в помещении

Все инверторные кондиционеры HISENSE имеют встроенную

уровень шума внешнего блока

Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер

более современный и стильный вид передней панели блока

Благодаря функции 4D AUTO Air возможно управление

удобство и комфорт для пользователя

класса А

Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого

температуру в помещении и предотвращать ее колебания

Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-си-стемы с классом энергоэффективности А.

Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлага-ется 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кон-диционера намного более точным и экономичным.

Сплит-системы серии SMART DC Inverter работают в диапазоне до 0°С в режиме охлаждения и до -15°С в режиме обогрев, что являет-ся важным преимуществом для российских климатических условий.

4D AUTO Air

подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает

MIRAGE дисплей

выключен дисплей не виден на передней панели. Это создает

Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновлен-ный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, ко-торый удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в поме-щении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микро-бов и бактерий.

Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автомати-ческие горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффектив-ность класса А, функцию “I Feel” (Я ощущаю), которая позволяет кон-тролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.

Энергоэффективность класса А

Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность

Технологии DC Inverter

класса энергоэффективности А, быстро достигать желаемую

I Feel

UHDFilter

Температурный датчик в пульте дистанционного управления

помещении, непосредственно в месте нахождения людей

ULTRA Hi Density фильтр

Фильтр высокой очистки нового поколения. Удаляет более

Комплексная очистка воздуха

фотока алитический фильтр в комплекте

Фильтрточистки воздуха с ионами серебра и

Низкий уровень шума

управления легко настроить работу блока в режиме с самым

Двойная шумоизоляция компрессора

двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить

4 скорости работы вентилятора внутреннего блока

возможно снизить уровень шума внутреннего блока

4	Благодаря дополнительной 4-ой скорости вентилятора

Режим Smart

режим работы в зависимости от температуры в помещении

Озонобезопасный хладагент

безопасный хладагент – R410A

В режиме Smart кондиционер переходит в автоматический	В кондиционерах HISENSE используется экологически

к перепаду

на вентили

подключение

0°С/-15°С

кассетные

напольно-

HEAVY Classic	канальные

колонные

LOW

Устойчивость

напряжения

й	Режим Sleep	Режим Super	Smart Defrost	Dimmer	Двухсторонее

дренажа

Работа на

охл/обогрев

Функция

самоочистки

Защитная накладка	Авторестарт

внешнего блока

Система

самодиагностики	Таймер

и защиты

Характеристики

Модель	Ед.измерения	AS-07UR4SYDDB1 AS-09UR4SYDDB1 AS-11UR4SYDDB1 AS-13UR4SVDDB AS-18UR4SUADB* AS-24UR4SFBDB* Энергоэффективность

Класс энергоэффективности на охлаждение

Класс энергоэффективности на обогрев

Коэффициент энергоэффективности на охлаждение               EER Коэффициент энергоэффективности на обогрев                COP
Рабочие Характеристики

A	A	A	A	A	A

A	A	A	A	A	A

3,23	3,21	3,22	3,27	3,21	3,23

3,64	3,63	3,61	3,64	3,76	3,66

Холодопроизводительность Теплопроизводительность Потребляемая мощность (охл) Потребляемая мощность (нагрев) Расход воздуха

Уровень шума внутренний блок

Уровень шума внешний блок

Напряжение электропитания

кВт кВт кВт кВт м³/час
Низ (дБ (A))/ Выс(дБ(A))

дБ (A)

2,1 (0,9-2,5)               2,6 (0,9~3,0)              3,2 (0,9~3,55)             3,70 (1,5~3,9)              5,6 (2,1~5,8)              6,55 (2,9~7,1) 2,15 (0,9-2,5)             2,65 (0,9~3,0)            3,25 (0,9~3,55)            3,85 (1,3~4,1)              5,8 (2,0~6,0)              6,95 (2,2~7,4) 0,650 (0,28-0,80)        0,81 (0,28~1,23)        0,995 (0,28~1,35)        1,131 (0,46~1,5)          1,745 (0,6~2,0)          2,028 (0,74~2,8)
0,590 (0,23-0,80)         0,73 (0,23~1,2)            0,9 (0,23~1,3)          1,058 (0,45~1,44)         1,542 (0,5~2,2)          1,899 (0,65~2,9 550                             550                             580                             550                             900                             950
24/38	24/38	24/39	24/38	35/46	36/50
	
51	51
	52
	53	56	58

220-240 В, 1фаза, 50 Гц

Рабочий ток

Степень защиты (вн) / (внеш)

Охлаждение (A)                     3,0                              3,7 Нагрев (A)                         2,7                              3,3
(IP)

4,5                              5,0                              7,7                              9,0 4,0                              4,7                              7,0                              8,4
IPX0/IPX4

Класс защиты (вн) / (внеш)	(I/II)	CLASS I/CLASS I Массо-габаритные характеристики

Размер блока ДхВхГ (мм)

Вес нетто (кг)

Присоединительные размеры Диаметр труб жидкость
Диаметр труб газ

Внутренний блок Внешний блок Внутренний блок Внешний блок

дюйм

дюйм

745х270х214 660x482x240 7,7 22,9

1/4

3/8

765×280×220 660×482×240 7,7 22,9

1/4

3/8

765×280×220 660×482×240 7,9 23,2

1/4

3/8

765×280×220 715×482×240 8,3 27

1/4

1/2

960×315×230 800×550×255 12,5 36

1/4

1/2

1131×315×235 830×634×287 14,5 45

3/8

5/8

Модельный ряд систем кондиционирования HISENSE Бытовые сплит-системы и оборудование для обработки воздуха

Premium DYNAMIC      NEW 2016       Premium SLIM Design	NEO Premium       NEW 2016	CLASSIC A Design Super DC Inverter	Super DC Inverter	Classic A

* для 18/24k Silver Ion и фотокаталитический фильтр — опция

Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внешние блоки	Внутренние	Внутренние

и HEAVY DC Inverter	блоки	блоки

Premium CONCEPT      NEW 2016 Design Super DC Inverter

Premium DESIGN	NEO Classic A Super DC Inverter

Premium Floor Design Super DС Inverter

Premium FUTURE	NEW 2016 Design Super DC Inverter

Внутренние

блоки SMART DC Inverter	ECO Classic A	NEW 2016

Внутренние

блоки

потолочные