/ ****
MODELO: ZH-A1
Um número máximo de pontos: 20.480 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 128 032 * 640
           48 * 424
     Cor: 16 * 64 032 * 320
           48 * 208
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7. Suporta modo de comunicação serial
8. Suporta atualização de programa de série
Linhas de comunicação RS-232 9 como linhas retas
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-A4
Um número máximo de pontos: 65.536 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Cor: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7. Suporta modo de comunicação serial
8. Suporta atualização de programa de série
Linhas de comunicação RS-232 9 como linhas retas
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U0
Um número máximo de pontos: 25.600 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 160 032 * 800
     Cor: 16 * 80 * 032 400
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-Um
Um número máximo de pontos: 16.384 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 102 432 * 512
     Cor: 16 * 51 232 * 256
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U1
Um número máximo de pontos: 32.768 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     Cor: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U2
Um número máximo de pontos: 49.152 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 307 232 * 1536
           48 * 102 464 * 768
     Cor: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U3
Um número máximo de pontos: 65.536 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Cor: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
          PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U4
1 Pontos Máximo: 102.400 (área cor metade)
     Monocromática: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 * 800
     Cor: 16 * 320 032 * 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 * 096 528
           128 * 400
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-UF
Um número máximo de pontos: 24.576 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
     Cor: 16 * 76 832 * 384
           48 * 25 * 664 192
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U5
1 Pontos Máximo: 163840 (cor de meia altura)
     Monocromática: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Cor: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Nota: 12 interface com 8 linhas de altura 08 interfaces com 4 linhas de altura

2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modelo: ZH-U6
1 Pontos Máximo: 524288 (área cor metade)
     Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U8
Um número máximo de pontos: 1048576 (área cor metade)
     Monocromática: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     Cor: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E1
Um número máximo de pontos: 32.768 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     Cor: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7. Suporta dupla porta Ethernet e modo de comunicação serial
8. Obter automaticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta stand-alone e comunicações de LAN diretamente ligado
10. Porta de rede de comunicação linhas retas totalmente compatíveis e linhas cruzadas
Comunicação serial RS-232 11 para a linha reta
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODELO: ZH-E3
Um número máximo de pontos: 65.536 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Cor: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7. Suporta dupla porta Ethernet e modo de comunicação serial
8. Obter automaticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta stand-alone e comunicações de LAN diretamente ligado
10. Porta de rede de comunicação linhas retas totalmente compatíveis e linhas cruzadas
Comunicação serial RS-232 11 para a linha reta
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E5
1 Pontos Máximo: 163840 (cor de meia altura)
     Monocromática: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Cor: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Nota: 12 interface com 8 linhas de altura 08 interfaces com 4 linhas de altura
     
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7. Suporta dupla porta Ethernet e modo de comunicação serial
8. Obter automaticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta stand-alone e comunicações de LAN diretamente ligado
10. Porta de rede de comunicação linhas retas totalmente compatíveis e linhas cruzadas
Comunicação serial RS-232 11 para a linha reta
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E6

1 Pontos Máximo: 524288 (área cor metade)
     Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7. Suporta dupla porta Ethernet e modo de comunicação serial
8. Obter automaticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta stand-alone e comunicações de LAN diretamente ligado
10. Porta de rede de comunicação linhas retas totalmente compatíveis e linhas cruzadas
Comunicação serial RS-232 11 para a linha reta
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E8
Um número máximo de pontos: 1048576 (área cor metade)
     Monocromática: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     Cor: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7. Suporta dupla porta Ethernet e modo de comunicação serial
8. Obter automaticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta stand-alone e comunicações de LAN diretamente ligado
10. Porta de rede de comunicação linhas retas totalmente compatíveis e linhas cruzadas
Comunicação serial RS-232 11 para a linha reta
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-Gm
Um número máximo de pontos: 16.384 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 1024
     Cor: 16 * 512
(2) suporte 1/4, 1/8, 1/16
3 apoio partição livre
4 Suporte correm lado mágico (a tela inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, temperatura
6 interfaces de comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. Temporizador
8. Suporte de teste de tela cheia
Linhas de comunicação RS-232 9 como linhas retas
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G0
Um número máximo de pontos: 25.600 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 160 032 * 800
     Cor: 16 * 80 * 032 400
(2) suporte 1/4, 1/8, 1/16
3 apoio partição livre
4 Suporte correm lado mágico (a tela inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, temperatura
6 interfaces de comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. Temporizador
8. Suporte de teste de tela cheia
Linhas de comunicação RS-232 9 como linhas retas
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G3
Um número máximo de pontos: 65.536 (área de cor metade)
     Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Cor: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
(2) suporte 1/4, 1/8, 1/16
3 apoio partição livre
4 Suporte correm lado mágico (a tela inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, temperatura
6 interfaces de comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. Temporizador
8. Suporte de teste de tela cheia
Linhas de comunicação RS-232 9 como linhas retas
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U7
1 Pontos Máximo: 524288 (área cor metade)
     Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7 Suporte U disco e modo de comunicação serial dupla
8 e suporte porta serial U atualização disco
9. Suporta todos os formatos de armazenamento em disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Linha de comunicação RS-232 cabo direto
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-E7

1 Pontos Máximo: 524288 (área cor metade)
     Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 suporta todos digitalização
3 suporta 16 partição livre
4 suporta o lado da tela e executar todo por divisórias laterais que funcionam
Fundo dinâmico 5 suporte de tela cheia e contexto dinâmico por distrito
6 N tipos de apoio legal animação de texto
7. Suporta dupla porta Ethernet e modo de comunicação serial
8. Obter automaticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta stand-alone e comunicações de LAN diretamente ligado
10. Porta de rede de comunicação linhas retas totalmente compatíveis e linhas cruzadas
Comunicação serial RS-232 11 para a linha reta
   Ligação do seguinte modo
         PC ---- Dispositivo
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5