/ ****
MODEL: ZH-A1
จำนวนสูงสุดของจุด: 20480 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 128 032 * 640
           48 * 424
     สี: 16 * 64 032 * 320
           48 * 208
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7. รองรับโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. รองรับการอัพเกรดโปรแกรมแบบอนุกรม
สายการสื่อสาร 9 RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-A4
จำนวนสูงสุดของจุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7. รองรับโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. รองรับการอัพเกรดโปรแกรมแบบอนุกรม
สายการสื่อสาร 9 RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U0
จำนวนสูงสุดของจุด: 25600 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 160 032 * 800
     สี: 16 * 80 032 * 400
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-อืม
จำนวนสูงสุดของจุด: 16384 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 102 432 * 512
     สี: 16 * 51 232 * 256
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U1
จำนวนสูงสุดของจุด: 32768 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     สี: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U2
จำนวนสูงสุดของจุด: 49152 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 307 * 232 1536
           48 * 102 464 * 768
     สี: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 * 264 384
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U3
จำนวนสูงสุดของจุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
          PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U4
1 คะแนนสูงสุด: 102400 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 * 800
     สี: 16 * 320 * 032 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 * 096 528
           128 * 400
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-UF
จำนวนสูงสุดของจุด: 24576 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 * 264 384
     สี: 16 * 76 * 832 384
           48 * 25 * 664 192
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U5
1 คะแนนสูงสุด: 163840 (สีครึ่งความสูง)
     ขาวดำ: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 * 864 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     สี: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ 12 มี 8 แถวสูง 08 การเชื่อมต่อด้วย 4 แถวสูง

2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
รุ่น ZH-U6
1 คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 * 409 664 * 409 696 * 128 * 4096 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     สี: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
รุ่น ZH-U8
จำนวนสูงสุดของจุด: 1048576 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     สี: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E1
จำนวนสูงสุดของจุด: 32768 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     สี: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7. รองรับพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. ได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการยืนอยู่คนเดียวและการสื่อสาร LAN เชื่อมต่อโดยตรง
10. เส้นตรงพอร์ตเครือข่ายการสื่อสารกันอย่างเต็มที่และเส้นข้าม
11 การสื่อสารแบบอนุกรม RS-232 สำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODEL: ZH-E3
จำนวนสูงสุดของจุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7. รองรับพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. ได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการยืนอยู่คนเดียวและการสื่อสาร LAN เชื่อมต่อโดยตรง
10. เส้นตรงพอร์ตเครือข่ายการสื่อสารกันอย่างเต็มที่และเส้นข้าม
11 การสื่อสารแบบอนุกรม RS-232 สำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E5
1 คะแนนสูงสุด: 163840 (สีครึ่งความสูง)
     ขาวดำ: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 * 864 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     สี: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อ 12 มี 8 แถวสูง 08 การเชื่อมต่อด้วย 4 แถวสูง
     
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7. รองรับพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. ได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการยืนอยู่คนเดียวและการสื่อสาร LAN เชื่อมต่อโดยตรง
10. เส้นตรงพอร์ตเครือข่ายการสื่อสารกันอย่างเต็มที่และเส้นข้าม
11 การสื่อสารแบบอนุกรม RS-232 สำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E6

1 คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 * 409 664 * 409 696 * 128 * 4096 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     สี: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7. รองรับพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. ได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการยืนอยู่คนเดียวและการสื่อสาร LAN เชื่อมต่อโดยตรง
10. เส้นตรงพอร์ตเครือข่ายการสื่อสารกันอย่างเต็มที่และเส้นข้าม
11 การสื่อสารแบบอนุกรม RS-232 สำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E8
จำนวนสูงสุดของจุด: 1048576 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     สี: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7. รองรับพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. ได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการยืนอยู่คนเดียวและการสื่อสาร LAN เชื่อมต่อโดยตรง
10. เส้นตรงพอร์ตเครือข่ายการสื่อสารกันอย่างเต็มที่และเส้นข้าม
11 การสื่อสารแบบอนุกรม RS-232 สำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-Gm
จำนวนสูงสุดของจุด: 16384 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 1024
     สี: 16 * 512
(2) การสนับสนุน 1/4, 1/8, 1/16
3 สนับสนุนพาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนการทำงานด้านขลัง (ทั้งหน้าจอ / พาร์ทิชัน)
5 การสนับสนุนการนับถอยหลังอุณหภูมิ
6 การเชื่อมต่อการสื่อสาร. GPRS RS-232
7. สนับสนุนสวิทช์ตั้งเวลา
8. สนับสนุนการทดสอบแบบเต็มหน้าจอ
สายการสื่อสาร 9 RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G0
จำนวนสูงสุดของจุด: 25600 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 160 032 * 800
     สี: 16 * 80 032 * 400
(2) การสนับสนุน 1/4, 1/8, 1/16
3 สนับสนุนพาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนการทำงานด้านขลัง (ทั้งหน้าจอ / พาร์ทิชัน)
5 การสนับสนุนการนับถอยหลังอุณหภูมิ
6 การเชื่อมต่อการสื่อสาร. GPRS RS-232
7. สนับสนุนสวิทช์ตั้งเวลา
8. สนับสนุนการทดสอบแบบเต็มหน้าจอ
สายการสื่อสาร 9 RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G3
จำนวนสูงสุดของจุด: 65536 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     สี: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
(2) การสนับสนุน 1/4, 1/8, 1/16
3 สนับสนุนพาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนการทำงานด้านขลัง (ทั้งหน้าจอ / พาร์ทิชัน)
5 การสนับสนุนการนับถอยหลังอุณหภูมิ
6 การเชื่อมต่อการสื่อสาร. GPRS RS-232
7. สนับสนุนสวิทช์ตั้งเวลา
8. สนับสนุนการทดสอบแบบเต็มหน้าจอ
สายการสื่อสาร 9 RS-232 เป็นเส้นตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
รุ่น ZH-U7
1 คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 * 409 664 * 409 696 * 128 * 4096 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     สี: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7 สนับสนุนดิสก์ U และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรมคู่
8 และการสนับสนุนพอร์ตอนุกรมการปรับรุ่นดิสก์ U
9. รองรับทุกรูปแบบการจัดเก็บดิสก์ U FAT32/NTFS/EXFAT
10. สายการสื่อสาร RS-232 สายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-E7

1 คะแนนสูงสุด: 524288 (พื้นที่สีลดลงครึ่งหนึ่ง)
     ขาวดำ: 32 * 409 664 * 409 696 * 128 * 4096 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     สี: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 รองรับการสแกนทั้งหมด
3 รองรับ 16 พาร์ทิชันฟรี
4 สนับสนุนทั้งหน้าจอและการทำงานด้านโดยพาร์ทิชันด้านการทำงาน
พื้นหลังแบบไดนามิก 5 ​​การสนับสนุนแบบเต็มหน้าจอและบริบทแบบไดนามิกโดยอำเภอ
6 ยังไม่มีชนิดของการสนับสนุนการเคลื่อนไหวข้อความเย็น
7. รองรับพอร์ต Ethernet คู่และโหมดการสื่อสารแบบอนุกรม
8. ได้รับ IP, การตั้งค่า IP โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
9. สนับสนุนการยืนอยู่คนเดียวและการสื่อสาร LAN เชื่อมต่อโดยตรง
10. เส้นตรงพอร์ตเครือข่ายการสื่อสารกันอย่างเต็มที่และเส้นข้าม
11 การสื่อสารแบบอนุกรม RS-232 สำหรับสายตรง
   การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
         PC ---- อุปกรณ์
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5