/ ****
MODEL: ZH-A1
Noktalarının maksimum sayısı: 20480 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 128 032 * 640
           48 * 424
     Renk: 16 * 64 032 * 320
           48 * 208
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7. Seri haberleşme modunu destekler
8. Seri Program güncellemesini destekler
Düz çizgiler olarak 9 RS-232 haberleşme hatları
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-A4
Noktalarının maksimum sayısı: 65536 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 2048 * 16 409 632
           * 136 064 * 1024 48
     Renk: * 1024 * 16 204 832
           48 * 68 064 * 512
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7. Seri haberleşme modunu destekler
8. Seri Program güncellemesini destekler
Düz çizgiler olarak 9 RS-232 haberleşme hatları
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U0
Noktalarının maksimum sayısı: 25600 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 160 032 * 800
     Renk: 16 * 80 032 * 400
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-Um
Noktalarının maksimum sayısı: 16384 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 102 432 * 512
     Renk: 16 * 51 232 * 256
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U1
Noktalarının maksimum sayısı: 32768 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 1024 * 16 204 832
           48 * 680
     Renk: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U2
Noktalarının maksimum sayısı: 49152 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 1536 * 16 307 232
           48 * 102 464 * 768
     Renk: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U3
Noktalarının maksimum sayısı: 65536 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 2048 * 16 409 632
           * 136 064 * 1024 48
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     Renk: * 1024 * 16 204 832
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
          PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U4
1 Maksimum Puan: 102400 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 3200 * 16 409 632
           * 212 864 * 1600 48
           * 128 096 * 1064 80
           128 * 800
     Renk: 1600 * 16 * 320 032
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 096 * 528
           128 * 400
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-UF
Noktalarının maksimum sayısı: 24576 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
     Renk: 16 * 76 832 * 384
           48 * 25 664 * 192
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-U5
1 Maksimum Puan: 163840 (renkli yarı-yükseklik)
     Siyah beyaz: * 2560 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864
           * 1136 80 * 204896 * 1704128 * 1280144
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Renk: 1280 * 16 * 409 * 632 * 204 848 169 664
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Not: Yüksek 4 satır ile 8 sıra yüksek 08 arayüzleri ile 12 Arabirim

2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Model: ZH-U6
1 Maksimum Puan: 524288 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 409 696 * 128 4096 * 4096 32 * 409 664
           * 2728 144 * 3640160 * 3272176 * 2976192
           * 2048 208 * 2520224 * 2336240 * 2184256
     Renk: * 2728128 * 2048 32 409 * 664 * 409 696
           * 1360 144 * 1816160 * 1632176 * 1488192
           * 1024 208 * 1256224 * 1168240 * 1088256
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Model: ZH-U8
Noktalarının maksimum sayısı: 1048576 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 8192128 * 8192 32 * 819 264 * 819 296
           * 4680 160 * 6552192 * 5456208 * 5040224
           * 3272 240 * 4368256 * 4096288 * 3640320
           * 2336 352 * 2976384 * 2728416 * 2520448
           * 2048 480 * 2184512
     Renk: * 5456128 * 4096 32 * 819 264 * 819 296
           * 2048 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256
           * 1360 288 * 1816320 * 1632352 * 1488384
           * 1024 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E1
Noktalarının maksimum sayısı: 32768 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 1024 * 16 204 832
           48 * 680
     Renk: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7. Çift Ethernet portu ve seri iletişim modunu destekler
8. Otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destekler stand-alone ve LAN iletişim doğrudan bağlı
10. Haberleşme ağ bağlantı noktası tam uyumlu düz çizgiler ve çapraz çizgiler
Düz bir çizgi boyunca 11 RS-232 seri haberleşme
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODEL: ZH-E3
Noktalarının maksimum sayısı: 65536 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 2048 * 16 409 632
           * 136 064 * 1024 48
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     Renk: * 1024 * 16 204 832
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7. Çift Ethernet portu ve seri iletişim modunu destekler
8. Otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destekler stand-alone ve LAN iletişim doğrudan bağlı
10. Haberleşme ağ bağlantı noktası tam uyumlu düz çizgiler ve çapraz çizgiler
Düz bir çizgi boyunca 11 RS-232 seri haberleşme
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E5
1 Maksimum Puan: 163840 (renkli yarı-yükseklik)
     Siyah beyaz: * 2560 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864
           * 1136 80 * 204896 * 1704128 * 1280144
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Renk: 1280 * 16 * 409 * 632 * 204 848 169 664
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Not: Yüksek 4 satır ile 8 sıra yüksek 08 arayüzleri ile 12 Arabirim
     
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7. Çift Ethernet portu ve seri iletişim modunu destekler
8. Otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destekler stand-alone ve LAN iletişim doğrudan bağlı
10. Haberleşme ağ bağlantı noktası tam uyumlu düz çizgiler ve çapraz çizgiler
Düz bir çizgi boyunca 11 RS-232 seri haberleşme
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E6

1 Maksimum Puan: 524288 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 409 696 * 128 4096 * 4096 32 * 409 664
           * 2728 144 * 3640160 * 3272176 * 2976192
           * 2048 208 * 2520224 * 2336240 * 2184256
     Renk: * 2728128 * 2048 32 409 * 664 * 409 696
           * 1360 144 * 1816160 * 1632176 * 1488192
           * 1024 208 * 1256224 * 1168240 * 1088256
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7. Çift Ethernet portu ve seri iletişim modunu destekler
8. Otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destekler stand-alone ve LAN iletişim doğrudan bağlı
10. Haberleşme ağ bağlantı noktası tam uyumlu düz çizgiler ve çapraz çizgiler
Düz bir çizgi boyunca 11 RS-232 seri haberleşme
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-E8
Noktalarının maksimum sayısı: 1048576 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 8192128 * 8192 32 * 819 264 * 819 296
           * 4680 160 * 6552192 * 5456208 * 5040224
           * 3272 240 * 4368256 * 4096288 * 3640320
           * 2336 352 * 2976384 * 2728416 * 2520448
           * 2048 480 * 2184512
     Renk: * 5456128 * 4096 32 * 819 264 * 819 296
           * 2048 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256
           * 1360 288 * 1816320 * 1632352 * 1488384
           * 1024 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7. Çift Ethernet portu ve seri iletişim modunu destekler
8. Otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destekler stand-alone ve LAN iletişim doğrudan bağlı
10. Haberleşme ağ bağlantı noktası tam uyumlu düz çizgiler ve çapraz çizgiler
Düz bir çizgi boyunca 11 RS-232 seri haberleşme
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-Gm
Noktalarının maksimum sayısı: 16384 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 1024
     Renk: 16 * 512
(2) desteği 1/4, 1/8, 1/16
3 desteği ücretsiz bölüm
4. Destek sihirli çalışma tarafı (tüm ekran / bölüm)
5 Destek sayım, sıcaklık
6 iletişim arabirimleri:. GPRS RS-232
7. Timer switch desteği
8. Tam ekran testi desteği
Düz çizgiler olarak 9 RS-232 haberleşme hatları
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G0
Noktalarının maksimum sayısı: 25600 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: 16 * 160 032 * 800
     Renk: 16 * 80 032 * 400
(2) desteği 1/4, 1/8, 1/16
3 desteği ücretsiz bölüm
4. Destek sihirli çalışma tarafı (tüm ekran / bölüm)
5 Destek sayım, sıcaklık
6 iletişim arabirimleri:. GPRS RS-232
7. Timer switch desteği
8. Tam ekran testi desteği
Düz çizgiler olarak 9 RS-232 haberleşme hatları
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODEL: ZH-G3
Noktalarının maksimum sayısı: 65536 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 2048 * 16 409 632
           * 136 064 * 1024 48
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     Renk: * 1024 * 16 204 832
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
(2) desteği 1/4, 1/8, 1/16
3 desteği ücretsiz bölüm
4. Destek sihirli çalışma tarafı (tüm ekran / bölüm)
5 Destek sayım, sıcaklık
6 iletişim arabirimleri:. GPRS RS-232
7. Timer switch desteği
8. Tam ekran testi desteği
Düz çizgiler olarak 9 RS-232 haberleşme hatları
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Model: ZH-U7
1 Maksimum Puan: 524288 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 409 696 * 128 4096 * 4096 32 * 409 664
           * 2048 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256
           * 1360 288 * 1816320 * 1632352 * 1488384
           * 1024 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512
     Renk: * 2728128 * 2048 32 409 * 664 * 409 696
           * 1024 160 * 1632192 * 1360224 * 1168256
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7 Destek U disk ve çift seri haberleşme modu
8 ve seri port desteği U disk yükseltme
9. Tüm U disk depolama formatı destekler FAT32/NTFS/EXFAT
10. Haberleşme hattı RS-232 düz kablo
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-E7

1 Maksimum Puan: 524288 (renkli bölge yarıya)
     Siyah beyaz: * 409 696 * 128 4096 * 4096 32 * 409 664
           * 2048 160 * 3272192 * 2728224 * 2336256
           * 1360 288 * 1816320 * 1632352 * 1488384
           * 1024 416 * 1256448 * 1168480 * 1088512
     Renk: * 2728128 * 2048 32 409 * 664 * 409 696
           * 1024 160 * 1632192 * 1360224 * 1168256
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 Tüm tarama destekler
3 16 ücretsiz bölümünü destekler
4 çalıştıran yan bölümleri ile tüm ekranı ve çalışma tarafını destekler
5 desteği, tam ekran, dinamik arka plan ve ilçe dinamik bağlam
Serin metin animasyon desteği 6 N çeşit
7. Çift Ethernet portu ve seri iletişim modunu destekler
8. Otomatik olmadan IP, IP ayarlarını almak
9. Destekler stand-alone ve LAN iletişim doğrudan bağlı
10. Haberleşme ağ bağlantı noktası tam uyumlu düz çizgiler ve çapraz çizgiler
Düz bir çizgi boyunca 11 RS-232 seri haberleşme
   Bağlantı şöyle
         PC ---- Cihaz
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5