/ ****
MODELO: ZH-A1
Un número máximo de puntos: 20.480 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 128 032 * 640
           48 * 424
     Color: 16 * 64 032 * 320
           48 * 208
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
7. Soporta el modo de comunicaciones serie
8. Soporta actualización del programa de serie
Líneas de comunicación RS-232 9 como líneas rectas
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELOS: ZH-A4
Un número máximo de puntos: 65.536 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Color: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
7. Soporta el modo de comunicaciones serie
8. Soporta actualización del programa de serie
Líneas de comunicación RS-232 9 como líneas rectas
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U0
Un número máximo de puntos: 25.600 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 160 032 * 800
     Color: 16 * 80 032 * 400
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-Um
Un número máximo de puntos: 16.384 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 102 432 * 512
     Color: 16 * 51 232 * 256
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U1
Un número máximo de puntos: 32.768 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     Color: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U2
Un número máximo de puntos: 49.152 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: el 16 * 307 232 * 1536
           48 * 102 464 * 768
     Color: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U3
Un número máximo de puntos: 65.536 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     Color: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
          PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U4
1 Puntos Máximos: 102400 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 1600 *
           80 * 128 096 * 1064
           128 * 800
     Color: 16 * 320 032 * 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 096 * 528
           128 * 400
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-UF
Un número máximo de puntos: 24.576 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
     Color: 16 * 76 832 * 384
           48 * 25 664 * 192
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U5
1 Puntos Máximos: 163840 (color de media altura)
     Blanco y negro: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Color: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Nota: 12 Interfaz con 8 filas de alto 08 interfaces con 4 filas de alto

2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modelo: ZH-U6
1 Puntos Máximos: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Color: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U8
Un número máximo de puntos: 1048576 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 2520448 * * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     Color: los 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E1
Un número máximo de puntos: 32.768 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     Color: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
7. Soporta puerto Ethernet dual y el modo de comunicación en serie
8. Obtener automáticamente la IP, los ajustes de IP sin
9. Apoyos independientes y de las comunicaciones LAN conectadas directamente
10. Puerto de red de comunicación totalmente compatibles líneas rectas y líneas transversales
11 RS-232 de comunicación en serie para la línea recta
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
MODELO: ZH-E3
Un número máximo de puntos: 65.536 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: el 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 680 *
           128 * 512
     Color: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
7. Soporta puerto Ethernet dual y el modo de comunicación en serie
8. Obtener automáticamente la IP, los ajustes de IP sin
9. Apoyos independientes y de las comunicaciones LAN conectadas directamente
10. Puerto de red de comunicación totalmente compatibles líneas rectas y líneas transversales
11 RS-232 de comunicación en serie para la línea recta
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E5
1 Puntos Máximos: 163840 (color de media altura)
     Blanco y negro: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Color: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Nota: 12 Interfaz con 8 filas de alto 08 interfaces con 4 filas de alto
     
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
7. Soporta puerto Ethernet dual y el modo de comunicación en serie
8. Obtener automáticamente la IP, los ajustes de IP sin
9. Apoyos independientes y de las comunicaciones LAN conectadas directamente
10. Puerto de red de comunicación totalmente compatibles líneas rectas y líneas transversales
11 RS-232 de comunicación en serie para la línea recta
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E6

1 Puntos Máximos: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Color: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
7. Soporta puerto Ethernet dual y el modo de comunicación en serie
8. Obtener automáticamente la IP, los ajustes de IP sin
9. Apoyos independientes y de las comunicaciones LAN conectadas directamente
10. Puerto de red de comunicación totalmente compatibles líneas rectas y líneas transversales
11 RS-232 de comunicación en serie para la línea recta
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E8
Un número máximo de puntos: 1048576 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     Color: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
7. Soporta puerto Ethernet dual y el modo de comunicación en serie
8. Obtener automáticamente la IP, los ajustes de IP sin
9. Apoyos independientes y de las comunicaciones LAN conectadas directamente
10. Puerto de red de comunicación totalmente compatibles líneas rectas y líneas transversales
11 RS-232 de comunicación en serie para la línea recta
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-Gm
Un número máximo de puntos: 16.384 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 1024
     Color: 16 * 512
(2) el apoyo de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoyo partición libre
4 Apoyo lateral plazo mágica (toda la pantalla / partición)
5 Apoyo a la cuenta regresiva, la temperatura
6 interfaces de comunicación:. GPRS RS-232
7. Soporte del interruptor temporizador
8. Apoyo Prueba de pantalla completa
Líneas de comunicación RS-232 9 como líneas rectas
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G0
Un número máximo de puntos: 25.600 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 16 * 160 032 * 800
     Color: 16 * 80 032 * 400
(2) el apoyo de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoyo partición libre
4 Apoyo lateral plazo mágica (toda la pantalla / partición)
5 Apoyo a la cuenta regresiva, la temperatura
6 interfaces de comunicación:. GPRS RS-232
7. Soporte del interruptor temporizador
8. Apoyo Prueba de pantalla completa
Líneas de comunicación RS-232 9 como líneas rectas
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G3
Un número máximo de puntos: 65.536 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: el 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 680 *
           128 * 512
     Color: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
(2) el apoyo de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoyo partición libre
4 Apoyo lateral plazo mágica (toda la pantalla / partición)
5 Apoyo a la cuenta regresiva, la temperatura
6 interfaces de comunicación:. GPRS RS-232
7. Soporte del interruptor temporizador
8. Apoyo Prueba de pantalla completa
Líneas de comunicación RS-232 9 como líneas rectas
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U7
1 Puntos Máximos: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Color: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
U disco 7 Apoyo y modo de comunicación serial dual
8 y el apoyo del puerto serie U ascensión de disco
9. Soporta todos los formatos de almacenamiento en disco U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Línea de comunicación RS-232 cable de conexión directa
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-E7

1 Puntos Máximos: 524288 (área de color reduce a la mitad)
     Blanco y negro: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Color: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 soporta todos los escaneados
3 soporta 16 partición libre
4 soporta el lado por tabiques laterales que funcionan toda la pantalla y correr
Pantalla completa 5 de fondo de apoyo dinámico y contexto dinámico por distrito
6 N tipos de apoyo fresca animación de texto
7. Soporta puerto Ethernet dual y el modo de comunicación en serie
8. Obtener automáticamente la IP, los ajustes de IP sin
9. Apoyos independientes y de las comunicaciones LAN conectadas directamente
10. Puerto de red de comunicación totalmente compatibles líneas rectas y líneas transversales
11 RS-232 de comunicación en serie para la línea recta
   Conexión de la siguiente
         PC ---- Device
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5