/ ****
דגם: ZH-A1
מספר מקסימאלי של נקודות: 20480 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 128 032 * 640
           48 * 424
     צבע: 16 * 64 032 * 320
           48 * 208
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
7. תומך במצב תקשורת טורית
8. תומך בשדרוג תכנית סידורי
קווי תקשורת 9 RS-232 כקווים ישרים
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-A4
מספר מקסימאלי של נקודות: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
7. תומך במצב תקשורת טורית
8. תומך בשדרוג תכנית סידורי
קווי תקשורת 9 RS-232 כקווים ישרים
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-u0
מספר מקסימאלי של נקודות: 25600 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 160 032 * 800
     צבע: 16 * 80 032 * 400
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-אום
מספר מקסימאלי של נקודות: 16384 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 102 432 * 512
     צבע: 16 * 51 232 * 256
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U1
מספר מקסימאלי של נקודות: 32768 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     צבע: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U2
מספר מקסימאלי של נקודות: 49152 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 307 232 * 1536
           48 * 102 464 * 768
     צבע: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U3
מספר מקסימאלי של נקודות: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
          מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U4
1 נקודות מרביים: 102,400 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 * 800
     צבע: 16 * 320 032 * 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 096 * 528
           128 * 400
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-UF
מספר מקסימאלי של נקודות: 24576 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
     צבע: 16 * 76 832 * 384
           48 * 25 664 * 192
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U5
1 נקודות מרביים: 163840 (בחץ גובה בצבע)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     צבע: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   הערה: ממשק 12 עם 8 שורות 08 ממשקים גבוהים עם 4 שורות גבוהות

2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U6
1 נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
דגם: ZH-U8
מספר מקסימאלי של נקודות: 1048576 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 * 819 264 * 819 296 * 8,192,128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     צבע: 32 * 819 264 * 819 296 * 5,456,128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-E1
מספר מקסימאלי של נקודות: 32768 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     צבע: 16 * 102 432 * 512
           48 * 336
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
7. תומך ביציאת Ethernet כפולה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
9. תומכים עצמאי ותקשורת LAN מחוברת ישירות
10. קווי יציאת רשת תקשורת תואמים באופן מלא ישרים וקווי צלב
תקשורת טורית 11 RS-232 לקו הישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
דגם: ZH-E3
מספר מקסימאלי של נקודות: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
7. תומך ביציאת Ethernet כפולה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
9. תומכים עצמאי ותקשורת LAN מחוברת ישירות
10. קווי יציאת רשת תקשורת תואמים באופן מלא ישרים וקווי צלב
תקשורת טורית 11 RS-232 לקו הישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-E5
1 נקודות מרביים: 163840 (בחץ גובה בצבע)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     צבע: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   הערה: ממשק 12 עם 8 שורות 08 ממשקים גבוהים עם 4 שורות גבוהות
     
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
7. תומך ביציאת Ethernet כפולה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
9. תומכים עצמאי ותקשורת LAN מחוברת ישירות
10. קווי יציאת רשת תקשורת תואמים באופן מלא ישרים וקווי צלב
תקשורת טורית 11 RS-232 לקו הישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-E6

1 נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
7. תומך ביציאת Ethernet כפולה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
9. תומכים עצמאי ותקשורת LAN מחוברת ישירות
10. קווי יציאת רשת תקשורת תואמים באופן מלא ישרים וקווי צלב
תקשורת טורית 11 RS-232 לקו הישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-E8
מספר מקסימאלי של נקודות: 1048576 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 * 819 264 * 819 296 * 8,192,128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     צבע: 32 * 819 264 * 819 296 * 5,456,128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
7. תומך ביציאת Ethernet כפולה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
9. תומכים עצמאי ותקשורת LAN מחוברת ישירות
10. קווי יציאת רשת תקשורת תואמים באופן מלא ישרים וקווי צלב
תקשורת טורית 11 RS-232 לקו הישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-GM
מספר מקסימאלי של נקודות: 16384 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 1024
     צבע: 16 * 512
(2) תמיכת 1/4, 1/8, 1/16
מחיצה בחינם 3 תמיכה
צד קסום לרוץ 4 תמיכה (כל המסך / המחיצה)
ספירה לאחור 5 תמיכה, טמפרטורה
6 ממשקי תקשורת:. GPRS RS-232
7. תמיכת מתג טיימר
8. תמיכת מבחן מסך מלא
קווי תקשורת 9 RS-232 כקווים ישרים
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-G0
מספר מקסימאלי של נקודות: 25600 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 160 032 * 800
     צבע: 16 * 80 032 * 400
(2) תמיכת 1/4, 1/8, 1/16
מחיצה בחינם 3 תמיכה
צד קסום לרוץ 4 תמיכה (כל המסך / המחיצה)
ספירה לאחור 5 תמיכה, טמפרטורה
6 ממשקי תקשורת:. GPRS RS-232
7. תמיכת מתג טיימר
8. תמיכת מבחן מסך מלא
קווי תקשורת 9 RS-232 כקווים ישרים
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-G3
מספר מקסימאלי של נקודות: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
(2) תמיכת 1/4, 1/8, 1/16
מחיצה בחינם 3 תמיכה
צד קסום לרוץ 4 תמיכה (כל המסך / המחיצה)
ספירה לאחור 5 תמיכה, טמפרטורה
6 ממשקי תקשורת:. GPRS RS-232
7. תמיכת מתג טיימר
8. תמיכת מבחן מסך מלא
קווי תקשורת 9 RS-232 כקווים ישרים
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
דגם: ZH-U7
1 נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
דיסק U 7 תמיכה ומצב תקשורת טורית כפול
8 ותמיכת יציאה טורית שדרוג דיסק U
9. תומך בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32/NTFS/EXFAT
10. קו תקשורת RS-232 כבל ישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-E7

1 נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 תומכים בכל הסריקה
3 תומכים 16 מחיצה בחינם
4 תומכים בצד המסך ולהפעיל כולו על ידי מחיצות צד פועלות
רקע דינמי מסך מלא תמיכה 5 והקשר דינמי לפי מחוז
6 N סוגים של תמיכת טקסט אנימציה מגניב
7. תומך ביציאת Ethernet כפולה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
9. תומכים עצמאי ותקשורת LAN מחוברת ישירות
10. קווי יציאת רשת תקשורת תואמים באופן מלא ישרים וקווי צלב
תקשורת טורית 11 RS-232 לקו הישר
   חיבור באופן הבא
         מחשב ---- התקנים
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5