/ ****
Modèle: ZH-A1
Un nombre maximum de points: 20480 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 128 * 032 640
           48 * 424
     Couleur: 16 * 64 * 032 320
           48 * 208
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7. Supporte le mode de communication série
8. Prend en charge la mise à niveau du programme de série
Lignes de communication RS-232 9 que des lignes droites
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
Modèle: ZH-A4
Un nombre maximum de points: 65536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
     Couleur: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7. Supporte le mode de communication série
8. Prend en charge la mise à niveau du programme de série
Lignes de communication RS-232 9 que des lignes droites
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U0
Un nombre maximum de points: 25600 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 160 032 * 800
     Couleur: 16 * 80 * 032 400
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
Modèle: ZH-Um
Un nombre maximum de points: 16384 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 102 * 432 512
     Couleur: 16 * 51 * 232 256
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U1
Un nombre maximum de points: 32768 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     Couleur: 16 * 102 * 432 512
           48 * 336
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U2
Un nombre maximum de points: 49152 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 307 * 232 1536
           48 * 102 464 * 768
     Couleur: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U3
Un nombre maximum de points: 65536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
          PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U4
1 Maximum de points: 102 400 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 * 632 3200
           48 * 212 * 864 1600
           80 * 128 * 096 1064
           128 * 800
     Couleur: 16 * 320 * 032 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 096 * 528
           128 * 400
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-UF
Un nombre maximum de points: 24576 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 153 632 * 768
           48 * 51 264 * 384
     Couleur: 16 * 76 * 832 384
           48 * 25 664 * 192
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U5
1 Maximum de points: 163 840 (couleur demi-hauteur)
     Monochrome: 16 * 409 * 632 * 409 648 300 864 * 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Couleur: 16 * 409 * 632 * 204 848 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Note: 12 Interface avec 8 lignes 08 interfaces haute avec 4 rangs élevés

2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U6
1 Maximum de points: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 * 409 * 664 409 696 * 4096 128 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Couleur: 32 * 409 * 664 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modèle: ZH-U8
Un nombre maximum de points: 1048576 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 * 819 * 264 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     Couleur: 32 * 819 * 264 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-E1
Un nombre maximum de points: 32768 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 680
     Couleur: 16 * 102 * 432 512
           48 * 336
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7. Supporte port Ethernet double et le mode de communication série
8. Obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Supports autonomes et des communications LAN directement connectés
10. Port réseau de communication lignes droites totalement compatibles et des lignes transversales
11 communication RS-232 série pour la droite
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modèle: ZH-E3
Un nombre maximum de points: 65536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     Couleur: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7. Supporte port Ethernet double et le mode de communication série
8. Obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Supports autonomes et des communications LAN directement connectés
10. Port réseau de communication lignes droites totalement compatibles et des lignes transversales
11 communication RS-232 série pour la droite
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-E5
1 Maximum de points: 163 840 (couleur demi-hauteur)
     Monochrome: 16 * 409 * 632 * 409 648 300 864 * 2560
           80 * 204896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Couleur: 16 * 409 * 632 * 204 848 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Note: 12 Interface avec 8 lignes 08 interfaces haute avec 4 rangs élevés
     
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7. Supporte port Ethernet double et le mode de communication série
8. Obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Supports autonomes et des communications LAN directement connectés
10. Port réseau de communication lignes droites totalement compatibles et des lignes transversales
11 communication RS-232 série pour la droite
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-E6

1 Maximum de points: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 * 409 * 664 409 696 * 4096 128 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Couleur: 32 * 409 * 664 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7. Supporte port Ethernet double et le mode de communication série
8. Obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Supports autonomes et des communications LAN directement connectés
10. Port réseau de communication lignes droites totalement compatibles et des lignes transversales
11 communication RS-232 série pour la droite
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-E8
Un nombre maximum de points: 1048576 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 * 819 * 264 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     Couleur: 32 * 819 * 264 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7. Supporte port Ethernet double et le mode de communication série
8. Obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Supports autonomes et des communications LAN directement connectés
10. Port réseau de communication lignes droites totalement compatibles et des lignes transversales
11 communication RS-232 série pour la droite
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-Gm
Un nombre maximum de points: 16384 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 1024
     Couleur: 16 * 512
(2) support 1/4, 1/8, 1/16
3 appui partition libre
4 Appui côté de l'exécution magique (la totalité de l'écran / partition)
5 Soutien compte à rebours, température
6 interfaces de communication:. GPRS RS-232
7. Minuterie support de commutation
8. Assistance aux essais en plein écran
Lignes de communication RS-232 9 que des lignes droites
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-G0
Un nombre maximum de points: 25600 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 160 032 * 800
     Couleur: 16 * 80 * 032 400
(2) support 1/4, 1/8, 1/16
3 appui partition libre
4 Appui côté de l'exécution magique (la totalité de l'écran / partition)
5 Soutien compte à rebours, température
6 interfaces de communication:. GPRS RS-232
7. Minuterie support de commutation
8. Assistance aux essais en plein écran
Lignes de communication RS-232 9 que des lignes droites
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-G3
Un nombre maximum de points: 65536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 * 632 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 696 * 680
           128 * 512
     Couleur: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 064 * 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
(2) support 1/4, 1/8, 1/16
3 appui partition libre
4 Appui côté de l'exécution magique (la totalité de l'écran / partition)
5 Soutien compte à rebours, température
6 interfaces de communication:. GPRS RS-232
7. Minuterie support de commutation
8. Assistance aux essais en plein écran
Lignes de communication RS-232 9 que des lignes droites
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
Modèle: ZH-U7
1 Maximum de points: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 * 409 * 664 409 696 * 4096 128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Couleur: 32 * 409 * 664 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7 soutien de disque U et double mode de communication série
8 et support du port série U mise à niveau du disque
9. Prend en charge tous les formats de stockage sur disque U FAT32/NTFS/EXFAT
10. Ligne de communication RS-232 câble droit
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
Modèle: ZH-E7

1 Maximum de points: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 * 409 * 664 409 696 * 4096 128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Couleur: 32 * 409 * 664 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 supports tous balayage
3 prend en charge 16 partition libre
4 prend en charge la totalité de l'écran et l'exécution côté par des cloisons latérales s'étendant
Fond dynamique 5 support plein écran et le contexte dynamique de quartier
6 N sortes de frais appui de l'animation de texte
7. Supporte port Ethernet double et le mode de communication série
8. Obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Supports autonomes et des communications LAN directement connectés
10. Port réseau de communication lignes droites totalement compatibles et des lignes transversales
11 communication RS-232 série pour la droite
   Connexion comme suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5