/****
モデル：ZH-A1
ポイントの最大数：20480（色領域が半分）
    モノクロ：16*128032*640
          48*424
    カラー：16*64032*320
          48*208
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7。シリアル通信モードをサポート
8。シリアルプログラムのアップグレードをサポート
直線として9 RS-232通信回線
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5

/****
モデル：ZH-A4
ポイントの最大数：65536（色領域が半分）
    モノクロ：*40916632*2048
          48*136064*1024
    カラー：*20416832*1024
          48*68064*512
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7。シリアル通信モードをサポート
8。シリアルプログラムのアップグレードをサポート
直線として9 RS-232通信回線
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-U0
ポイントの最大数：25600（色領域が半分）
    モノクロ：16*160032*800
    カラー：16*80032*400
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5

/****
モデル：ZH-UM
ポイントの最大数：16384（色領域が半分）
    モノクロ：16*102432*512
    カラー：16*51232*256
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-U1
ポイントの最大数：32768（色領域が半分）
    モノクロ：*20416832*1024
          48*680
    カラー：16*102432*512
          48*336
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-U2
ポイントの最大数：49152（色領域が半分）
    モノクロ：*30716232*1536
          48*102464*768
    カラー：16*153632*768
          48*51264*384
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-U3
ポイントの最大数：65536（色領域が半分）
    モノクロ：*40916632*2048
          48*136064*1024
          80*81696*680
          128*512
    カラー：*20416832*1024
          48*68064*512
          80*40896*336
          128*256
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
         パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-U4
1最大ポイント：102400（色領域を半分に）
    モノクロ：*3200*16409632
          48*212864*1600
          80*128096*1064
          128*800
    カラー：*32016032*1600
          48*106464*800
          80*64096*528
          128*400
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-UF
ポイントの最大数：24576（色領域が半分）
    モノクロ：16*153632*768
          48*51264*384
    カラー：16*76832*384
          48*25664*192
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-U5
1最大ポイント：163840（カラーハーフハイト）
    モノクロ：*2560年16*409632*409648*300864
          *1136年80*204896*1704128*1280144
          160*1024176*928192*848208*784
          224*728240*680256*640
    カラー：*1280年16*409632*204848*169664
          80*102496*848128*640
  注：高い4行の8行高08インタフェースを備えた12のインタフェース

2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-U6
1最大ポイント：524288（色領域を半分に）
    モノクロ：*40932664*409696*4096128*4096
          144*3640160*3272176*27282976192
          208*2520224*2336240*20482184256
    カラー：*2048*40932664*409696*2728128
          144*1816160*1632176*13601488192
          208*1256224*1168240*10241088256
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5


/****
モデル：ZH-U8
ポイントの最大数：1048576（色領域を半分に）
    モノクロ：*8192*81932264*819296*8192128
          160*6552192*5456208*46805040224
          240*4368256*4096288*32723640320
          352*2976384*2728416*23362520448
          *2048 480*2184512
    カラー：*4096*81932264*819296*5456128
          160*3272192*2728224*20482336256
          288*1816320*1632352*13601488384
          416*1256448*1168480*10241088512
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-E1
ポイントの最大数：32768（色領域が半分）
    モノクロ：*20416832*1024
          48*680
    カラー：16*102432*512
          48*336
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7デュアルイーサネットポート、シリアル通信モードをサポート
8。自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9。支持体は、スタンドアロンおよびLAN通信は、直接接続された
10。通信ネットワークポートの完全な互換性の直線とクロスライン
直線のための11のRS-232シリアル通信
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5


/****
モデル：ZH-E3
ポイントの最大数：65536（色領域が半分）
    モノクロ：*40916632*2048
          48*136064*1024
          80*81696*680
          128*512
    カラー：*20416832*1024
          48*68064*512
          80*40896*336
          128*256
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7デュアルイーサネットポート、シリアル通信モードをサポート
8。自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9。支持体は、スタンドアロンおよびLAN通信は、直接接続された
10。通信ネットワークポートの完全な互換性の直線とクロスライン
直線のための11のRS-232シリアル通信
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-E5
1最大ポイント：163840（カラーハーフハイト）
    モノクロ：*2560年16*409632*409648*300864
          *1136年80*204896*1704128*1280144
          160*1024176*928192*848208*784
          224*728240*680256*640
    カラー：*1280年16*409632*204848*169664
          80*102496*848128*640
  注：高い4行の8行高08インタフェースを備えた12のインタフェース
     
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7デュアルイーサネットポート、シリアル通信モードをサポート
8。自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9。支持体は、スタンドアロンおよびLAN通信は、直接接続された
10。通信ネットワークポートの完全な互換性の直線とクロスライン
直線のための11のRS-232シリアル通信
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-E6

1最大ポイント：524288（色領域を半分に）
    モノクロ：*40932664*409696*4096128*4096
          144*3640160*3272176*27282976192
          208*2520224*2336240*20482184256
    カラー：*2048*40932664*409696*2728128
          144*1816160*1632176*13601488192
          208*1256224*1168240*10241088256
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7デュアルイーサネットポート、シリアル通信モードをサポート
8。自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9。支持体は、スタンドアロンおよびLAN通信は、直接接続された
10。通信ネットワークポートの完全な互換性の直線とクロスライン
直線のための11のRS-232シリアル通信
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-E8
ポイントの最大数：1048576（色領域を半分に）
    モノクロ：*8192*81932264*819296*8192128
          160*6552192*5456208*46805040224
          240*4368256*4096288*32723640320
          352*2976384*2728416*23362520448
          *2048 480*2184512
    カラー：*4096*81932264*819296*5456128
          160*3272192*2728224*20482336256
          288*1816320*1632352*13601488384
          416*1256448*1168480*10241088512
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7デュアルイーサネットポート、シリアル通信モードをサポート
8。自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9。支持体は、スタンドアロンおよびLAN通信は、直接接続された
10。通信ネットワークポートの完全な互換性の直線とクロスライン
直線のための11のRS-232シリアル通信
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-GM
ポイントの最大数：16384（色領域が半分）
    モノクロ：16*1024
    カラー：16*512
（2）支持体1/4、1/8、1/16
3のサポートは無料のパーティション
4サポート魔法の滑走面（画面全体/パーティション）
5サポートカウントダウン、温度
6通信インタフェース：GPRS方式携帯電話のRS-232
7。タイマースイッチのサポート
8。フルスクリーンテストのサポート
直線として9 RS-232通信回線
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-G0
ポイントの最大数：25600（色領域が半分）
    モノクロ：16*160032*800
    カラー：16*80032*400
（2）支持体1/4、1/8、1/16
3のサポートは無料のパーティション
4サポート魔法の滑走面（画面全体/パーティション）
5サポートカウントダウン、温度
6通信インタフェース：GPRS方式携帯電話のRS-232
7。タイマースイッチのサポート
8。フルスクリーンテストのサポート
直線として9 RS-232通信回線
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5
/****
モデル：ZH-G3
ポイントの最大数：65536（色領域が半分）
    モノクロ：*40916632*2048
          48*136064*1024
          80*81696*680
          128*512
    カラー：*20416832*1024
          48*68064*512
          80*40896*336
          128*256
（2）支持体1/4、1/8、1/16
3のサポートは無料のパーティション
4サポート魔法の滑走面（画面全体/パーティション）
5サポートカウントダウン、温度
6通信インタフェース：GPRS方式携帯電話のRS-232
7。タイマースイッチのサポート
8。フルスクリーンテストのサポート
直線として9 RS-232通信回線
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5


/****
モデル：ZH-U7
1最大ポイント：524288（色領域を半分に）
    モノクロ：*40932664*409696*4096128*4096
          160*3272192*2728224*20482336256
          288*1816320*1632352*13601488384
          416*1256448*1168480*10241088512
    カラー：*2048*40932664*409696*2728128
          160*1632192*1360224*10241168256
          288*904320*816352*744384*680
          416*624448*584480*544512*512
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7サポートUディスク、デュアルシリアル通信モード
8、シリアルポートのサポートUディスクのアップグレード
9。すべてのUのディスク·ストレージ·フォーマットをサポートFAT32/NTFS/EXFAT
10。通信線RS-232ストレートケーブル
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5

/****
モデル：ZH-E7

1最大ポイント：524288（色領域を半分に）
    モノクロ：*40932664*409696*4096128*4096
          160*3272192*2728224*20482336256
          288*1816320*1632352*13601488384
          416*1256448*1168480*10241088512
    カラー：*2048*40932664*409696*2728128
          160*1632192*1360224*10241168256
          288*904320*816352*744384*680
          416*624448*584480*544512*512
2は、すべてのスキャンをサポートしています
3は、16自由なパーティションをサポートしています
4は、実行中の側隔壁で画面全体と滑走面をサポートしています
5のサポート、フルスクリーンのダイナミックな背景や地区によって動的コンテキスト
クールなテキストアニメーションのサポートの6のN種類
7デュアルイーサネットポート、シリアル通信モードをサポート
8。自動的にせずに、IP、IP設定を取得
9。支持体は、スタンドアロンおよびLAN通信は、直接接続された
10。通信ネットワークポートの完全な互換性の直線とクロスライン
直線のための11のRS-232シリアル通信
  以下のように接続
        パソコン----デバイス
         2----2
         3----3
         5----5