

**Энергосберегающая**

**приточно – вытяжная вентиляция**

**VAKIO**

**(розничный прайс)**

****

* + - Производительность до 120 м3/час
    - Низкое потребление энергии: 5 – 24 Вт
    - Класс инфильтрации F6, эффективен против мелкой пыли и пыльцы
    - Подогрев воздуха за счет рекуперации

*(VAKIO BASE / VAKIO LUMI отличаются конструкцией рекуператора – внутренний / наружный)*

* + - Не пропускает уличный шум
    - Монтируется как вертикально, так и горизонтально
    - Не нуждается в помощи вытяжных систем
    - Рабочая температура от -470С до +500С
    - Электрическое управление режимами работы
    - Диаметр отверстия в стене – 132 мм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VAKIO BASE** |  |  | **15 900р** |
| **VAKIO BASE Wi-Fi** | **NEW** |  | **16 900р** |
| **VAKIO LUMI** |  |  | **16 900р** |
| **VAKIO LUMI Wi-Fi** | **NEW** |  | **17 900р** |