**№** \_\_\_**ИНСТРУКЦИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ ПРАВИЛА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ.**

1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.1.2.

1.1. Помещения колледжа перед началом работы должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.2. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.3. Число столов (парт) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количество установленного нормами проектирования.

1.4. С обучающимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту и в колледже.

 1.5. К работе в колледже допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.6. Повторный инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.7. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения

1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

 2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этого месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

2.4. Запрещается:

• использовать чердак для хранения мебели и других материалов,

• загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы,

• устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов,

• хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках мебель, вещи и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство помещений только для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов,

• устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

2.5. При эксплуатации установок запрещается.

• использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией,

• пользоваться поврежденными розетками,

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов,

• оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.,

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.6. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.7. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т.п.) и уметь пользоваться ими.

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности. По окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.

2.10. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

2.11. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

3. Действия в случае пожара

3.1. Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

• сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01, (010 - сотовый)

• эвакуировать обучающихся и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

• сообщить дежурному или руководителю колледжа. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать при необходимости врача и скорую помощь;

• силами сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия пожарной команды.

3.2. Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Директор учреждения руководит эвакуацией обучающихся и сотрудников, тушением пожара до прибытия пожарной команды.

4. Правила пользования огнетушителем марки ОУ.

4.1. Марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2, 5, 8 кг. Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение можно производить под напряжением до 1000 В).

• нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, трещины и пр.)

• нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы),

• нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением,

• запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

4.2. Порядок приведения в действие огнетушителя:

• держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара,

• открыть вентиль огнетушителя, вращая маховик против часовой стрелки,

• во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмораживания.

5. По окончании работы перед закрытием помещений

5.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, щитки, чайники, кипятильники и т.п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

5.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

5.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

5.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

5.5. Обеспечить свободный проход к средствам пожаротушения и инвентарю, и средствам пожарной сигнализации.

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности**

**Общие требования безопасности**

1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения.
2. Все работники колледжа допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.
3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.
4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности**

1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного сторожа-вахтера.
2. Территория колледжа постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.
4. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.
5. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.
6. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
8. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои, закрепленные за ними, помещения и закрыть их, обесточив сеть.
9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

**Запрещается**

1. Разводить костры, сжигать мусор на территории школы.
2. Курить в помещениях учреждения.
3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.
4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в помещениях людей.

**Действия при возникновении пожара**

1. Сообщить о пожаре по телефону в ближайшую пожарную часть или по телефону 01.
2. Немедленно оповестить людей о пожаре.
3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.
5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
7. Руководитель образовательного учреждения (лицо его заменяющее) обязан:
	* продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
	* в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
	* прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
	* удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
	* осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
	* обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
	* организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
	* организовать встречу подразделений пожарной охраны.

**ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности для студентов**

1. На территории колледжа запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять фейерверки и петарды, другие горючие составы.
2. Запрещается курить на территории колледжа.
3. Запрещается приносить в колледж спички, горючие жидкости (бензин и растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
4. Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными приборами с открытым пламенем и спиралью.
5. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-мусоросборники.
6. В случаях пожарной опасности производится эвакуация колледжа, сигналом, которой является длительная серия коротких звонков.

**ИНСТРУКЦИЯ
по электробезопасности для обучающихся колледжа**

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.
2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, телевизор и т. п.).
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое замыкание.
5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него - может ударить током.
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при включенном в сеть нагревателе.
8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!
14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в электросети).
16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу.