
ДЕКОРАТИВНЫЕ БАЛКИ “УНИКС”

**Классика стиль. Балки**


**Б-1 длина 3 метра, консоль К-1 размер 6\*9**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Б-2 длина 3 метра, консоль К-2 размер 13,5\*11**


 **Б-3 длина 3 метра, консоль К-3 размер 23\*20**



 Ремень декоративный (имитация ковки «Т» и «М» ) длина 0,95 см. Назначение: сокрытие монтажных стыков между балками


Также в наличие имеется краска для маскировки стыков 180 гр.

Предлагаемые цвета балок:

* Темный дуб
* Дуб
* Светлый дуб
* Венге
* Под покраску
* Вишня
* Орех
* Олива

**Модерн стиль. Балки**


**М-12 3 метра, консоль КМ-12 размер 6,5\*12**



**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**


**М-16 3 метра, консоль КМ-16 размер 10\*15,5**





**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М-22 3 метра, консоль КМ-22 размер 24,5\*31**



 Ремень декоративный (имитация ковки «Т» и «М» ) длина 0,95 см. Назначение: сокрытие монтажных стыков между балками

Также в наличие имеется краска для маскировки стыков 180 гр.

Предлагаемые цвета балок:


* Темный дуб
* Дуб
* Светлый дуб
* Венге
* Под покраску
* Вишня
* Орех

 **Ретро стиль. Балки**



**Ремень декоративный (имитация ковки «Т» и «М» ) длина 0,95 см. Назначение: сокрытие монтажных стыков между балками**

**Размер балок серии "Ретро" (Р-1):**



**Длина: 3 метра**

**Диаметр: 100 мм**

**Высота профиля: 75 мм**


**Размер внутреннего углубления(полости)**

**Ширина: 55 мм**

**Высота: 40 мм**

**Вес: 1250 грамм**

**Размер балок серии "Ретро" (Р-2):**



**Длина: 3 метра**

**Диаметр: 150 мм**

**Высота профиля: 115 мм**

**Размер внутреннего углубления(полости)**

**Ширина: 70 мм**

**Высота: 80 мм**


**Вес: 2875 грамм**

Также в наличие имеется краска для маскировки стыков 180 гр.

Предлагаемые цвета балок:

* Темный дуб
* Дуб
* Светлый дуб
* Венге
* Под покраску
* Вишня
* Орех

**Славянский стиль. Доски**



Ремень декоративный (имитация ковки «Т» и «М» ) длина 0,95 см.

Назначение: сокрытие монтажных стыков между балками

**Доска ДСС-19:**

**Длина: 2 метра**

**Ширина: 190 мм**

**Толщина: 35 мм**

**Доска Д20**

 **Размер: 200см х 20см х 3,5см**

Ремень декоративный (имитация ковки «Т» и «М» ) длина 0,95 см.

Назначение: сокрытие монтажных стыков между балками

Также в наличие имеется краска для маскировки стыков 180 гр.

Предлагаемые цвета балок:

* Темный дуб
* Дуб
* Светлый дуб
* Венге
* Под покраску
* Вишня
* Орех