
**Обзор и тестирование выключателей T1EU 1CH и T1EU 2CH**

Исполнение: непроходные выключатели T1EU 1CH и T1EU 2CH, предназначены для настенного монтажа в стандартные установочные коробки скрытого исполнения.

Общая схема подключения:



Конструктивные отличия: основным отличием T1EU 1CH от T1EU 2CH является наличие у последнего второй линии и кнопки управления.

Сравнение функциональных возможностей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **T1EU 1CH** | **T1 EU 2CH** |
| два независимых канала управления | НЕТ | ДА |
| сенсорное управление включением и отключением | ДА | ДА |
| управление включением и отключением с телефона | ДА | ДА |
| программирование состояния выключателя в случае отключения подачи электроэнергии (вкл, выкл, последнее состояние перед отключением электроэнергии) | ДА | ДА, линии могут быть запрограммированы отдельно друг от друга |
| таймер обратного отсчёта | ДА | ДА, линии могут быть запрограммированы отдельно друг от друга |
| цикличный таймер обратного отсчёта | ДА | НЕТ |
| таймер включения и выключения по расписанию | ДА | ДА, линии могут быть запрограммированы отдельно друг от друга |
| возможность программирования сценариев (переключение состояния одного устройства в зависимости от состояния другого) | ДА | ДА |
| управление всплывающими оповещениями об изменении состояния устройства на экране телефона | ДА | НЕТ |