**СУПЕРГРУНТ-100 (ВД-АК-002), универсальный латексный грунт**

**Универсальный латексный грунт глубокого проникновения.**

Для упрочнения, устранения пыления, меления, долговечной защиты от образования микротрещин, закрытия пор перед окраской: кирпичных, каменных, бетонных, деревянных, пенобетонных, оштукатуренных, покрытых известью, гипсокартонных и других поверхностей, снаружи и внутри   
-для подготовки поверхностей к покраске (особенно пористых, слабомелящих)   
-для пропитки тротуарных плиток, цементных и других полов, стяжек (упрочняет, устраняет пыление)   
-для добавки в цементные, штукатурные смеси. 

**СВОЙСТВА**

-прозрачный, бесцветный, без запаха   
-на основе финского акрилового латексного полимера; расход 75-90 гр/м2   
-глубоко проникает в обрабатываемый материал (до 7 мм), сохнет от 50 минут   
-защищает от промокания, проникновения воды и неорганических солей из подложки в слой краски   
-значительно укрепляет поверхность, защищает от образования микротрещин при резких перепадах температуры   
-предохраняет поверхность от разрушения   
-выдерживает высокую температуру и влажность в банях и саунах 

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

-старые непрочные покрытия тщательно удалить (меловая побелка, известка, плохо держащаяся краска)   
-не рекомендуется разбавлять   
-наносить валиком, кистью или краскопультом при температуре выше +5С   
-сразу после работы инструмент промыть водой с мылом или содой 

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

-пожаро/взрывобезопасен   
-не содержит токсичных и горючих компонентов   
-при попадании в глаза промыть водой   
-не замораживать!   
Использованы компоненты производства DOW   
ГОСТ 9825, ТУ 2316-001-47570236-97