**Регламент ТО Teana J32**



**Заправочные объемы:**

**Масло ДВС ke900-90042 5w40**

VQ2.5, VQ3.5 - 4.6 л

QR2.5 4WD - 5.1 л

**Масло АКПП NS-2 KLE5200004EU**

полный заправочный объем QR2.5 - 7.3 л

полный заправочный объем VQ2.5 - 8.3 л

полный заправочный объем VQ3.5 - 10.2 л

**Антифриз ke902-99945 L248**

полный заправочный объем - 9.1 л

**Тормозная жидкость ke903-99932 DOT 4**

заправочный объем - 1 л

**Регламент ТО Teana J32 VQ3.5DE, VQ2.5DE**

|  |
| --- |
| П - проверка, смазка |
| **З** - замена |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Пробег,т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| **Моторное масло** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** |
| **Масляный фильтр** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Охлаждающая жидкость** см. примечание (1) |   |   | П |   |   | **З** |   |   | П | **З** |   | П |   | **З** |
| **Воздушный фильтр** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| **Свечи зажигания** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. | . | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Жидкость в тормозной системе** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |
| Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля.** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |
| Система принудительной вентиляции картера |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| **Жидкость в автоматической коробке передач с непрерывно изменяемым передаточным числом** | П | П | П | П | П | **З** | П | П | П | П | П | **З** | П | П |
| Механизм и привод  рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала  |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| Система выпуска отработавших газов |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии          см. примечание (2) |   | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

 Примечание (1)   Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая     через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.

Примечание (2)   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.

 Внимание!!! Регламент ТО NISSAN от 04.2011 : замена масла в АКПП и АКПП CVT производится, только при наличии утечек рабочей жидкости. Рекомендуемая замена рабочей жидкости в АКПП при пробеге 120 т. км. или 72 месяцев эксплуатации.

**Регламент ТО Teana J32 QR2.5DE 4WD**

|  |
| --- |
| П - проверка, смазка |
| **З**- замена |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
| Пробег, т.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
| **Моторное масло** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** |
| **Масляный фильтр** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** | **З** |
| Приводные ремни вспомогательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения двигателя (проверка уровня, визуальный осмотр) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Охлаждающая жидкость** см. примечание (1) |   |   | П |   |   | **З** |   |   | П | **З** |   |   | П | **З** |
| **Воздушный фильтр** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |
| Топливопроводы, топливная система, повреждения и подтекания |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| **Свечи зажигания** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |
| Направление света фар. Измерение силы светого потока внешних осветительных приборов. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Педальный тормоз, стояночный тормоз (Проверка эффективности торможения, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения и контрольный клапан усилителя тормозов. |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Жидкость в тормозной системе** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |
| Жидкость (проверка уровня), шланги (проверка соединения) гидроусилителя рулевого управления. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля.** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |  | **З** |
| Масло в дифференциале | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Жидкость в автоматической коробке передач с непрерывно изменяемым передаточным числом** | П | П | П | **З** | П | П | П | **З** | П | П | П | **З** | П | П |
| Механизм и привод  рулевого управления, детали осей и подвески, карданого вала  |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| Система выпуска отработавших газов |   |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |   | П |
| Проверка кузова на отсутствие коррозии             см. примечание (2) |   | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

Примечание (1)   Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая     через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации.

Примечание (2)   Проверяется ежегодно или при соответствующем обслуживании.