Название

Турникет “CARDDEX STR-01”

Цена 42 790 ₽

Описание

Турникет CARDDEX "STR-01" предназначен для управления доступом в ручном режиме. Это качественное и недорогое решение для организации пропускной системы в условиях ограниченного пространства.

Может комплектоваться преграждающими планками типа "Стандарт" и механическая "Антипаника" в исполнении из алюминия или нержавеющей стали.

Преимущества модели

* Привлекательная цена
* Интеграция со сторонними СКУД
* Нормально-открытый механизм “T1”
* Гидравлическая демпфирующая система
* Низкое потребление энергии
* Срок службы 12 лет

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Однократный проход | 35 человек в минуту |
| Свободный проход | 60 человек в минуту |
| Средний ток потребления | от 0,3 до 3 А |
| Напряжение питания | 12 V |
| Диапазон температур | +1...+ 45 C |
| Средняя наработка на отказ | 5 000 000 проходов |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Габаритные размеры турникета без планок | 255х278х955 мм |
| Габаритные размеры турникета с планками | 750х785х955 мм |
| Рекомендуемая ширина прохода | 550 мм |
| Тип механизма | нормально - открытый |
| Масса турникета (нетто) | не более 30 кг |

Комплектация модели

* Компактный корпус
* Внутренний механизм “T1”
* Контроллер “CBU-250”
* Проводной ПДУ “PT-02”