# Управление по радиоканалу



L

N

PE

# Управление через разъем rj11



L

N

PE

Существует один общий провод, два других провода отвечают за команды: «Движение в одну из сторон», «Движение во вторую из сторон». Для инициации одной из этих команд, один общий нужно ненадолго замкнуть на соответствующий провод, а затем обязательно разомкнуть данный контакт.

Управление производится следующим образом:

Соедините провод 3 и 1 впервые, мотор будет открывать или закрывать штору.

Отключите и соедините провод 3 и 1 для еще раз, мотор будет остановлен.

Соедините и снова подключите провод 4 и 1, мотор будет открывать или закрывать штору.

Отключите и соедините провод 3 и 1 для еще раз, мотор будет остановлен.

# Управление фазными выключателями



 Выключатель для жалюзи звонкового типа

L

N

PE