**Замена заводской кожаной оплетки Kia RIO 3 рестайлинг**

[](https://www.drive2.ru/o/AS-INTER)

  
Всем привет!  
Сегодня речь пойдет о замене заводской кожи на руле Kia RIO 3 рестайлинг с подогревом.  
О качестве и сроке "жизни" заводской кожи уже много написано за последние 5 лет, но почему качество применяемой кожи не меняется, остается загадкой.  
Будем менять кожу на Эторил Наппа.  
Поехали.  
Разбираем руль. Сложного ни чего нет: откручиваем 4 винтика, отключаем разъемы обогрева и мультимедиа и снимаем пластик.



  
Далее снимаем кожу с руля, и тут нужно быть аккуратным в местах где оплетка приклеена, что бы не оторвать сам обогрев.



  
Одеваем новую оплетку и выравниваем ее на руле. Проверяем все припуски и схождение швов  
**Отдельно обращаю внимание на этот процесс, т.к. правильное положение оплетки на руле залог качественной установки.**





Одна половина руля будет стягиваться нитью, а другая просто приклеиваться.  
Наносим клей на те же места где была приклеена заводская кожа, ждем пока подсохнет клей.





Выкладываем кожу на спицах руля и приклеиваем ее. Далее натягиваем и проклеиваем нижнюю половину руля.





Верх стягиваем нитью, повторяя заводской рисунок шва (макраме)







  
Собираем руль.  
Результат

