1. Снимаем минусовую клему с АКБ .
2. Плоской Отверткой отщелкиваем подушку безопасности .
3. Отсоединяем конектор подушки .
4. Откручиваем руль.(не бойтесь там есть метки чтоб поставить его ровно )
5. Снимаем руль.
6. Откручиваем три винта кожуха руля.
7. Опускаем в низ нижнюю часть кожуха .
8. Верхнюю часть просто снимаем.
9. Перед вами SRS кольцо , в нижней части с обратной стороны два конектора

Отщелкиваем их .

1. Теперь окуратно отщелкиваем две защелки снизу и одну в верхней части кольца и снимаем его .
2. Устанавливаем на его место 14 PIN кольцо и собираем все в обратном порядке.







