

**АрмСтекПластИркутск т. 8914 950 40 50**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** | **Упаковка** | **Цена, руб. за кг. с НДС (18%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Серия составов для ремонта, защиты и гидроизоляции конструкций из бетона, камня, кирпича** | | | |
| ***1.1. Ликвидация активных (струйных, фонтанирующих) протечек*** | | | |
| **Дегидрол люкс марки 8**  **«Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом»** | **Тампонажный гидроизолирующий состав с проникающим эффектом. Быстро схватывается и набирает прочность, в т.ч. под водой. Успешно применяется в холодных помещениях и даже на морозе до минус 30°С** | **Мешок - 4кг, 16кг** | **252** |
| ***1.2. Ремонт и защита бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Гидроизоляция и заделка трещин, швов (в т.ч. подверженных деформациям), стыков (включая стыки с металлом и пластиком)*** | | | |
| **Дегидрол люкс марки 4**  **«Штукатурная и проникающая гидроизоляция»** | **Штукатурная гидроизоляция с водонепроницаемостью марки W14, имеет проникающее действие (повышает водонепроницаемость контактирующего с ней бетона на две марки)** | **Мешок - 5кг, 20кг** | **150** |
| **Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция»** | **Прочный ремонтный и одновременно проникающий гидроизолирующий материал. Быстро набирает прочность (25-30 МПа уже на следующие сутки), имеет водонепроницаемость марки W20, морозостойкость 600 циклов, повышает водонепроницаемость контактирующего с ним бетона на три марки, самостоятельно залечивает микротрещины с протечками. Позволяет отказаться от двойной работы по нанесению двух разных материалов (ремонтного и проникающего), увеличивая темп работ и качество ремонта, защиты и гидроизоляции. Отличается небывало высокой прочностью**  **на изгиб - 11-16 МПа, выдерживает без разрушения и образования трещин деформирующие нагрузки в 1,5-2 раза выше, чем обычные ремонтные материалы. Используется для**  **ремонта и защиты (бронирования) поверхностей, для гидроизоляции трещин и стыков** | **Мешок - 5кг, 20кг** | **211** |
| **Дегидрол люкс марки 7**  **«Эластичная ремонтная и шовная гидроизоляция с проникающим эффектом» ( однокомпонент ны й! )** | **Эластичный однокомпонентный гидроизолирующий состав с проникающим эффектом. Используется для заделки и гидроизоляции подверженных цикличным деформациям швов, стыков (в т.ч. стыков с металлом и пластиком), поверхностей, а также как как эластичная клеевая основа для наклеивания облицовочной плитки на поверхности, подверженные подвижкам** | **Мешок - 3кг, 9кг** | **420** |
| **Дегидрол люкс марки 11 «Наливная ремонтная и проникающая гидроизоляция»** | **Ремонтный и одновременно проникающий гидроизолирующий материал, наносимый методом налива. Имеет водонепроницаемость марки W20, морозостойкость 500 циклов, повышает водонепроницаемость контактирующего с ним бетона на три марки, самостоятельно залечивает микротрещины с протечками. Используется для устройства, ремонта, защиты и гидроизоляции бетонных или цементно-песчаных полов, стяжек, днищ и иных горизонтальных поверхностей при нанесении слоя от 1 до 40 мм** | **Мешок - 5кг, 20кг** | **236** |
| ***1.3. Проникающая гидроизоляция, в т.ч. с раширенной областью применения*** | | | |
| **Дегидрол люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот»** | **Монофункциональный материал, сочетающий в себе:**   * **гидроизолирующий состав проникающего действия с водонепроницаемостью марки W16 и ростом водонепроницаемости контактирующего с ним бетона на три марки (имеет экономный расход и придаѐт красивый "железный" оттенок на обработанной распылителем поверхности);** * **инъекционный гидроизолирующий материал особой прочности (на сжатие - до 90 МПа, на изгиб - свыше 11 МПа) дополнительно изнутри увеличивающий водонепроницаемость контактирующего с ним бетонного монолита на три марки (также может использоваться для особо прочного крепления грунтов);** * **упрочняющий свежую бетонную поверхность гидроизоляционный материал (для гидроизоляции и одновременного упрочнения поверхности свежих бетонных полов, стяжек, днищ)** | **Мешок - 5кг,**  **15кг, 20кг** | **297** |
| **Дегидрол люкс марки 12 «Проникающая гидроизоляция глубокой кольматации»** | **Гидроизолирующий состав проникающего действия, отличающийся увеличенной глубиной кольматации бетона. Используется для повышения водонепроницаемости и морозостойкости обрабатываемой монолитной бетонной или цементно-песчаной подложки на глубину более 100 мм (до 600 мм).** | **Мешок - 5кг, 20кг** | **504** |
| ***1.4. Для добавки в бетоны и строительные растворы*** | | | |
| **Дегидрол люкс марки 9-1 «Порошковый гидроизолирующий концентрат»** | **Порошковая не содержащая хлора гидроизолирующая добавка для бетонных и цементно- песчаных растворов. Дозировка 4 кг/м3** | **Мешок - 4 кг, 20 кг** | **336** |
| **Дегидрол люкс марки 9-2 «Жидкий гидроизолирующий концентрат»** | **Жидкая не содержащая хлора гидроизолирующая добавка для бетонных и цементно- песчаных растворов. Дозировка 4 кг/м3** | **Канистра\* - 5л,**  **10л, 25л.** | **300** |
| **Дегидрол люкс марки 10-1 «Порошковый гидроизолирующий гиперконцентрат»** | **Порошковая гидроизолирующая добавка с пластифицирующим эффектом для бетонов и цементно-песчаных растворов. Не содержит хлора. Увеличивает водонепроницаемость бетона до марки W20, дополнительно ускоряет набот прочности и увеличивает прочность бетона (на 30%). Дозировка 4 кг/м3** | **Мешок - 4 кг, 20 кг** | **350** |
| **Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат»** | **Жидкая гидроизолирующая добавка с пластифицирующим эффектом для бетонов и цементно-песчаных растворов. Не содержит хлора. Увеличивает водонепроницаемость бетона до марки W20, дополнительно ускоряет набот прочности и увеличивает прочность бетона (на 30%). Неприхотливая полностью растворимая в воде гидроизолирующая добавка. С ней даже начинающий строитель легко получает водонепроницаемый бетон. Дозировка 4 кг/м3** | **Канистра\* - 5л,**  **10л, 25л.** | **322** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Серия добавок для бетонов и строительных растворов** | | | | |
|  | | | | |
| ***2.1. Добавки для упрочнения бетона*** | | | | |
| **Бетоноправ люкс марка 1 «Жидкий упрочнитель»** | **Высокоэффективная добавка в жидкой форме для упрочнения бетона и строительных растворов. Используется для получения бетонов и строительных растворов: с увеличенной до 1,5 раза прочностью; с ускоренным набором прочности: более 70% в возрасте 3 суток; свыше 100% - в возрасте 7 суток.**  **Добавк а совм ести м а с Дег и др олом и К он тац и дом .** | | **Канистра\* - 5л,**  **10л, 25л.** | **211** |
| ***2.2. Добавка для получения коррозионностойких бетонов, успешно противостоящим как солевым средам (в т.ч. морской воде и рапе), так и размораживанию*** | | | | |
| **Бетоноправ люкс марка 2 «Жидкая добавка для получения коррозионностойких бетонов»** | **Добавка для получения коррозионностойких бетонов с увеличенной морозостойкостью (500 циклов), а также конструкций и изделий из них с увеличенной морозостойкостью и стойкостью к солевым растворам. Дополнительно увеличивает прочность бетона до 40%. Также может использоваться для с увеличения удобоукладываемости и живучести бетонных смесей.** | | **Канистра\* - 5л,**  **10л, 25л.** | **228** |
| ***2.3. Полифункциональные добавки*** | | | | |
| **Бетоноправ люкс марка 5 «Жидкий полифункциональный ускоритель»** | **Ускоритель процессов гидратации цемента полифункционального действия для бетонных смесей и строительных растворов. Добавка имеет четыре основных назначения: ускоритель схватывания бетонных смесей (или цементных строительных растворов); ускоритель набора прочности бетона и затвердевших цементных строительных растворов; упрочнитель бетонов и затвердевших цементных строительных растворов; противоморозная добавка эконом класса (до минус 25°С).** | | **Канистра\* - 5л,**  **10л, 25л.** | **109** |
| ***2.4. Противоморозные добавки*** | | | | |
| **Бетоноправ люкс марка 6 «Жидкий противоморозный»** | **Противоморозная добавка с пластифицирующим эффектом. Добавка применяется для работы при температуре окружающей среды до минус 25°С, а когда не требуется интенсивного твердения, то до минус 30°С. Также применяется при отрицательной и положительной температуре как: пластифицирующая добавка с эффектом ускорения набора прочности; ускоритель схватывания и набора прочности; упрочняющая добавка. Дополнительно позволяет: повысить водонепроницаемость и морозостойкость бетона; экономить цемент.** | | **Канистра\* - 5л,**  **10л, 25л.** | **115** |
|  | | | | |
| **Смеси для защиты конструкций из бетона, камня, кирпича от кислотных продуктов, растворов и паров** | | | | |
| **Контацид марка 1 "Базовая кислотозащитная смесь"** | **Контацид используется для создания на поверхности бетонных, каменных, кирпичных конструкций защитного слоя, предохраняющего от разрушающего воздействия кислотных продуктов, растворов и паров. Соответствует требованиям СП 82-101-98** | **Комплект -20кг (пакет 8,5 кг; канистра -11,5 кг)** | | **2761р за комп.**  **138р.за 1 кг.** |

**Стоимость материала в канистрах указана без учета стоимости тары\*\***

**\*\* Стоимость 1 канистры (рублей с НДС 18%):**

**5л- 20 руб. 10 л - 140 руб. 20 л -220 руб. 30 л -320 руб.**