

***Колеса для лодки транцевые,***

 ***быстросъемные***

(модели ТК64п, ТК64л, ТК65п)

**ВНИМАНИЕ!** Запрещена буксировка лодки оборудованной транцевыми колесами за автомобилем или другими механическими ТС.

**Комплектность**

1. Стойка …………………..………………………...2шт

2. Колесо……………………………………………...2шт

3. Кронштейн……………….……………………….2шт

4. Болт М8\*40….…………………………………..4шт

5. Шайба 8ус………………………………………...4шт

6. Гайка М8…………………………………………..4шт

 7. Шайба 20…………………………………………..2шт

 8. Дистанционная втулка………………………2шт

 9. Шплинт ……………………………………………...2шт

**Технические характеристики**

материал - нерж. сталь (AISI304)

материал пружины\* - нерж. сталь (AISI308)

макс. нагрузка (кг)…………..................130/150\*

размер колеса\* (мм)…….260\*80/330\*90

давление в шинах (кг/см2)……………..0,75

макс. скорость (км/ч) …………..……………..5

**Гарантия.**

Гарантия на металлические части конструкции при эксплуатации в пресной воде ……………..1 год

Гарантия на колеса …………………………………………………………………………………………………………………. 2 месяца

**Рекомендации по установке**

Потребуется: угольник, карандаш, дрель, сверло 6мм и 8,5мм, герметик.

При установке шасси на лодку рекомендуется соблюдать следующие условия:

- установка на максимально возможную ширину колеи колес

- не допускается задевание стоек о баллоны лодки и колес о днище

- в верхнем положении колеса не должны мешать повороту лодочного мотора

- расположение кронштейнов должны учитывать особенности конструкции лодки

Ориентация изгиба стойки колес (под лодку или от лодки) определяется по желанию пользователя. Положение «колеса под лодку» уменьшает нагрузку на руку. Положение «от лодки» облегчает прохождение неровных или каменистых участков.

**Последовательность монтажа на лодку:**

- лодку собрать, накачать киль.

- установить лодку на подставки, обеспечивая полное вывешивание стоек в нижнее положение над

 поверхностью (полом, столом)

- разметить позицию кронштейнов на транце лодки. Для этого нам необходимо приложить стойку с кронштейном

 к транцу как можно ближе к баллону, но чтобы она не задевала его при переводе из рабочего в транспортное положение. Наибольшая ширина между колесами даст большую устойчивость лодке во время транспортировки по суше. Во время разметки учитывайте конструктивные особенности Вашей лодки. Под сверления не должны попасть номерные таблички и другие важные элементы транца.

Расстояние по осям отверстий:

 - модели ТК64п, ТК64л, ТК65п - по вертикали - 100мм.

- при сверление отверстий в транце лодки, соблюдайте перпендикулярность плоскости транца. Во избежание

вылома слоя фанеры на выходе сверла, отверстия сверлятся сначала сверлом 6мм, затем 8.5мм с двух сторон.

- соберите все «на сухо», проверьте работоспособность.

- соберите на герметик.

\*---- в зависимости от модели транцевых колес

**Спасибо за покупку!**

 штамп продавца

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата продажи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись продавца