ООО «ПК Мультпласт»

 Доступный комфорт

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЕПТИК «ТЕРМИТ-3N»**



**РОССИЯ**

**Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

# Содержание

1. Назначение накопительного септика «ТЕРМИТ-3N»

1. Технические характеристики накопительного септика «ТЕРМИТ-3N»

1. Принцип работы накопительного септика «ТЕРМИТ-3N»

1. Технические рекомендации по монтажу септика «ТЕРМИТ-3N»

1. Техническое обслуживание оборудования

1. Срок службы ёмкости

1. Схема септика «ТЕРМИТ-3N»

Декларация о соответствии.

# Организация-изготовитель

ООО «ПК Мультпласт»

162614 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Комсомольская, д.21, кв.31, тел. 8-800-700-34-41

Организация – изготовитель так же является разработчиком нормативных документов.

# Назначение

Септик накопительный «ТЕРМИТ-3N» предназначен для монтажа в землю и сбора и хранения хозяйственно-бытовых, канализационных сточных вод, с последующим удалением содержимого емкости с помощью ассенизационной машины.

# Технические характеристики накопительного септика «ТЕРМИТ 3,0N»

Все конструктивные элементы и детали ёмкости, контактирующие со сточными водами, выполнены из коррозийно-стойкого первичного материала – линейного полиэтилена низкого давления высокой плотности.

Конструкция ёмкости рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток.

**Технические данные емкости:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Толщина стенки мм  | Объем л.  | Масса  | Размер (ДхШхВ)  |
| Септик «ТЕРМИТ-3N»  | До 20 | 3000  | 120  | 2220х1150х2010  |

 У накопителя есть входной патрубок d=110 мм длиной 80 мм

# Принцип работы накопительного септика «ТЕРМИТ-3N»

Сточные воды через патрубок попадают в накопительный септик. По мере заполнения септика стоками производится его откачка. Для этого вызывается ассенизационная машина.

# Технические рекомендации по монтажу

**МОНТАЖ должен производиться специалистами по проведению земляных работ.**

## Инструкция по подземной установке ёмкостей при условии низких грунтовых вод

Выбор места котлована для установки емкости согласно санитарных норм и правил, также необходимо обеспечить свободный проезд ассенизационной машины.

Перед монтажом убедитесь в отсутствии каких-либо повреждений на емкости. Котлован для ёмкости вырывается таким образом, чтобы по бокам между стенкой емкости и землей оставалось пространство не менее 25см. Дно котлована необходимо выровнять и обсыпать песком толщиной 3-5см. При использовании бетонного фундамента или бетонной плиты на дне котлована (с закладными для строповки емкости), крепление емкости осуществляется капроновыми стропами, использование металлического крепления **Запрещено!** Обратная засыпка емкости до уровня грунта производится смесью песка с цементом (в пропорции 5:1) утрамбовывая при этом послойно каждые 20 см. (так как емкость должны быть защищена от вытеснения вверх давлением грунтовых вод и от сжимающих нагрузок, зависящих от глубины заложения, категории грунта и уровня грунтовых вод). Во время засыпки емкость необходимо постепенно заполнять водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки не менее 20 см и не более 30 см. По завершению монтажа воду из септика требуется откачать.

**Примечание!!!**

* обратная засыпка ёмкости и ее уплотнение производятся **вручную** без применения строительной техники
* корпус ёмкости необходимо **предохранять** от механических повреждений, в том числе колющими предметами.
* полностью **исключается** проезд транспорта над очистными, в случае отсутствия сверху септика бетонной армированной площадки, толщина которой, не менее 25 см.

## Подключение к канализационной сети

Выполнение подводящих коммуникаций и отведение очищенной воды следует осуществлять в соответствии с правилами прокладки наружных канализационных сетей СниП 2.04.03-85 и проектом привязки емкости к местности.

# Техническое обслуживание оборудования

Откачка сточных вод из ёмкости производится по мере их накопления.

В случае не использования емкости в зимний период, рекомендуется откачка септика ассенизационной и заполнение водой 1/3.

# Срок службы ёмкости

 Корпус ёмкости изготовлен из полиэтилена с длительным сроком службы (более 50 лет).

# Схема септика накопительного «ТЕРМИТ-3N»



**Примечание:** параметры продукции имеют технологические погрешности при изготовлениии и производитель имеет право вносить изменения в технические характеристики моделей продукции и их документацию без предварительного уведомления.



