Основные характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Бренд | Ресанта |
| Частота вращения, об/мин | 0-400; 0-1400 |
| Диаметр патрона, мм | 0.8-10 |
| Емкость аккумулятора, А\*ч | 2 |
| Кейс | да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Максимальный диаметр сверления: дерево/металл, мм | 30/12 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60/30 |
| Напряжение аккумулятора, В | 24 |
| Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
| Габариты упаковки | 0.195 × 0.195 × 0.195 м |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Режим реверса | Да |
| Режим удара | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип аккумулятора по способу установки | Обойма |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Время заряда аккумулятора, ч | 1 |
| Вес, кг | 12.9 кг |