Основные характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Бренд | Ресанта |
| Частота ударов при ударно-вращательном режиме, уд/мин | 0-3900 |
| Частота вращения, об/мин | 0-1000 |
| Энергия удара, Дж | 2.8 |
| Гарантия | 5 лет |
| Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/24/30 |
| Мощность, Вт | 650 |
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Габариты упаковки | 0.249 × 0.249 × 0.249 м |
| Режим реверса | Есть |
| Режим сверления | Есть |
| Режим сверления с ударом | Есть |
| Регулировка частоты вращения | Есть |
| Тип хвостовика | SDS-PLUS |
| Вес, кг | 4.3 кг |