Основные характеристики:

Основные характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Бренд | Ресанта |
| Частота ударов при ударно-вращательном режиме, уд/мин | 0-5200 |
| Частота вращения, об/мин | 0-1100 |
| Энергия удара, Дж | 3.4 |
| Гарантия | 5 лет |
| Максимальный диаметр сверления: сталь/бетон/дерево, мм | 13/28/40 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Напряжение питающей сети, В | 220-230В, ~50 Гц |
| Настройка углового положения инструмента | Есть |
| Габариты упаковки | 0.258 × 0.258 × 0.258 м |
| Режим реверса | Есть |
| Режим сверления | Есть |
| Режим сверления с ударом | Есть |
| Режим удара | Есть |
| Регулировка частоты вращения | Есть |
| Тип хвостовика | SDS-PLUS |
| Вес, кг | 4.904 кг |