**СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РИТУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

**ИЗ ГАББРО-ДИАБАЗА**



# О КОМПАНИИ

**Торговый Дом «Корпорация Гранит» занимается продажей каменных изделий из уникального Карельского габбро-диабаза. В состав ТД входит месторождение «Ропручей-2», которое находится в Республике Карелия, в Прионежском районе, с. Рыбрека и камнеобрабатывающий цех. ТД «Корпорация Гранит» также предлагает различные изделия из других каменных пород месторождений республики Карелия.**

**Данная горная порода по своим свойствам не имеет аналогов в России и соответствует ГОСТ 9479-98, ГОСТ 30108-94. Габбро-диабаз очень плотная, прочная, однородная порода черного цвета, стойкая к различным погодным условиям. Габбро-диабаз применяется в строительстве: плиты мощения, брусчатка, плиты для облицовки, бут и щебень; для производства ритуальных изделий; для печей каменок в банях и саунах.**



# НОМЕНКЛАТУРА

**ТД «ГРАНИТ» ПРЕДЛАГАЕТ строительные изделия из габбро-диабаза:**

* ***Блоки пиленные и колотые различного объема;***

-***Плиты пиленные (слэбы);***

* ***Плиты мощения;***
* ***Камни бортовые, поребрик, бордюр;***
* ***Брусчатка;***
* ***Брекчия;***
* ***Бутовый камень;***
* ***Камни для бани и сауны* ритуальные изделия из габбро-диабаза:**
* ***Плиты пиленные (слэбы);***
* ***Колотые плиты;***
* ***Надгробные памятники: стандартные и индивидуальные;*** - ***Любые виды цоколей под заказ;*** - ***Столы, скамейки под заказ.***

# БЛОКИ ПИЛЕННЫЕ И КОЛОТЫЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Группа** | **ОБЪЕМ БЛОКА, М3** | **ЦЕНА БЕЗ УЧЕТА НДС, РУБ. ЗА М3** | **ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС, РУБ. ЗА М3** |
| **I** | с 2,5 и выше | Цена договорная | |
| **II** | с 1,5-до 2,5 | 21 000 | 24 780 |
| **III** | 1 категория с 1,0-до 1,5 | 19 000 | 22 420 |
| 2 категория с 0,7- до 1,0 | 15 000 | 17 700 |
| **IV** | с 0,1-до 0,7 | 9 500 | 11 210 |



# ПЛИТЫ ПИЛЕННЫЕ (СЛЭБЫ)

Используются для интерьерных работ, изготовления плитки, подоконников, ступеней, столешниц и пр. В зависимости от заявки Заказчика, поставляем любые размеры.



# ПЛИТЫ МОЩЕНИЯ

Из габбро-диабаза используются в ландшафтном дизайне, при мощении городских площадей и улиц. Стандартные размеры плиты из габбро-диабаза – 300х300, 300х600 или 600х600. Для уличного мощения лучше выбирать плиты толщиной от 3 см с термообработанной поверхностью.

По заявке Заказчика мы изготавливаем плиты любого размера.



# КАМНИ БОРТОВЫЕ, ПОРЕБРИК, БОРДЮР

Служат для ограждения проезжей части дорог от тротуаров, пешеходных дорожек, а также между газоном и тротуаром. По способу изготовления подразделяют на пиленые и колотые. По форме бывают прямоугольные и криволинейные. Возможные варианты исполнения: высота от 500 до 1500 мм, ширина - от 80 до 200 мм, длина - от 700 до 2000 мм.

У бордюрного камня есть ряд преимуществ: эстетические - гармонично вписываются в дизайн любых объектов, придание им нестандартного монументального вида; эксплуатационные: долговечность, стойкость к механическому, физическому и химическому воздействию, минимальные затраты на уход, возможность использовать повторно.



# БРУСЧАТКА

Дорожное покрытие выполненное из брусчатки из габбро-диабаза является одним из наиболее прочных, красивых и долговечных. Габбро-диабаз идеально подходит для городских условий, т.к. он устойчив к ударам, давлению и вибрации, не боится резких перепадов температуры, масла, нефтепродуктов, химических агрессоров и даже главного врага всех покрытий – воды. Габбро-диабаз не имеет трещин, поэтому вода не может его разрушить.

Брусчатка, выполненная из вулканической породы (габбро-диабаз) прослужит без ремонта, замены конструктивных элементов свыше 50 лет. Рекомендовано укладывать в местах пролегания подземных коммуникаций. Мы предлагаем бручкатку размером 200х100х100, 100х100х100, 50х100х100,

50х50х50, шестигранник. По способу изготовления подразделяют на колотая, пилено-колотая, пиленая (термообработанная).



# БРЕКЧИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вес 1 м2**  **(кг)** | Толщина (мм) | | |
| 20 | 30 | 50 |
| **50** | **83** | **110** |

Плиты неправильной формы и размеров, производственные отходы от производства слэбов. Брекчия используется при мощении, создавая интересный монолитный рисунок из разнокали-

берных плит. Результат мощения особенно будет зависеть от специалиста облицовщика.

Для упаковки брекчии используются деревянные ящики или поддоны, скрепленные полимерной пленкой и лавсановой лентой.



# БУТОВЫЙ КАМЕНЬ

Камень неправильной формы используется в строительстве как кладочный материал. В зависимости от форм и размеров бутовый камень делят на бут, бут-плитняк и булыжный камень. Булыжный камень отличается от бута меньшими размерами (от 12 до 25 см по сравнению с бутовым камнем размерами до 50 см) и большей окатанностью граней. Бут-плитняк имеет высоту (или толщину), намного меньшую его длины и ширины, т. е. это довольно плоские бутовые камни, имеющие достаточно ровные и примерно параллельные друг другу большие плоскости. Бут-плитняк упрощает процесс кладки фундамента.



# КАМНИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ


Габбро-диабаз обладает сравнительно высокой плотностью и теплоемкостью, благодаря чему активно используется в банях и саунах как камень, подобно конденсатору, способный накапливать и отдавать тепло.

Торговый дом «Гранит» предлагает колотый габбро-диабраз крупной фракции 250-350 мм в качестве камня для бани и сауны. В каменках используется фракция помельче.




**ПЛИТЫ ПИЛЕНЫЕ (СЛЭБЫ) НЕОКАНТОВАННЫЕ**

Большемерные пиленые плиты не окантованные размером 1-1,5 м2 служат заготовкой для изготовления надгробных памятников.



# НАДГРОБНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Надгробия, изготовленные из габбро-диабаза, длительное время не теряют своих художественных свойств. Если сравнивать надгробия из габбро-диабаза с изделиями из мрамора, то преимущества очевидны и неоспоримы. Памятник длительное время не теряет своих художественных свойств, обладает хорошими физическими характеристиками и сохраняет свои натуральные свойства, за ним практически не требуется уход. Если памятник из мрамора через определенное время начинает крошится, на нем появляются разводы, рисунок тускнеет, то с памятником из габбро-диабаза таких проблем нет. Вам достаточно время от времени протирать его влажной тряпкой от грязи и пыли, на этом уход за памятником и ограничивается. К тому же этот материал идеально поддается шлифовке, портрет и надписи нанесенные на надгробие долгое время не будут ни тускнеть, ни пропадать.




# СТАНДАРТНЫЕ НАДГРОБИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стела** | | | **Подставка** | | | **Цветник** | | | **Цена комплекта (руб.)** | |
| Размер (мм) | Цена (руб.)/шт. | | Размер  (мм) | Цена (руб.)/шт. | | Размер  (мм) | Цена (руб.)/шт. | | Не полированный | Односторонняя полировка |
| Не пол. | пол. | Не пол. | пол. | Не пол. | пол. |
| 1000\*500\*50 | 2 050 | 2 800 | 500\*200\*150 | 690 | 840 | 1000\*80\*100 (2шт) | 1 120 | 1 420 | 3 860 | 5 060 |
| 500\*80\*100 (1шт) |
| 1200\*600\*50 | 2 950 | 4 030 | 600\*200\*150 | 830 | 1 010 | 1000\*80\*100 (2шт) | 1 270 | 1 480 | 5 050 | 6 520 |
| 600\*80\*100 (1шт) |
| 800\*400\*80 | 1 500 | 1 980 | 500\*200\*150 | 690 | 840 | 800\*80\*100 (2шт) | 940 | 1 200 | 3 130 | 4 020 |
| 500\*80\*100 (1шт) |
| 1000\*500\*80 | 2 340 | 3 090 | 600\*200\*150 | 830 | 1 010 | 1000\*80\*100 (2шт) | 1 270 | 1 480 | 4 440 | 4880 |
| 600\*80\*100 (1шт) |
| 1200\*600\*80 | 3 370 | 4 450 | 700\*200\*150 | 970 | 1 180 | 1200\*80\*100 (2шт) | 1 400 | 1 760 | 5 740 | 7 390 |
| 700\*80\*100 (1шт) |
| 1000\*500\*100 | 2 540 | 3 290 | 600\*200\*150 | 830 | 1 010 | 1000\*80\*100 (2шт) | 1 270 | 1 480 | 4 640 | 5880 |
| 600\*80\*100 (1шт) |
| 1100\*500\*100 | 2 800 | 3 620 | 600\*200\*150 | 830 | 1 010 | 1000\*80\*100 (2шт) | 1 270 | 1 480 | 4 900 | 6 110 |
| 600\*80\*100 (1шт) |
| 1200\*600\*100 | 3 660 | 4 740 | 700\*200\*150 | 970 | 1 180 | 1200\*80\*100 (2шт) | 1 400 | 1 760 | 6 030 | 7 680 |
| 700\*80\*100 (1шт) |
| 1200\*600\*120 | 3 890 | 4 970 | 700\*300\*150 | 1 440 | 1 750 | 1200\*80\*100 (2шт) | 1 400 | 1 760 | 6 730 | 8 480 |
| 700\*80\*100 (1шт) |
| 1300\*600\*120 | 4 210 | 5 380 | 700\*300\*150 | 1 440 | 1 750 | 1200\*80\*100 (2шт) | 1 400 | 1 760 | 7 050 | 8 890 |
| 700\*80\*100 (1шт) |

с боковой (2-сторонняя полировка) — коэффициент 1,2 к стоимости изделия с 1-сторонней полировкой с круговой (5-сторонняя полировка) — коэффициент 1,4 к стоимости изделия с 1-сторонней полировкой

# ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ

***-эксклюзивные памятники и мемориальные комплексы; - любые виды цоколей, столы, скамейки; - шары, вазы, балясины.***



# ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

**ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГРАНИТ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:**

* **Камнеобрабатывающие предприятия;**
* **Строительные (отделочные) организации;**
* **Архитекторов и дизайнеров;** - **Ритуальные организации.**

# СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

**Гранит из Китая** известен на рынке СНГ более 10 лет. Но профессионалы знают, что материал, который предлагается многим компаниям в качестве китайского гранита, **на самом деле гранитом не является**. Это горная порода, которая относится к сиенитам. Основные ее составляющие – полевой шпат, слюда и нефелин. Современные потребители, которые уже получили определенную информацию по данному вопросу, знают, что карельский гранит является более предпочтительным, хотя и более дорогим вариантом. Некоторые недобросовестные продавцы выдают китайский гранит за карельский. Изготовленные из такого материала плиты очень быстро трескаются, столешницы раскалываются и крошатся, а напольная плитка покрывается пятнами ржавчины. Основываясь на этой информации, можно сделать правильный выбор, и не приобретать гранит в компаниях, предлагающих материал сомнительного качества. Карельский гранит – это действительно качественный, элитный гранит, который известен в России и за ее пределами уже больше столетия. А изделия из него служат уже много десятилетий, являясь наглядным воплощением многочисленных достоинств этого материала.

# КОНТАКТЫ

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ,**

**Г. ПЕТРОЗАВОДСК, ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ 51, СТРОЕНИЕ 16.**

**ТЕЛЕФОН: 8 (987)859-4183**

**WWW.TDGRANIN.COM**

**e-mail: gracheva\_av@uzgo56.ru**