|  |
| --- |
|  |

**Правила приёма фасадов МДФ покрытых эмалью.**

**Приём продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-93. В соответствии с европейскими нормами проверки качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:**

1. **в помещении с дневным освещением;**
2. **с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см;**
3. **с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70-90** **°;**
4. **время осмотра 10 секунд.**