**ЭСКИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ «И-1200М»**

250-300

венткороб

100-200

Контур вент. сборника на высоте

300-400 мм от

верхней части установки

Болт заземления

соединить с шиной заземления многож. провод сечением 4 мм2

Стена

КАБЕЛЬ

4х1,5 мм2

на одну установку

ЛИНИЯ ПОЛА

1000-1200