**Инструкция по эксплуатации термочехлов «Termo/Zont»**

**ВАЖНО!** Термочехлы предназначены для эксплуатации в вентилируемых (проветриваемых) помещениях, при наличии стабильного воздухообмена в помещении!

Перед установкой термочехлов необходимо максимально выровнять температуры поверхности оборудования и окружающей среды. Для этого:

Вариант 1:

* Слить воду из системы;
* Подождать 30 мин;
* Насухо вытереть поверхность оборудования;
* Установить термочехлы на оборудование;
* Запустить воду в систему.

Вариант 2:

* Не сливая воду из системы, прекратить водоразбор (не пользоваться водой) минимум на 2 часа.
* Насухо вытереть поверхность оборудования;
* Установить термочехлы на оборудование.

**УХОД:**

* Для стирки термочехлов используйте химчистку, но можно постирать и в домашних условиях.
* Стирать в тёплой воде (не выше 30 градусов) с щадящим моющим средством, например, детский порошок.
* Стирка в машинке - в режиме деликатной стирки.
* Термочехлы стираются в два этапа: сначала стираем наружную поверхность, а затем, вывернув их наизнанку, повторяем процесс стирки.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУЧНОЙ СТИРКЕ:**

* В чистый таз или в ванну набрать воду температурой до 30 градусов.
* Добавьте нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена.
* Изделие уложите в таз и держите покрытым водой 10-15 минут.
* Слейте грязную воду.
* Ополаскивать изделие с помощью душа.
* Термочехлы не отжимать и не скручивать.

**СУШКА:**

* В сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света.
* Прямых солнечных лучей лучше избегать.
* Сушить нужно с обеих сторон, периодически выворачивая наизнанку и обратно.
* Нельзя гладить утюгом (и в этом нет необходимости).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Использование термочехлов неэффективно:**

* *в непроветриваемых или невентилируемых помещениях (без воздухообмена);*
* *на фильтрах и гидробаках, установленных в помещениях с повышенной температурой и/или влажностью, таких как: ванная комната, баня и т.д.*