**ВАЖНО:**

**Термочехлы предназначены для эксплуатации только в вентилируемых**

**(проветриваемых) помещениях, с обязательным движением воздуха!**

Перед установкой термочехлов необходимо максимально выровнять температуры поверхности оборудования и окружающей среды:

Вариант 1:

- слить воду из системы;

- подождать 30 мин;

- насухо вытереть поверхность оборудования;

- установить термочехлы на оборудование;

- запустить воду в систему.

Вариант 2:

- не сливая воду из системы, прекратить водоразбор (не пользоваться водой) минимум на 2 часа.

-  насухо вытереть поверхность оборудования;

-  установить термочехлы на оборудование.

УХОД:

Для стирки термочехлов используйте химчистку, но можно постирать и в домашних условиях.

Стирать в тёплой воде (не выше 30 градусов) с щадящим моющим средством, например, детский порошок.

Стирка в машинке - в режиме деликатной стирки.

Термочехлы стираются в два этапа: сначала стираем наружную поверхность, а затем, вывернув их наизнанку, повторяем процесс стирки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУЧНОЙ СТИРКЕ:

В чистый большой таз или в ванну набрать воду температурой до 30 градусов.

Добавьте нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена.

Изделие уложите в таз и держите покрытым водой 10-15 минут.

Слейте грязную воду.

Ополаскивать изделие с помощью душа.

Термочехлы не отжимать и не скручивать.

СУШКА

в сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света. Прямых солнечных лучей лучше избегать.

сушить нужно с обеих сторон, периодически выворачивая наизнанку и обратно.

нельзя гладить утюгом (и в этом нет необходимости).

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

**Использование термочехлов в непроветриваемых или невентилируемых помещениях (без движения воздуха) может быть неэффективно!**