Установка накладного порога



Укоротите порог до нужной длины и установите базовую часть на створку



Закрепите базовую часть порога в полотне створки



Установите ответную планку на раме



Закрепите лицевую планку порога



Установите декоратинвные заглушки на торцы порога



Отрегулируйте порог по величине зазора между створкой и полом



Убедитесь, что при закрывании створки обеспечивается плотный притвор