
Установка порога с боковыми пластинами




В подготовленный паз установите порог



Закрепите порог в полотне створки



Закрепите ответную планку на раме



Отрегулируйте порог по величине зазора между створкой и полом



Убедитесь, что при закрывании створки обеспечивается плотный притвор