

Установка порога с предустановленным винтом



Вставьте порог в фурнитурный паз дверной створки



Используя предустановленные винты, закрепите порог



Закрепите ответную планку на раме



Отрегулируйте порог по величине зазора между створкой и полом



Установите декоративные заглушки



Убедитесь, что при закрывании створки обеспечивается плотный притвор