

**GLASS PORTE ONE**

**ИНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ**

Предлагаем Вам серийные модели готовых к установке раздвижных систем Glass Porte One. Если ни один из серийных габаритов Вам не подходит, то Вы можете заказать раздвижную систему со стеклянным полотном под заказ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОДЕЛЬ | ВЫСОТА ПРОЕМА (H0) | ВЫСОТА ПОЛОТНА  Н=Н0+20мм | ШИРИНА ПРОЕМА  L0 | ШИРИНА ПОЛОТНА  D=L0+60мм |
| Glass Porte One 600х2000 мм | 2000 | 2020 | 600 | 660 |
| Glass Porte One 700х2000 мм | 2000 | 2020 | 700 | 760 |
| Glass Porte One 800х2000 мм | 2000 | 2020 | 800 | 860 |
| Glass Porte One 900х2000 мм | 2000 | 2020 | 900 | 960 |

Ограничения по конструкции:

* Максимальная ширина дверного полотна (D) - 980 мм.
* Максимальная высота дверного полотна (Н) - 3200 мм.
* Длина направляющей раздвижной системы - 2000 мм.

Пример выполнения конструкции по Вашим габаритам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОДЕЛЬ | ВЫСОТА ПРОЕМА (H0) | ВЫСОТА ПОЛОТНА  Н=Н0+20мм | ШИРИНА ПРОЕМА  L0 | ШИРИНА ПОЛОТНА  D=L0+60мм |
| Glass Porte One 900х2700 мм | 2700 | 2720 | 900 | 960 |
| Glass Porte One 850х2200 мм | 2200 | 2220 | 850 | 910 |

Просмотрев наш видео ролик Вы сможете ознакомиться с этапами по монтажу стеклянной раздвижной системы Glass Porte One - <https://www.youtube.com/watch?v=0v75rlnxsBc>

Подробности на сайте [www.glasstoday.ru](http://www.glasstoday.ru)