Kia Sportage 2005 пороги

Кронштейны задние

Кронштейны передние

СОСТАВ КРЕПЕЖА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Болт М12х25 | 2 шт. |
| 2 | Болт М8х25  | 4 шт. |
| 3 | Болт М6х30 | 4 шт. |
| 4 | Гайка М12 | 4 шт. |
| 5 | Гайка М8 | 4 шт. |
| 6 | Гайка М6 | 4 шт. |
| 7 | Шайба Ф12 | 6 шт. |
| 8 | Шайба Ф8 | 8 шт. |
| 9 | Шайба Ф6 | 4 шт. |
| 10 | Закладная  | 2 шт. |