Приложение 15 к приказу

министерства образования

Ставропольского края

от 10 февраля 2023 г. № 208-пр

Инструкция

для технического специалиста,

привлекаемого к проведению единого государственного экзамена

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)

в компьютерной форме в пункт проведения экзамена

в Ставропольском крае в 2023 году

Подготовительный этап проведения по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в компьютерной форме (далее – КЕГЭ).

Не позднее чем за 2 недели до начала экзаменационного периода (до проведения  
проверки готовности ППЭ членом ГЭК) технический специалист должен обеспечить  
подготовку ППЭ для обеспечения процедуры доставки (скачивания) ЭМ по сети«Интернет» (если указанная процедура не была выполнена в рамках подготовки ППЭ  
ранее):

получить из РЦОИ дистрибутив ПО станции авторизации и реквизиты доступа  
в личный кабинет ППЭ;

проверить соответствие технических характеристик компьютеров (ноутбуков)  
в Штабе ППЭ, предназначенных для работы с личным кабинетом ППЭ и для установки ПО  
станции авторизации, предъявляемым требованиям ([приложение 1 к Инструкции](#Приложение_1)) (основных и резервных);

установить в браузере на компьютерах (ноутбуках), предназначенных для работы  
с личным кабинетом ППЭ, криптосредства для работы с токеном члена ГЭК;

установить полученное ПО станции авторизации на компьютеры (ноутбуки)  
в Штабе ППЭ (основной и резервный).

Личный кабинет ППЭ обеспечивает функции взаимодействия со  
специализированным федеральным порталом в части получения интернет-пакетов,  
авторизации членов ГЭК, передачи электронных актов технической готовности и  
журналов работы станции, получения ключей доступа к ЭМ.

Станция авторизации обеспечивает функции формирования пароля доступа к КИМ в случае отсутствия доступа в сеть «Интернет» в день проведения экзамена, а также  
функции взаимодействия с сервером РЦОИ до их включения в личный кабинет ППЭ.

Основная станция авторизации должна быть установлена на отдельном компьютере  
(ноутбуке), резервная станция авторизации в случае необходимости может быть  
совмещена с другой резервной станцией ППЭ.

Доступ к личному кабинету ППЭ может быть обеспечен с любого компьютера  
(ноутбука), установленного в Штабе ППЭ и имеющего доступ в сеть «Интернет»,  
технический специалист имеет доступ к личным кабинетам всех ППЭ, в которых имеет  
назначение на экзамен в конкретную дату.

На основной и резервной станциях авторизации, установленных в Штабе ППЭ:

внести при первоначальной настройке и проверить настройки ППЭ: код региона, код  
ППЭ, уникальный в рамках ППЭ номер компьютера (в случае использования компьютера  
(ноутбука) для установки нескольких видов ПО номер компьютера должен совпадать),  
период проведения экзаменов, признак резервной станции для резервной станции;

проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом  
по основному и резервному каналам доступа в сеть «Интернет»;

в рамках проверки готовности ППЭ предложить члену ГЭК выполнить авторизацию  
с помощью токена члена ГЭК на основной и резервной станциях авторизации: по  
результатам авторизации убедиться, что настройки ППЭ станции авторизации  
подтверждены.

На компьютерах (ноутбуках), предназначенных для доступа в личный кабинет ППЭ:

указать тип основного и резервного каналов доступа в сеть «Интернет» (либо  
зафиксировать отсутствие резервного канала доступа в сеть «Интернет» );

в рамках проверки готовности ППЭ предложить члену ГЭК выполнить авторизацию  
с помощью токена члена ГЭК: по результатам авторизации убедиться в работоспособности  
криптосредств;

обеспечить получение интернет-пакетов:

в личном кабинете ППЭ скачать доступный интернет-пакет;

полученный интернет-пакет сохранить на основной и резервный флеш-накопители  
для хранения интернет-пакетов;

передать основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов  
руководителю ППЭ на хранение в сейфе в Штабе ППЭ. Хранение осуществляется с  
использованием мер информационной безопасности.

Интернет-пакеты становятся доступны за 5 рабочих дней до даты экзамена – для  
основных дней экзаменационного периода, за 3 рабочих дня – для резервных дней  
экзаменационного периода и формируются на основе сведений о распределённых по ППЭ  
участниках и аудиторном фонде ППЭ.

После скачивания интернет-пакета (пакетов) на новую дату и предмет:

получить от руководителя ОО или руководителя ППЭ основной и резервный флешнакопители для хранения интернет-пакетов;

сохранить новые интернет-пакеты на основной и резервный флеш-накопители для  
хранения интернет-пакетов;

передать основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов  
руководителю ОО или руководителю ППЭ на хранение в сейфе Штаба ППЭ.

Интернет-пакеты на каждую дату и предмет экзамена должны быть скачаны  
до начала технической подготовки к соответствующему экзамену.

Не позднее чем за 2 недели до КЕГЭтехнический специалист должен:

получить из РЦОИ перечень стандартного ПО, предоставляемого обучающемуся во  
время экзамена, определенный ОИВ, и дистрибутивы этого ПО (текстовые редакторы,  
редакторы электронных таблиц, среды программирования на языках: Школьный  
алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java, Python);

проверить соответствие технических характеристик компьютеров (ноутбуков), на  
которые будут установлены станции КЕГЭ, предъявляемым требованиям для установки  
станции КЕГЭ, а также минимальным требованиям, обеспечивающим стабильную работу  
версий стандартного ПО, предоставляемого участнику КЕГЭ, включенных в перечень,  
определенный министерством образования Ставропольского края;

установить[[1]](#footnote-1) (начать установку) на компьютеры (ноутбуки), предназначенные для  
использования в качестве станций КЕГЭ, стандартное ПО, предоставляемое участнику  
экзамена во время экзамена (текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды  
программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java,  
Python) в соответствии с перечнем, полученным из РЦОИ;

разместить ярлыки для запуска ПО на рабочем столе операционной системы.

Не позднее чем за 5 календарных дней до проведения первого экзамена по  
КЕГЭ технический специалист должен:

получить из РЦОИ следующие материалы:

дистрибутивы ПО:

станция КЕГЭ;

станция для печати для установки ПО «Станция организатора»;

станция сканирования в ППЭ (используется для сканирования форм ППЭ в Штабе  
ППЭ, а также бланков регистрации в случае возникновения нештатных ситуаций в работе  
станции организатора на этапе сканирования);

перечень стандартного ПО в электронном виде в формате, доступном для загрузки  
на станцию КЕГЭ;

инструкцию по использованию ПО для сдачи КЕГЭ;

черновик КЕГЭ;

проверить соответствие технических характеристик компьютеров (ноутбуков) в  
аудиториях и Штабе ППЭ, а также резервных компьютеров (ноутбуков) предъявляемым  
требованиям ([приложение 1 к Инструкции](#Приложение_1));

присвоить всем компьютерам (ноутбукам), включая резервные, уникальный в  
рамках ППЭ номер компьютера на весь период проведения экзаменов (если не был  
присвоен ранее);

проверить соответствие технических характеристик основных и резервных лазерных  
принтеров, сканеров предъявляемым требованиям ([приложение 1 к Инструкции](#Приложение_1));

установить полученное ПО на все компьютеры (ноутбуки), предназначенные для  
использования при проведении экзаменов, включая резервные, при этом после установки  
дистрибутива станции для печати при указании региона будет автоматически развёрнута  
станция организатора;

подключить необходимое оборудование: для станции организатора – локальный  
лазерный принтер и сканер;

для станции сканирования в ППЭ – сканер; для станции авторизации – локальный лазерный принтер (для печати ДБО № 2 и сопроводительной документации).

Основная станция сканирования в ППЭ должна быть установлена на отдельном  
компьютере (ноутбуке), не имеющем подключений к сети «Интернет» на период  
сканирования, резервная станция сканирования в ППЭ в случае необходимости может  
быть совмещена с другой резервной станцией ППЭ, в том числе с резервной станцией  
авторизации.

Выполнить предварительную настройку компьютеров (ноутбуков): внести код  
региона, код ППЭ, уникальный в рамках ППЭ номер компьютера в установленное ПО  
(в случае использования компьютера (ноутбука) для установки нескольких видов ПО  
номер компьютера должен совпадать), код МСУ (только для станции организатора).

В случае использования нового дополнительного компьютера (ноутбука) или  
замены новым компьютером (ноутбуком) ранее использовавшегося, ему должен быть  
присвоен новый уникальный для ППЭ номер, не совпадающий с ранее  
использовавшимися.

Перед каждым экзаменом проводится техническая подготовкаППЭ.

До проведения технической подготовки технический специалист должен получить  
из РЦОИ информацию о номерах задействованных аудиторий и количестве станций КЕГЭ.

Для каждого участника должна быть подготовлена индивидуальная станция КЕГЭ,  
на дату экзамена предусмотрено выполнение экзаменационной работы только одним  
участником.

Не ранее чем за 5 календарных дней, но не позднее 17:00 по местному временикалендарного дня, предшествующего экзамену, и до проведения контроля технической  
готовности технический специалист должен завершить техническую подготовку ППЭ к  
экзамену ([приложение 2 к Инструкции](#Приложение_2)):

на основной и резервной станциях авторизации, установленных в Штабе ППЭ:

проверить, при необходимости скорректировать настройки: код региона, код ППЭ,  
номер компьютера – уникальный для ППЭ номер компьютера (ноутбука), период  
проведения экзаменов, признак резервной станции для резервной станции;

проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом  
по основному и резервному каналам доступа в сеть «Интернет»;

получить настройки сервера РЦОИ;

проверить наличие соединения с сервером РЦОИ по основному и резервному  
каналам доступа в сеть «Интернет»;

на компьютере (ноутбуке), предназначенном для работы в личном кабинете ППЭ:  
проверить наличие соединения с личным кабинетом ППЭ по основному и  
резервному каналам доступа в сеть «Интернет»;

в личном кабинете ППЭ:

проверить, при необходимости скорректировать, тип основного и резервного  
каналов доступа в сеть «Интернет» (либо зафиксировать отсутствие резервного канала  
доступа в сеть «Интернет»).

Запросить и получить у руководителя ППЭ переданный на хранение основной  
флеш-накопитель для хранения интернет-пакетов, в случае неработоспособности  
основного флеш-накопителя для хранения интернет-пакетов использовать резервный  
флеш-накопитель для хранения интернет-пакетов;

на каждой станции КЕГЭ в каждой аудитории, назначенной на экзамен, и резервных  
станциях КЕГЭ:

проверить, при необходимости скорректировать: код региона, код ППЭ, номер  
компьютера – уникальный для ППЭ номер компьютера (ноутбука);

внести настройки экзамена: номер аудитории (для резервных станций номер  
аудитории не указывается), признак резервной станции для резервной станции, период  
проведения экзаменов, учебный предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;

загрузить файл интернет-пакета с флеш-накопителя для хранения интернет-пакетов  
в соответствии с настройками даты и учебного предмета;

выполнить создание рабочей папки экзамена (указать путь к корневой папке для  
создания рабочей папки экзамена);

проверить корректность функционирования интерфейса станции КЕГЭ в части  
работы с КИМ:

текст типовых экзаменационных заданий КЕГЭ четкий и хорошо читаемый,  
элементы управления (кнопки, таблица для ввода ответа) не мешают отображению текста  
типовых экзаменационных заданий КЕГЭ;

доступна возможность ввода и сохранения ответа на стандартное задание и на  
задание с ответом в табличном виде;

доступна возможность сохранения прилагаемых файлов к заданиям, сохраненные  
файлы содержатся в рабочей папке;

кнопки вызова инструкции в ПО и сворачивания станции работоспособны;

проверить, что установленное ранее стандартное ПО корректно работает при  
запущенной станции КЕГЭ;

зарегистрировать (проверить регистрацию) стандартное ПО в станции КЕГЭ:

загрузить стандартный перечень ПО в формате, доступном для загрузки в станцию  
КЕГЭ, при необходимости скорректировать его;

если перечень ПО был загружен ранее, то убедиться в его актуальности.

для каждой категории стандартного ПО из числа включённых в Спецификацию  
КИМ обязательно должно быть указано наименование ПО. В случае отсутствия  
регистрации любой категории ПО техническая подготовка не может быть завершена;

для каждого языка программирования из числа включенных в Спецификацию КИМ  
должна быть зарегистрирована среда программирования. В случае отсутствия регистрации  
среды программирования для какого-либо языка программирования выдается уведомление  
об этом, но техническая подготовка может быть завершена.

Количество версий стандартного ПО для каждой категории не ограничивается и  
может быть любым.

Если станции КЕГЭ используются для следующих дней проведения КЕГЭ,  
необходимо безвозвратно удалить сохраненные файлы (в т.ч. из корзины), созданные в  
ходе выполнения экзаменационных заданий участниками КЕГЭ в предыдущие дни  
проведения ЕГЭ;

на каждой станции организатора в каждой аудитории, назначенной на экзамен,  
и резервных станциях организатора:

проверить, при необходимости скорректировать: код региона, код ППЭ  
(впечатываются в бланки регистрации участников экзамена), код МСУ, номер компьютера  
– уникальный для ППЭ номер компьютера (ноутбука);

внести настройки экзамена: номер аудитории (для резервных станций номер  
аудитории не указывается), признак резервной станции для резервной станции, период  
проведения экзаменов, учебный предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;  
загрузить файл интернет-пакета с флеш-накопителя для хранения интернет-пакетов  
в соответствии с настройками даты и учебного предмета;

оценить достаточность ресурса картриджа для проведения экзамена (в дальнейшем  
проводится в рамках контроля технической готовности);

выполнить печать калибровочного листа (тестовую печать границ) и тестового  
бланка регистрации, убедиться в качестве печати: все напечатанные границы видны, на  
тестовом бланке регистрации и калибровочном листе отсутствуют белые и темные полосы;  
черные квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код, текст хорошо читаем и четко  
пропечатан; знакоместа на бланке регистрации четко видны. Напечатанные тестовые  
бланки регистрации со всех станций организатора, включая резервные, предъявляются  
члену ГЭК при проведении контроля технической готовности;

принять меры по настройке необходимого качества печати и при необходимости  
замене картриджа принтера;

выполнить калибровку сканера с использованием напечатанного на станции  
организатора калибровочного листа (тестовой страницы печати границ);

получить от руководителя ППЭ или руководителя ОО достаточное количество  
бумаги для печати бланков регистрации в каждой аудитории;

на основной и резервной станциях сканирования в ППЭ, установленных в Штабе  
ППЭ:

проверить, при необходимости скорректировать: код региона, код ППЭ, номер  
компьютера – уникальный для ППЭ номер компьютера (ноутбука), признак резервной  
станции для резервной станции;

ввести сведения об экзамене: период проведения экзаменов, учебный предмет и дату  
экзамена;

проверить настройки системного времени;

выполнить калибровку сканера с использованием эталонного калибровочного листа  
(доступен в виде файла по ссылке в станции сканирования в ППЭ и должен быть  
распечатан до начала калибровки сканера);

выполнить тестовое сканирование всех тестовых бланков регистрации,  
напечатанных на всех станциях организатора, включая резервные, и тестовых  
форм ППЭ-13-03-К, ППЭ-12-04-МАШ, ППЭ-18-МАШ (доступны в виде файла по ссылке в  
станции сканирования в ППЭ);

оценить качество сканирования: все бланки регистрации и формы успешно  
распознаны и не отмечены как некачественные, черные квадраты (реперы), штрихкоды и  
QR-код хорошо читаемы, знакоместа на бланках регистрации не слишком яркие;

принять меры по настройке принтера на станции организатора, на которой  
напечатаны тестовые бланки регистрации недостаточного качества (при необходимости);

сохранить тестовый пакет сканирования с отсканированными тестовыми бланками  
регистрации и формами ППЭ для передачи в РЦОИ.

На основной и резервной станциях авторизации:

выполнить передачу в РЦОИ тестового пакета сканирования основной и резервной  
станций сканирования в ППЭ соответственно;

получить подтверждение от РЦОИ (статус пакетов принимает значение «подтвержден»);

Подготовить и проверить дополнительное (резервное) оборудование, необходимое для проведения экзамена:

принтер, который будет использоваться для печати сопроводительной документации  
к флеш-накопителям с ответами участников КЕГЭ (может быть использован принтер,  
подключённый к станции авторизации для печати ДБО № 2 либо принтер, подключённый  
к любой станции организатора;

основные и резервные флеш-накопители для сохранения ответов участников КЕГЭ;

основной и резервный флеш-накопители для переноса данных между станциями  
ППЭ;

USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в сеть «Интернет».

USBмодем используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть «Интернет» по основному стационарному каналу связи;

резервные картриджи для принтеров;

резервные лазерные принтеры и сканеры, дополнительно к настроенным резервным  
станциям организатора;

резервные кабели для подключения принтеров и сканеров к компьютерам  
(ноутбукам).

По окончании технической подготовки в аудиториях и Штабе ППЭ технический  
специалист должен в личном кабинете ППЭ передать статус «Техническая подготовка  
завершена» в систему мониторинга готовности ППЭ.

Не ранее чем за 2 рабочих дня, но не позднее 17:00 по местному временикалендарного дня, предшествующего экзамену, необходимо совместно с членами ГЭК и  
руководителем ППЭ провести контроль технической готовности ППЭ к проведению  
экзамена:

получить от РЦОИ форму ППЭ-01-01-К;

выполнить тиражирование и передать руководителю ППЭ инструкции по  
использованию ПО для сдачи КЕГЭ и выполнить тиражирование и передать руководителю ППЭ черновики КЕГЭ (приложение 3 к Инструкции).

Необходимо обеспечить одностороннюю печать черновиков КЕГЭ, т.к. участники  
экзамена могут использовать оборотную сторону для записей;

на основной и резервной станциях авторизации:

проверить настройки станции авторизации: код региона, код ППЭ, номер  
компьютера – уникальный для ППЭ номер компьютера (ноутбука), период проведения  
экзаменов, признак резервной станции для резервной станции авторизации;

проверить настройки системного времени;

проверить наличие соединения со специализированным федеральным порталом  
по основному и резервному каналам доступа в сеть «Интернет»;

проверить наличие соединения с сервером РЦОИ по основному и резервному  
каналам доступа в сеть Интернет;

проверить наличие подтверждения от РЦОИ по переданному при проведении  
технической подготовки тестовому пакету сканирования (статус тестового пакета  
сканирования принимает значение «подтвержден»). В случае изменения настроек печати  
или настроек сканирования при проведении контроля технической готовности по  
согласованию с РЦОИ и по усмотрению члена ГЭК может быть выполнена повторная  
передача обновленного тестового пакета сканирования в РЦОИ и получение  
подтверждения от РЦОИ;

на компьютере (ноутбуке), предназначенном для работы в личном кабинете ППЭ:

проверить наличие соединения с личным кабинетом ППЭ по основному и  
резервному каналам доступа в сеть «Интернет»;

в личном кабинете ППЭ:

проверить, при необходимости уточнить: тип основного и резервного каналов  
доступа в сеть «Интернет» (либо зафиксировать отсутствие резервного канала доступа в  
сеть Интернет);

предложить всем членам ГЭК, назначенным на экзамен, выполнить авторизацию  
с помощью токена члена ГЭК (авторизация проводится **не ранее чем за 2 рабочих дня, но  
не позднее 17:00** по местному времени календарного дня, предшествующего экзамену);

по результатам авторизации убедиться, что все члены ГЭК имеют назначение  
на экзамен;

на основной станции авторизации:

скачать пакет с сертификатами специалистов РЦОИ для загрузки на все станции  
КЕГЭ, все станции организатора и все станции сканирования в ППЭ, включая  
основные и резервные;

на каждой станции организатора в каждой аудитории, назначенной на экзамен,  
и резервных станциях организатора:

проверить настройки станции: код региона, код ППЭ (впечатываются в бланки  
регистрации участников экзаменов), номер компьютера – уникальный для ППЭ номер  
компьютера (ноутбука);

проверить настройки экзамена по соответствующему учебному предмету: номер  
аудитории (для резервных станций номер аудитории не указывается), признак резервной  
станции для резервной станции, период проведения экзаменов, предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;

проверить наличие загруженного интернет-пакета;

выполнить печать калибровочного листа (тестовую печать границ) в присутствии  
члена ГЭК;

предоставить члену ГЭК напечатанный во время технической подготовки тестовый  
бланк регистрации. Член ГЭК оценивает качество печати калибровочного листа и  
тестового бланка регистрации: все напечатанные границы видны, на тестовых бланках  
регистрации и калибровочном листе отсутствуют белые и темные полосы; черные  
квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код, текст хорошо читаемы и четко пропечатаны. По  
усмотрению члена ГЭК тестовый бланк регистрации может быть напечатан в его  
присутствии;

выполнить калибровку сканера с использованием напечатанного на станции  
организатора калибровочного листа (тестовой страницы печати границ) в присутствии  
члена ГЭК для демонстрации работоспособности сканера и его настройки;

**Важно!** Напечатанный калибровочный лист (тестовая страница печати границ)  
передается руководителю ППЭ для последующей передачи организаторам в аудитории.

загрузить пакет с сертификатами специалистов РЦОИ;

проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК: предложить члену ГЭК подключить к станции организатора токен члена ГЭК и  
ввести пароль доступа к нему. Каждый член ГЭК должен убедиться в работоспособности  
своего токена хотя бы на одной станции организатора;

напечатать протокол технической готовности аудитории для печати полного  
комплекта ЭМ в аудитории ППЭ (форма ППЭ-01-01);

сохранить на флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ  
электронный акт технической готовности для последующей передачи в систему  
мониторинга готовности ППЭ;

проверить наличие достаточного количества бумаги для печати бланков регистрации  
в аудитории.

**Важно!** Не рекомендуется перемещать станцию организатора с подключенным  
принтером и сканером или отключать принтер и сканер от компьютера (ноутбука)  
после завершения контроля технической готовности.

На каждой станции КЕГЭ в каждой аудитории, назначенной на экзамен, и резервных  
станциях КЕГЭ:

проверить настройки станции: код региона, код ППЭ, номер компьютера –  
уникальный для ППЭ номер компьютера (ноутбука);

проверить настройки экзамена: номер аудитории (для резервных станций номер  
аудитории не указывается), признак резервной станции для резервной станции, период  
проведения экзаменов, учебный предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;  
проверить наличие загруженного интернет-пакета;

проверить наличие заданного пути к корневой папке для создания рабочей папки  
экзамена;

проверить наличие рабочей папки экзамена по указанному адресу;  
провести контроль корректности функционирования станции КЕГЭ в части работы с  
КИМ:

текст типовых экзаменационных заданий КЕГЭ четкий и хорошо читаемый,  
элементы управления (кнопки, таблица для ввода ответа) не мешают отображению текста  
типовых экзаменационных заданий КЕГЭ;

доступна возможность ввода и сохранения ответа на стандартное задание и на  
задание с ответом в табличном виде;

доступна возможность сохранения прилагаемых файлов к заданиям, сохраненные  
файлы содержатся в рабочей папке;

кнопки вызова инструкции в ПО и сворачивания станции работоспособны.  
Убедиться в наличии стандартного ПО, предоставляемого участнику экзамена во  
время экзамена (текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц, среды  
программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java,  
Python) в соответствии с перечнем, полученным из РЦОИ, и проверить его  
работоспособность одновременно со станцией КЕГЭ;

убедиться, что на станции КЕГЭ зарегистрировано установленное на компьютере  
стандартное ПО, и что список зарегистрированных на станции КЕГЭ программ в точности  
совпадает с тем ПО, которое установлено на проверяемом компьютере;

в случае отсутствия зарегистрированной среды программирования для одного или  
нескольких языков программирования из числа включенных в Спецификацию КИМ  
решение о возможности завершения контроля технической готовности принимается  
членом ГЭК, если отсутствие среды программирования для соответствующего языка  
программирования согласовано ОИВ;

загрузить пакет с сертификатами специалистов РЦОИ;

проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК: предложить члену ГЭК подключить к станции КЕГЭ токен члена ГЭК и ввести  
пароль доступа к нему;

сохранить код активации экзамена (кроме резервных станций КЕГЭ) и передать  
руководителю ППЭ для предоставления организаторам в аудитории (код активации  
экзамена одинаковый для всех станций КЕГЭ в одной аудитории);

заполнить и сохранить на флеш-накопитель для переноса данных между станциями  
ППЭ паспорт станции КЕГЭ, а также электронный акт технической готовности для  
передачи в систему мониторинга готовности ППЭ. Сведения об установленном  
стандартном ПО, зарегистрированном в станции КЕГЭ, сохраняются в электронном акте  
технической готовности станции КЕГЭ, а также включаются в приложение к паспорту  
станции КЕГЭ;

проверить, при необходимости удалить из рабочей папки экзамена (а также из  
корзины), все файлы, сохраненные и/или созданные в ходе технической подготовки или во  
время предыдущих экзаменов.

На основной и резервной станциях сканирования в ППЭ, установленных в Штабе  
ППЭ, необходимо:

проверить настройки станции: код региона, код ППЭ, номер компьютера –  
уникальный для ППЭ номер компьютера (ноутбука), признак резервной станции для  
резервной станции;

проверить настройки экзамена по учебному предмету: период проведения  
экзаменов, учебный предмет и дату экзамена;

проверить настройки системного времени;  
выполнить тестовое сканирование не менее одного из предоставленных тестовых  
бланков регистрации повторно, а также (при наличии) напечатанных по решению члена  
ГЭК тестовых бланков регистрации;

оценить качество сканирования тестовых бланков регистрации и форм ППЭ: все  
бланки регистрации и формы ППЭ успешно распознаны и не отмечены как  
некачественные; черные квадраты (реперы), штрихкоды и QR-код, текст хорошо читаемы,  
знакоместа на бланках регистрации не слишком яркие;

загрузить пакет с сертификатами специалистов РЦОИ;  
проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена  
ГЭК: предложить члену ГЭК подключить к станции сканирования в ППЭ токен члена ГЭК  
и ввести пароль доступа к нему;

сохранить на флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ  
протокол технической готовности Штаба ППЭ для сканирования бланков в ППЭ (форма  
ППЭ-01-02) и электронный акт технической готовности для последующей передачи в  
систему мониторинга готовности ППЭ;

Проверить наличие дополнительного (резервного) оборудования, необходимого  
для проведения экзамена:

принтер, который будет использоваться для печати сопроводительной документации  
к флеш-накопителям с ответами участников КЕГЭ (может быть использован принтер,  
подключённый к станции авторизации для печати ДБО № 2 либо принтер, подключённый  
к любой станции организатора;

основной и резервный флеш-накопители для переноса данных между станциями  
ППЭ;

основные и резервные флеш-накопители для сохранения ответов участников КЕГЭ;

USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в сеть «Интернет».

USB-модем используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть «Интернет» по основному стационарному каналу связи;

резервные картриджи для принтеров;

резервные лазерные принтеры и сканеры, дополнительно к настроенным резервным  
станциям организатора;

резервные кабели для подключения принтеров и сканеров к компьютерам  
(ноутбукам).

По окончании контроля технической готовности аудиторий и Штаба ППЭ к  
экзамену необходимо:

напечатать и подписать паспорта станций КЕГЭ;

передать для каждого участника КЕГЭ приложения к паспорту станции КЕГЭ  
(на каждую станцию КЕГЭ, включая резервные) руководителю ППЭ для дальнейшей  
выдачи организаторам в аудитории;

подписать протокол (протоколы) технической готовности аудиторий (форма ППЭ-  
01-01), напечатанные тестовые бланки регистрации являются приложением  
к соответствующему протоколу;

напечатать и подписать протокол (протоколы) технической готовности Штаба ППЭ  
(форма ППЭ-01-02).

Подписанные паспорта и протоколы остаются на хранение в ППЭ.  
Заполнить и подписать форму ППЭ-01-01-К;

в личном кабинете ППЭ передать при участии члена ГЭК с использованием токена  
члена ГЭК:

сформированные по окончании контроля технической готовности электронные  
акты технической готовности со всех основных и резервных станций КЕГЭ, станций  
организатора и станций сканирования в ППЭ;

статус «Контроль технической готовности завершён».

Важно!Акты основных станций могут быть переданы только при условии наличия  
на специализированном федеральном портале сведений о рассадке. Статус «Контроль  
технической готовности завершен» может быть передан при участии члена ГЭК с  
использованием токена члена ГЭК при условии наличия на специализированном  
федеральном портале сведений о рассадке, а также при наличии переданных электронных  
актов технической готовности всех основных станций организатора и всех основных  
станций КЕГЭ в соответствии с количеством назначенных участников для каждой  
аудитории.

Важно! После передачи статуса «Контроль технической готовности завершён»  
передача электронных актов технической готовности с любых основных станций  
запрещена. В случае необходимости передать новые акты необходимо сначала отменить  
статус «Контроль технической готовности завершён», далее передать акты и установить  
статус заново.

На этапе проведения экзамена технический специалист обязан:

не позднее 7:30 по местному времени, но до получения руководителем ППЭ ЭМ  
от члена ГЭК включить режим видеозаписи в Штабе ППЭ;

не позднее 08:00 по местному времени включить режим записи на камерах  
видеонаблюдения в аудиториях ППЭ;

не позднее 09:00 по местному времени проверить доступ к личному кабинету ППЭ;

не позднее 09:00 по местному времени запустить станции КЕГЭ во всех аудиториях;

не позднее 09:00 по местному времени запустить станции организатора во всех  
аудиториях, включить подключённые к ним принтер и сканер, проверить печать на  
выбранном принтере средствами станции организатора;

Важно!В случае необходимости использования в день экзамена станции  
организатора или станции КЕГЭ, для которой не был направлен акт технической  
готовности, необходимо выполнить настройку данной станции как резервной и передать  
акт технической готовности до начала экзамена. Для расшифровки ЭМ на данной станции  
потребуется запрос резервного ключа доступа к ЭМ. В день проведения экзамена доступна  
регистрация (передача акта) только резервных станций организатора и станций КЕГЭ;

по поручению руководителя ППЭ получить и распечатать в присутствии члена ГЭК  
пакет руководителя ППЭ;

в 09:30 по местному времени в Штабе ППЭ в личном кабинете ППЭ скачать ключ  
доступа к ЭМ при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК;

записать ключ доступа к ЭМ на флеш-накопитель для переноса данных между  
станциями ППЭ;

загрузить ключ доступа к ЭМ на все станции организатора и все станции КЕГЭ  
во всех аудиториях.

После загрузки ключа доступа к ЭМ член ГЭК выполняет его активацию:

подключает к станции организатора или станции КЕГЭ токен члена ГЭК и вводит  
пароль доступа к нему. После сообщения о завершении работы с токеном члена ГЭК  
извлекает из компьютера токен члена ГЭК и направляется совместно с техническим  
специалистом ППЭ к следующему компьютеру (ноутбуку) или в следующую аудиторию  
ППЭ.

Технический специалист и член ГЭК могут перемещаться по аудиториям раздельно:  
сначала технический специалист загружает ключ доступа к ЭМ, после чего член ГЭК  
самостоятельно, без участия технического специалиста ППЭ, выполняет процедуру  
активации ключа доступа к ЭМ.

При отсутствии доступа к личному кабинету ППЭ по основному и резервному  
каналам в 09:35 по местному времени технический специалист информирует члена ГЭК о  
наличии нештатной ситуации, член ГЭК обращается на горячую линию сопровождения  
ППЭ для оформления заявки на получение пароля доступа к ЭМ. Технический специалист  
обязан продолжить работы по восстановлению доступа в сеть «Интернет». Пароли доступа  
к ЭМ (не менее двух паролей на каждый предмет) выдаются не ранее 09:45 по местному  
времени, если доступ в сеть «Интернет» восстановить не удалось.

После получения информации от руководителя ППЭ о завершении печати ЭМ и  
успешном начале экзамена на всех станциях КЕГЭ во всех аудиториях ППЭ (все  
участники ввели код активации экзамена и перешли к выполнению экзаменационной  
работы) технический специалист по указанию руководителя ППЭ в личном кабинете ППЭ  
передает при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК статус «Экзамены  
успешно начались» в систему мониторинга готовности ППЭ.

Действия в случае нештатной ситуации:

В случае недостатка доступных для печати комплектов ЭМ (бланков регистрации)  
организатор в аудитории информирует руководителя ППЭ и члена ГЭК (через  
организатора вне аудитории) о необходимости использования резервных ЭМ, включенных  
в состав интернет-пакета, загруженного для проведения экзамена. В этом случае  
необходимо:

запросить в Штабе ППЭ в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с  
использованием токена члена ГЭК резервный ключ доступа к ЭМ для резервных ЭМ, в  
запросе указывается учебный предмет, номер аудитории, уникальный номер компьютера,  
присвоенный задействованной станции организатора, установленной в этой аудитории,  
количество ИК, которое нужно напечатать;

записать новый ключ доступа к ЭМ на флеш-накопитель для переноса данных  
между станциями ППЭ. Новый ключ доступа к ЭМ включает в себя сведения обо всех  
основных станциях организатора и станциях КЕГЭ, а также обо всех ранее  
выданных резервных ключах доступа к ЭМ;

загрузить новый ключ доступа к ЭМ на используемую в аудитории станцию  
организатора и активировать его токеном члена ГЭК.

В случае необходимости повторно получить ранее запрошенный ключ доступа  
на резервные ЭМ возможно путем скачивания основного ключа доступа к ЭМ.

В случае сбоя в работе станции организатора при печати член ГЭК или  
организатор в аудитории приглашают технического специалиста ППЭ для восстановления  
работоспособности оборудования и (или) системного ПО и (или) станции организатора.

При необходимости станция организатора заменяется на резервную, в этом  
случае необходимо:

запросить в Штабе ППЭ в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с  
использованием токена члена ГЭК резервный ключ доступа к ЭМ для резервной станции  
организатора, в запросе указывается учебный предмет, номер аудитории, уникальный  
номер компьютера, присвоенный резервной станции организатора, устанавливаемой в  
эту аудиторию, и количество ИК, оставшихся для печати;

записать новый ключ доступа к ЭМ на флеш-накопитель для переноса данных  
между станциями ППЭ. Новый ключ доступа к ЭМ включает в себя сведения обо всех  
основных станциях организатора и станциях КЕГЭ, а также обо всех ранее  
выданных резервных ключах доступа к ЭМ;

загрузить новый ключ доступа к ЭМ на резервную станцию организатора, при  
этом автоматически заполнится номер аудитории, указанный при запросе на станции  
авторизации;

предложить члену ГЭК активировать ключ доступа к ЭМ на резервной станции  
организатора с использованием токена члена ГЭК.

Важно! Кнопку «Прочитать КИМ» нажимать **не** нужно – это действие  
приравнивается к вскрытию ЭМ, что запрещено до 10:00.

В случае необходимости повторно получить ранее запрошенный ключ доступа к ЭМ  
на резервную станцию организатора возможно путем повторного скачивания  
основного ключа доступа к ЭМ.

Важно! В случае возникновения нештатной ситуации при использовании резервного  
ключа доступа к ЭМ на станциях организатора необходимо незамедлительно  
обратиться на горячую линию сопровождения ППЭ для выяснения причины. Не нужно  
делать попытки запросить резервный ключ повторно.

В случае сбоя в работе станции КЕГЭ член ГЭК или организатор в аудитории  
приглашают технического специалиста ППЭ для восстановления работоспособности  
оборудования и (или) системного ПО и (или) станции КЕГЭ и (или) стандартного ПО,  
предоставляемого участнику для выполнения заданий.

В случае восстановления работоспособности станции КЕГЭ для продолжения  
экзамена необходимо присутствие члена ГЭК:

член ГЭК с использованием своего токена активирует ранее загруженный ключ  
доступа к ЭМ и запускает расшифровку КИМ командой «Прочитать КИМ»;

на странице активации экзамена член ГЭК и организатор проверяют, что номер  
бланка регистрации, отображаемый на экране компьютера, соответствует номеру  
в бумажном бланке регистрации, и предлагают участнику ввести код активации и нажать  
кнопку «Продолжить экзамен».

Экзамен продолжится, время выполнения экзаменационной работы для участника  
КЕГЭ не увеличивается, т.к. участник продолжает работу с тем же КИМ КЕГЭ.

При необходимости станция КЕГЭ заменяется на резервную, в этом случае  
необходимо:

получить у руководителя ППЭ приложение к паспорту станции КЕГЭ для резервной  
станции КЕГЭ, устанавливаемой в эту аудиторию;

запросить в Штабе ППЭ в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с  
использованием токена члена ГЭК резервный ключ доступа к ЭМ для резервной станции  
КЕГЭ, в запросе указывается номер аудитории, уникальный номер компьютера,  
присвоенный резервной станции КЕГЭ, устанавливаемой в эту аудиторию;

записать новый ключ доступа к ЭМ на флеш-накопитель для переноса данных  
между станциями ППЭ. Новый ключ доступа к ЭМ включает в себя сведения обо всех  
основных станциях организатора и станциях КЕГЭ, а также обо всех ранее  
выданных резервных ключах доступа к ЭМ;

загрузить новый ключ доступа к ЭМ на резервную станцию КЕГЭ, при этом  
автоматически заполнится номер аудитории, указанный при запросе на станции  
авторизации;

предложить члену ГЭК активировать ключ доступа к ЭМ на резервной станции  
КЕГЭ с использованием токена члена ГЭК и запустить расшифровку КИМ командой  
«Прочитать КИМ»;

на странице активации экзамена член ГЭК и организатор проверяют, что номер  
бланка регистрации, отображаемый на экране компьютера, соответствует номеру  
в бумажном бланке регистрации (тот же номер), и предлагают участнику ввести код  
активации и нажать кнопку «Начать экзамен».

В случае необходимости повторно получить ранее запрошенный ключ доступа к ЭМ  
на резервную станцию КЕГЭ возможно путем повторного скачивания основного ключа  
доступа к ЭМ.

**В случае невозможности самостоятельного разрешения возникшей нештатной  
ситуации на станции организатора или станции КЕГЭ**, в том числе путем  
замены оборудования из числа резервного, технический специалист должен записать  
информационное сообщение, код ошибки (если есть), название экрана и описание  
последнего действия, выполненного на станции организатора или станции КЕГЭ, и  
обратиться по телефону горячей линии сопровождения ППЭ. При обращении необходимо  
сообщить: код и наименование субъекта Российской Федерации, код ППЭ, контактный  
телефон и адрес электронной почты, перечисленную выше информацию о возникшей  
нештатной ситуации.

**По усмотрению участника КЕГЭ возможно завершение экзаменационной  
работы досрочно по объективным причинам с возможностью повторного  
прохождения экзамена в резервные сроки соответствующего периода проведения  
экзаменов (участнику будет предоставлен новый КИМ КЕГЭ).**

**После завершения выполнения экзаменационной работы** участниками экзамена  
во всех аудиториях ППЭ (все участники экзамена покинули аудитории) технический  
специалист по указанию руководителя ППЭ в личном кабинете ППЭ передает при участии  
члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК статус «Экзамены завершены» в систему  
мониторинга готовности ППЭ и ожидает завершения процедуры сканирования ЭМ в  
аудиториях.

*В случае неявки всех распределенных в ППЭ участников экзамена по согласованию  
с председателем ГЭК член ГЭК принимает решение о завершении экзамена в данном ППЭ  
с оформлением соответствующих форм ППЭ. Технический специалист завершает  
экзамены на всех станциях организатора и станциях КЕГЭ во всех  
аудиториях ППЭ, включая резервные станции организатора и станции КЕГЭ.*

*На станциях организатора печатает протоколы использования станции организатора и сохраняет электронный журнал работы станции организатора на флешнакопитель для переноса данных между станциями ППЭ, на станциях КЕГЭ сохраняет электронный журнал работы станции КЕГЭ. Протоколы использования станции печати подписываются техническим специалистом, членом ГЭК и руководителем ППЭ и остаются на хранение в ППЭ. Электронные журналы работы станции организатора, станции КЕГЭ передаются в систему мониторинга готовности ППЭ в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК. В случае отсутствия участников экзамена во всех аудиториях ППЭ технический специалист при участии руководителя ППЭ в личном кабинете ППЭ передает при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК статус «Экзамен не состоялся в систему мониторинга готовности ППЭ».*

Данные, содержащие ответы участников экзамена, переносятся на флеш-накопители  
для сохранения ответов участников КЕГЭ для формирования пакетов и передачи их в  
РЦОИ для дальнейшей обработки. Количество флеш-накопителей определяется в  
соответствии с выбранной схемой сохранения ответов участников экзамена:

1) сохранение ответов с дальнейшим формированием пакета с ответами участников  
экзамена для каждой аудитории. В этом случае для каждой аудитории (каждого пакета)  
нужен свой флеш-накопитель;

2) сохранение всех ответов и формирование единого пакета с ответами участников  
экзамена всего ППЭ, в этом случае нужен один флеш-накопитель, содержащий все ответы  
участников экзамена, чтобы после сбора данных с ответами со всех станций КЕГЭ  
сформировать пакет;

3) сохранение ответов и формирование пакетов для нескольких аудиторий (при этом  
необходимо учитывать, что ответы из одной аудитории не должны быть сохранены на  
разных флеш-накопителях), в этом случае необходимо соблюдать общий принцип:

количество флеш-накопителей соответствует количеству пакетов.

В каждой аудитории необходимо:  
завершить экзамен на замененных станциях КЕГЭ (при наличии), сохранить  
электронный журнал работы станции КЕГЭ для передачи в систему мониторинга  
готовности ППЭ (при возможности), **сохранение ответов участника экзамена  
с замененной станции КЕГЭ не выполняется**;

завершить экзамен на остальных станциях КЕГЭ, выполнить сохранение ответов  
участников экзамена на каждой станции КЕГЭ, включая резервные станции,  
задействованные при проведении экзамена, на флеш-накопитель для сохранения ответов  
участников КЕГЭ, одновременно на флеш-накопитель сохраняется электронный журнал  
работы станции КЕГЭ для последующей передачи в систему мониторинга готовности  
ППЭ;

по окончании сохранения всех ответов участников КЕГЭ на флеш-накопитель для  
сохранения ответов участников КЕГЭ пригласить члена ГЭК с токеном для формирования  
(экспорта) пакета с ответами участников КЕГЭ для передачи в РЦОИ;

в присутствии члена ГЭК подключить к станции КЕГЭ флеш-накопитель с  
сохраненными ответами участников КЕГЭ и выполнить проверку сохраненных ответов;

Важно!Для выполнения действия необходимо выбрать станцию КЕГЭ, имеющую  
два свободных USB-порта. В случае использования USB-концентратора рекомендуется  
токен подключать непосредственно в USB-порт компьютера, а флеш-накопитель через  
USB-концентратор;

в случае отсутствия нештатных ситуаций в результате выполненной проверки  
предложить члену ГЭК подключить к станции КЕГЭ токен и ввести пароль к нему;

запустить по указанию члена ГЭК формирование (экспорт) пакета.

Важно! Нельзя отключать токен члена ГЭК до окончания формирования (экспорта)  
пакета.

Пакет формируется на основе всех сохраненных на флеш-накопитель ответов  
участников КЕГЭ. Одновременно выполняется формирование и сохранение  
сопроводительного бланка к флеш-накопителю, включающего сведения о содержании  
сформированного пакета.

Распечатать и подписать сопроводительный бланк к флеш-накопителю для  
сохранения ответов участников КЕГЭ. Указанный сопроводительный бланк может быть  
распечатан на любом компьютере (ноутбуке) с подключенным принтером.

Важно!Каждый пакет должен храниться и передаваться на том флеш-накопителе,  
на котором он был создан. Недопустимо копировать или перемещать пакеты с ответами  
участников экзамена с одного флеш-накопителя на другой (копировать несколько пакетов  
на один флеш-накопитель). В случае наличия на флеш-накопителе ранее сформированного  
пакета и/или сопроводительного бланка они будут удалены.

В случае наличия в результате выполненной проверки сообщений о поврежденных  
файлах ответов участников КЕГЭ принять меры для повторного сохранения ответов  
участников КЕГЭ с соответствующих станций КЕГЭ.

После получения информации от организаторов в аудитории о завершении  
сканирования бланков регистрации участников и форм ППЭ, сканируемых в аудитории,  
технический специалист совместно с членом ГЭК проходит по аудиториям для  
формирования пакета с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ и  
завершения экзамена на станциях организатора:

совместно с членом ГЭК и организаторами проверяет, что экспортируемые данные  
не содержат особых ситуаций и сверяет данные о количестве отсканированных бланков  
регистрации, указанном на станции организатора, с количеством бланков регистрации,  
указанном в форме ППЭ-11;

если все данные по аудитории корректны, предлагает члену ГЭК подключить  
к станции организатора токен члена ГЭК и выполняет экспорт электронных образов  
бланков регистрации и форм ППЭ;

сохраняет пакет с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ  
на флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ;

совместно с организаторами в аудитории печатает и подписывает протокол печати  
ЭМ в аудитории (форма ППЭ-23), и протокол проведения процедуры сканирования  
бланков ГИА в аудитории ППЭ (форма ППЭ-15), сохраняет на флеш-накопитель для  
переноса данных между станциями ППЭ электронный журнал работы станции  
организатора.

Печать протоколов и сохранение электронного журнала работы станции  
организатора выполняется также на станциях организатора, замененных в ходе  
экзамена на резервные, и на резервных станциях организатора, не использованных на  
экзамене.

После сохранения на флеш-накопитель для переноса данных между станциями ППЭ  
пакетов с электронными образами бланков участников и формами ППЭ со всех станций  
организатора и завершения экзамена на всех станциях организатора, включая резервные,  
электронных журналов работы со всех станций организатора во всех аудиториях, включая замененные и резервные станции (электронные журналы станций КЕГЭ были сохранены ранее при сохранении ответов участников экзамена), технический специалист прибывает в Штаб ППЭ, в котором должен:

передать флеш-накопитель (флеш-накопители для каждой аудитории) с ответами  
участников КЕГЭ и напечатанный сопроводительный бланк (бланки) руководителю ППЭ;

после завершения сверки руководителем ППЭ и членом ГЭК данных  
сопроводительного бланка (бланков) к флеш-накопителю с ответами участников КЕГЭ  
с ведомостями сдачи экзамена в аудиториях получить флеш-накопитель (флеш-накопители  
для каждой аудитории) с ответами участников КЕГЭ;

по согласованию с руководителем ППЭ и членом ГЭК передать с помощью  
основной станции авторизации в ППЭ в Штабе ППЭ пакет (пакеты для каждой аудитории  
последовательно для каждого флеш-накопителя) с ответами участников КЕГЭ в РЦОИ  
(могут быть переданы вместе с пакетом (пакетами) c электронными образами бланков и  
форм ППЭ после завершения процедуры сканирования);

в личном кабинете ППЭ передать  
при участии члена ГЭК с токеном члена ГЭК электронные журналы всех основных и  
резервных станций организатора и станций КЕГЭ в систему мониторинга  
готовности ППЭ (передачу журналов станций КЕГЭ следует выполнять только после  
подтверждения получения пакетов с ответами участников КЕГЭ).

В случае необходимости повторной передачи ответов участников из ППЭ в РЦОИ  
для отдельной станции (станций) по согласованию с РЦОИ выбирается один из вариантов  
действий:

выгрузка ответов участников КЕГЭ с соответствующей станции (станций) на  
**отдельный чистый** флеш-накопитель с последующим формированием пакета (пакетов)  
для передачи в РЦОИ. В этом случае в состав пакета (пакетов) попадут только ответы  
участников с запрошенных станций;

выгрузка ответов участников КЕГЭ с соответствующей станции (станций) на **тот же**флеш-накопитель с последующим формированием пакета (пакетов) для передачи в РЦОИ.

В этом случае в состав пакета (пакетов) попадут все сохраненные ответы, включая  
**обновленные ответы** запрошенных станций и **ранее переданные** ответы остальных  
станций.

**Обеспечение сканирования форм ППЭ**.

Для начала сканирования на станции сканирования в ППЭ технический специалист  
должен загрузить ключ доступа к ЭМ, содержащий сведения о распределении участников  
по аудиториям, ключ доступа к ЭМ должен быть активирован токеном члена ГЭК.

Важно!Активация станции сканирования в ППЭ должна быть выполнена  
непосредственно перед началом процесса сканирования ЭМ, поступающих из аудиторий  
в Штаб ППЭ.

Важно! Загрузка журналов работы станции организатора на станцию сканирования  
в ППЭ в случае сканирования форм ППЭ не выполняется.

После заполнения всех форм ППЭ технический специалист получает  
от руководителя ППЭ для сканирования следующие формы ППЭ: ППЭ-07, ППЭ-13-03-К,  
ППЭ-14-01-К, ППЭ-18-МАШ (при наличии), ППЭ-19, ППЭ-21 (при наличии), ППЭ-22, а  
также сопроводительный(ые) бланк(и) к флеш-накопителю (флеш-накопителям из каждой  
аудитории) с ответами участников КЕГЭ.

Также передаются для сканирования материалы апелляций о нарушении  
установленного порядка проведения ГИА (формы ППЭ-02 и ППЭ-03 (при наличии).  
Не сканируются в Штабе ППЭ следующие формы ППЭ, отсканированные  
в аудиториях ППЭ: ППЭ-05-02-К, ППЭ-12-02 (при наличии), ППЭ-12-04-МАШ.

Технический специалист выполняет калибровку станции сканирования в ППЭ  
на эталонном калибровочном листе (при необходимости), а затем сканирует полученные  
формы ППЭ и после сканирования возвращает их руководителю ППЭ.

Член ГЭК по приглашению технического специалиста ППЭ проверяет, что  
экспортируемые данные не содержат особых ситуаций.

Член ГЭК несет ответственность за качество сканирования и соответствие  
передаваемых данных информации о рассадке.

Если все данные корректны, член ГЭК подключает к станции сканирования в ППЭ  
токен члена ГЭК и вводит пароль доступа к нему, после чего технический специалист  
выполняет экспорт электронных образов форм ППЭ: пакет с электронными образами форм  
ППЭ зашифровывается для передачи в РЦОИ.

Технический специалист сохраняет на флеш-накопитель для переноса данных между  
станциями ППЭ пакет с электронными образами форм ППЭ, и при  
участии руководителя ППЭ выполняет передачу на сервер РЦОИ с помощью основной  
станции авторизации:

всех пакетов с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ,  
сформированных на всех станциях организатора и станции сканирования в ППЭ, проверяя соответствие переданных данных информации о рассадке.

В случае возникновения нештатной ситуации, связанной с рассадкой, необходимо по телефону получить от РЦОИ код, который позволит выполнить передачу пакетов;

пакета (пакетов) с ответами участников КЕГЭ (если не были переданы ранее, пакет  
(пакеты) с ответами участников КЕГЭ может быть передан после завершения сверки  
руководителем ППЭ и членом ГЭК данных сопроводительного бланка к флеш-накопителю  
с ведомостями сдачи экзамена в аудиториях до завершения сканирования бланков  
регистрации).

После завершения передачи всех пакетов с электронными образами бланков и форм  
ППЭ, пакетов с ответами участников КЕГЭ в РЦОИ (статус каждого пакета принимает  
значение «передан») технический специалист при участии руководителя ППЭ и члена ГЭК  
передает в РЦОИ статус «Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ» о завершении  
передачи ЭМ в РЦОИ, проверяя соответствие переданных данных информации о рассадке.

Член ГЭК, руководитель ППЭ и технический специалист ожидают в Штабе ППЭ  
подтверждения от РЦОИ факта успешного получения и расшифровки переданных пакетов  
с электронными образами бланков регистрации и форм ППЭ, и пакета (пакетов) с ответами  
участников КЕГЭ (статус пакетов принимает значение «подтвержден»).

В случае если по запросу РЦОИ необходимо использовать новый пакет с  
сертификатами специалистов РЦОИ для экспорта бланков регистрации и (или) форм ППЭ  
и (или) ответов участников КЕГЭ, технический специалист загружает на основной станции  
авторизации новый пакет с сертификатами специалистов РЦОИ и выполняет следующие  
действия соответственно.

Для повторного экспорта пакета с электронными образами бланков регистрации и  
форм ППЭ, сформированного на станции организатора, технический специалист:  
совместно с членом ГЭК проходит в соответствующую аудиторию ППЭ и  
возвращает станцию организатора на этап экспорта пакета с электронными образами  
бланков и форм ППЭ;

загружает актуальный пакет с сертификатами специалистов РЦОИ;  
совместно с членом ГЭК выполняет повторный экспорт пакета с электронными  
образами бланков регистрации и форм ППЭ для передачи в РЦОИ.

Для повторного экспорта пакета с электронными образами форм ППЭ, сформированного на станции сканирования в ППЭ, технический специалист:

загружает актуальный пакет с сертификатами специалистов РЦОИ;

совместно с членом ГЭК выполняет повторный экспорт пакета с электронными  
образами форм ППЭ для передачи в РЦОИ.

Для повторного экспорта пакета с ответами участников КЕГЭ, сформированного на  
основе данных флеш-накопителя на станции КЕГЭ, технический специалист:  
совместно с членом ГЭК проходит в аудиторию ППЭ и возвращает станцию КЕГЭ  
на этап экспорта пакета с ответами участников КЕГЭ (для формирования (экспорта) пакета  
может быть задействована любая станция КЕГЭ, на которой было выполнено сохранение  
ответов участника, повторное сохранение ответов участника на этой станции без запроса  
из РЦОИ не требуется);

загружает актуальный пакет с сертификатами специалистов РЦОИ;

подключает флеш-накопитель с сохраненными ответами участников КЕГЭ к  
станции КЕГЭ;

совместно с членом ГЭК выполняет повторную проверку флеш-накопителя с  
ответами участников КЕГЭ и повторный экспорт пакета с ответами участников КЕГЭ для  
передачи в РЦОИ, ранее сформированный пакет и сопроводительный бланк к флешнакопителю при этом удаляются.

После получения от РЦОИ подтверждения по всем переданным пакетам  
технический специалист:

на основной станции сканирования в ППЭ сохраняет протокол проведения  
процедуры сканирования бланков ГИА в ППЭ (форма ППЭ-15) и электронный журнал  
работы станции сканирования в ППЭ, протокол проведения процедуры сканирования  
распечатывается и подписывается техническим специалистом ППЭ, руководителем ППЭ и  
членом ГЭК и остается на хранение в ППЭ;

на резервной не задействованной для сканирования станции сканирования в ППЭ  
технический специалист завершает экзамен и сохраняет протокол использования станции  
сканирования в ППЭ (форма ППЭ-15-01) и электронный журнал работы станции  
сканирования в ППЭ, протокол использования станции сканирования в ППЭ  
распечатывается и подписывается техническим специалистом ППЭ, руководителем ППЭ  
и членом ГЭК и остается на хранение в ППЭ;

в личном кабинете ППЭ при участии члена ГЭК с использованием токена члена ГЭК  
выполняет передачу электронных журналов работы основной и резервной станций  
сканирования в ППЭ и статуса «Материалы переданы в РЦОИ» в систему мониторинга  
готовности ППЭ. Статус «Материалы переданы в РЦОИ» может быть передан, если в  
РЦОИ было передано подтверждение о завершении передачи ЭМ.

Действия в случае нештатной ситуации.

В случае невозможности самостоятельного разрешения возникшей нештатной  
ситуации на станции сканирования в ППЭ, в том числе путем замены на резервную,  
технический специалист должен записать информационное сообщение, название экрана и  
описание последнего действия, выполненного на станции сканирования в ППЭ, и  
обратиться по телефону горячей линии сопровождения ППЭ. При обращении необходимо  
сообщить: код и наименование субъекта Российской Федерации, код ППЭ, контактный  
телефон и адрес электронной почты, перечисленную выше информацию о возникшей  
нештатной ситуации.

В случае если по запросу РЦОИ необходимо повторно отсканировать бланки,  
отсканированные на станции организатора (в связи с несоответствием состава или качества  
сканирования), по решению члена ГЭК и по согласованию с РЦОИ выполняется  
сканирование бланков регистрации соответствующей аудитории в Штабе ППЭ на станции  
сканирования в ППЭ:

на станцию сканирования в ППЭ должен быть загружен журнал (журналы)  
соответствующей станции организатора, на которой выполнялась печать ЭМ;

руководитель ППЭ передаёт техническому специалисту для сканирования вскрытый  
ВДП из соответствующей аудитории, предварительно пересчитав бланки регистрации, и  
калибровочный лист этой аудитории;

технический специалист выполняет калибровку сканера калибровочным листом  
данной аудитории;

технический специалист в соответствии с информацией, указанной на полученном  
ВДП с бланками регистрации (заполненная форма ППЭ-11), выбирает (при  
необходимости – создаёт) аудиторию с указанным номером аудитории на станции  
сканирования в ППЭ, вводит количество бланков регистрации, сведения о количестве не  
явившихся и не закончивших экзамен участников;

технический специалист извлекает бланки регистрации из ВДП и выполняет  
сканирование бланков регистрации с лицевой стороны в одностороннем режиме,  
проверяет качество отсканированных изображений и ориентацию.

В случае если в аудитории использовались и основная, и резервная(ые) станции  
организатора, необходимо получить калибровочные листы со всех использованных в этой  
аудитории станций, далее действовать в зависимости от ситуации:

1. если на основной станции производилась печать, а затем удалось получить  
калибровочный лист – то провести калибровку сканера на нем, затем сканировать все  
бланки с аудитории, включая напечатанные на резервной станции (станциях) организатора;

1.1 если качество сканирования всех бланков удовлетворительное, то завершить  
сканирование аудитории;

1.2 если качество сканирования каких-то бланков неудовлетворительное, то,  
вероятно, это бланки с резервной станции. В этом случае провести калибровку сканера уже  
на листе резервной станции, удалить некачественные бланки и повторно их отсканировать;

2. если на основной станции печать не производилась или не удалось получить с неё  
калибровочный лист, то провести калибровку сканера на калибровочном листе резервной  
станции и сканировать всю аудиторию;

3. если калибровочные листы аудитории не удалось получить никаким способом  
либо калибровка сканера на калибровочном листе резервной станции не позволяет  
получить удовлетворительное качество сканирования, то калибровать сканер на эталонном  
калибровочном листе (для использования эталонного калибровочного листа необходимо  
получить код на горячей линии сопровождения ППЭ) и сканировать бланки при  
полученных настройках.

После завершения сканирования всех бланков из аудитории в случае отсутствия  
особых ситуаций технический специалист сверяет количество отсканированных бланков,  
указанное на станции сканирования в ППЭ, с информацией, указанной на ВДП  
(заполненная форма «Сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ»), из которого были  
извлечены бланки. При необходимости выполняется повторное или дополнительное  
сканирование.

В случае если по результатам повторного и дополнительного сканирования  
устранить особые ситуации не удалось, технический специалист переводит станцию в  
режим обработки нештатных ситуаций (необходимо получить код на горячей линии  
сопровождения ППЭ), который позволяет в ручном режиме присвоить тип бланка  
отсканированному изображению и разрешает экспорт при наличии нештатных ситуаций.

Технический специалист завершает сканирование бланков регистрации текущей  
аудитории на станции сканирования в ППЭ, помещает бланки регистрации в ВДП,  
из которого они были извлечены, и возвращает ВДП руководителю ППЭ.

Формы, сканируемые в аудитории в штатном режиме, при сканировании бланков  
участников в Штабе ППЭ сканируются в аудиторию «Штаб» вместе (в дополнение)  
с остальными формами ППЭ.

Член ГЭК по приглашению технического специалиста проверяет, что  
экспортируемые данные не содержат особых ситуаций и сверяет данные о количестве  
отсканированных бланков по аудиториям, указанные на Станции сканирования в ППЭ,  
с количеством бланков из формы ППЭ-13-03-К. При необходимости аудитория может  
быть заново открыта для выполнения дополнительного или повторного сканирования.

Если все данные по всем аудиториям корректны, член ГЭК и технический  
специалист убедились в качестве сканирования, член ГЭК подключает к станции  
сканирования в ППЭ токен члена ГЭК, и технический специалист выполняет экспорт  
электронных образов бланков и форм ППЭ. Пакет с электронными образами бланков  
регистрации и форм ППЭ зашифровывается для передачи в РЦОИ.

Технический специалист сохраняет на флеш-накопитель пакет с электронными  
образами бланков регистрации и форм ППЭ и передает его в РЦОИ с использованием  
основной станции авторизации.

\

Приложение 1

к Инструкции технического специалиста КЕГЭ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Компонент** | **Количество** | **Конфигурация** |
| ***Рабочие станции*** | | |
| Станция организатора (в случае применения технологии сканирования бланков участников в аудиториях ППЭ) | по 1 на каждую аудиторию проведения + не менее 1 резервной станции на 3- 4 основные станции | **Процессор**: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. **Оперативная память:** от 4 Гбайт, доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями): не менее 1 Гбайт. **Свободное дисковое пространство**: от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. **Прочее оборудование**: Звуковая карта (для проведения письменного экзамена по иностранному языку). Аудиоколонки (для проведения письменного экзамена по иностранному языку). Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов для мониторов и моноблоков, размер шрифта стандартный – 100%. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных портов\*\*. Манипулятор «мышь». Клавиатура. Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённого компьютера (ноутбука), время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. **Локальный лазерный принтер** (использование сетевого принтера не допускается)**: Формат**: А4. **Тип печати**: черно-белая. **Технология печати**: лазерная. **Размещение**: настольный. **Скорость черно-белой печати** (обычный режим, A4): не менее 25 стр./мин. **Качество черно-белой печати** (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. **Объем лотка для печати**: от 250 листов. **Локальный TWAIN–совместимый сканер** (использование сетевого сканера не допускается)**: Формат бумаги**: не менее А4. **Разрешение сканирования**: поддержка режима 300 dpi. **Цветность сканирования**: черно-белый, оттенки серого. **Тип сканера**: поточный, односторонний, с поддержкой режима сканирования ADF: автоматическая подача  документов. *Допускается использование МФУ, технические характеристики которого удовлетворяют требованиям к принтеру и сканеру.* **Операционные системы\***: Windows 8.1/10 (сборка 1607 и выше), платформы: ia32 (x86), x64. **Специальное ПО:** Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. *Установка и*  *запуск станции должны выполняться под учетной записью с правами локального администратора* |
| Станция печати ЭМ (в случае применения технологии сканирования бланков участников в Штабе ППЭ) | по 1 на каждую аудиторию + не менее 1 резервной станции на 3- 4 основные станции | **Процессор**: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. **Оперативная память:** от 4 Гбайт, доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями): не менее 1 Гбайт. **Свободное дисковое пространство**: от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. **Прочее оборудование**: Звуковая карта (для проведения письменного экзамена по иностранному языку). Аудиоколонки (для проведения письменного экзамена по иностранному языку). Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов для мониторов и моноблоков, размер шрифта стандартный – 100%. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных портов\*\*. Манипулятор «мышь». Клавиатура. Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённого компьютера, время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. **Локальный лазерный принтер** (использование сетевого принтера не допускается)**: Формат**: А4. **Тип печати**: черно-белая. **Технология печати**: лазерная. **Размещение**: настольный. **Скорость черно-белой печати** (обычный режим, A4): не менее 25 стр./мин. **Качество черно-белой печати** (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. **Объем лотка для печати**: от 250 листов.  **Операционные системы\***: Windows 8.1/10 (сборка 1607 и выше), платформы: ia32 (x86), x64. **Специальное ПО:** Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. *Установка и запуск станции должны выполняться под учетной записью с правами локального администратора* |
| Станция авторизации | 1 + не менее 1 резервной станции | **Процессор**: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. **Оперативная память:** от 4 Гбайт, доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями): не менее 1 Гбайт. **Свободное дисковое пространство**: От 100 Гбайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. **Прочее оборудование:** Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов для мониторов и моноблоков, размер шрифта стандартный – 100%. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных портов\*\*. Манипулятор «мышь». Клавиатура. Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённого компьютера (ноутбука), время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. **Интернет:** Наличие стабильного стационарного канала связи с выходом в сеть «Интернет». Наличие резервного канала связи с выходом в сеть Интернет (USB-модем/альтернативный канал доступа в сеть «Интернет»). **Требования к скорости исходящего соединения с РЦОИ:** Фактическая скорость передачи данных должна обеспечивать возможность получения за 4 часа наибольшего возможного объема данных ЭМ на один день проведения экзамена. Обратите внимание, что фактическая скорость передачи данных может отличаться от заявленной провайдером, при этом она может изменяться со временем из-за особенностей организации сети, технических неполадок и сбоев, а также при изменении нагрузки на сервер РЦОИ. **Локальный лазерный принтер** (использование сетевого принтера не допускается): **Формат**: А4. **Тип печати**: черно-белая.  **Технология печати**: лазерная. **Размещение**: настольный. **Скорость черно-белой печати** (обычный режим, A4): не менее 25 стр./мин. **Качество черно-белой печати** (режим наилучшего качества): не менее 600 x 600 точек на дюйм. **Объем лотка для печати**: от 250 листов **Операционные системы\***: Windows 8.1/10 (Сборка 1607 и выше), платформы: ia32 (x86), x64. **Специальное ПО:** Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. **Дополнительное ПО (рекомендуется):** Средства просмотра файлов в формате pdf, офисное ПО (при необходимости). *Установка и запуск станции должны выполняться под учетной записью с правами локального администратора* |
| Личный  кабинет ППЭ  ЕГЭ | 1 | **Процессор, Оперативная память, Свободное дисковое пространство**: в соответствии с требованиями используемой операционной системы и браузера **Прочее оборудование:** Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1366 по горизонтали, не менее 768 по вертикали; Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных портов. Манипулятор «мышь». Клавиатура. **Интернет:** Наличие стабильного стационарного канала связи с выходом в сеть «Интернет». Наличие резервного канала связи с выходом в сеть «Интернет» (USB-модем/альтернативный канал доступа в сеть «Интернет»). **Специальное ПО:** Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. **Дополнительное ПО:** Google Chrome (версия 103 и выше), «Яндекс. Браузер» (версия 22 и выше) Рутокен Плагин **Операционные системы:** операционные системы, на которых обеспечена поддержка Рутокен Плагин в допустимых браузерах |
| Станция сканирования в ППЭ | 1-2 + не менее чем 1 резервная станция сканирования в ППЭ \*\*\* | **Процессор**: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. **Оперативная память:** до 50 участников: от 4 Гбайт; доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями) - не менее  2 Гбайт; свыше 50 участников: от 8 Гбайт; доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями) - не менее 4 Гбайт. **Свободное дисковое пространство**: от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. **Прочее оборудование**: Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков, размер шрифта стандартный – 100%. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных портов\*\*\*. Манипулятор «мышь». Клавиатура. Система бесперебойного питания (рекомендуется): выходная мощность, соответствующая потребляемой мощности подключённого компьютера (ноутбука), время работы при полной нагрузке не менее 15 мин. **Локальный или сетевой TWAIN–совместимый сканер: Формат бумаги**: не менее А4. **Разрешение сканирования**: поддержка режима 300 dpi. **Цветность сканирования**: черно-белый, оттенки серого. **Тип сканера**: поточный, односторонний, с поддержкой режима сканирования ADF: автоматическая подача документов. **Операционные системы\***: Windows 8.1/10 (сборка 1607 и выше), платформы: ia32 (x86), x64. **Специальное ПО:** Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. *Установка и запуск станции должны выполняться под учетной записью с правами локального администратора* |
| Станция КЕГЭ | По одной на каждого участника КЕГЭ + не менее одной резервной станции на каждые 5 станций КЕГЭ | **Процессор**: количество ядер: от 4; частота: от 2,0 ГГц. **Оперативная память:** от 4 Гбайт; доступная (свободная) память для работы ПО (неиспользуемая прочими приложениями): не менее 1 Гбайт. **Свободное дисковое пространство:** от 100 Гбайт на начало экзаменационного периода; не менее 20% от общего объема жесткого диска в течение экзаменационного периода. **Прочее оборудование:** Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали; диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков: размер шрифта стандартный – 100%. Внешний интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0, а также не менее двух свободных\*\*. Манипулятор «мышь». Клавиатура. **Операционные системы\***: Windows 8.1/10 (сборка 1607 и выше), платформы: ia32 (x86), x64  **Специальное ПО:** Средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь период ЕГЭ сертификат ФСБ России. ПО, предоставляемое участнику экзамена (состав определяется субъектом Российской Федерации): текстовые редакторы, редакторы электронных таблиц системы программирования на языках Школьный алгоритмический язык, С#, C++, Pascal, Java, Python. *Установка и запуск Станции КЕГЭ должны выполняться под учетной записью с правами локального администратора.* |
| ***Дополнительное оборудование и расходные материалы*** | | |
| Токен | по 1 на каждого члена ГЭК, не менее 2 на ППЭ | Защищенный внешний носитель с записанным ключом шифрования. Токен члена ГЭК используется для получения ключа доступа к ЭМ на станции авторизации; для активации ключа доступа на станциях организатора (станциях печати ЭМ), станциях сканирования в ППЭ и станциях КЕГЭ; для формирования зашифрованного пакета с электронными образами бланков и форм ППЭ на станции организатора, станции сканирования в ППЭ для формирования зашифрованных пакетов с ответами участников КЕГЭ на станциях КЕГЭ |
| Флеш накопитель для переноса данных между станциями ППЭ | От 1 + не менее 1 резервного | Флеш-накопитель используется техническим специалистом для переноса данных между станциями ППЭ. Суммарный объем всех флеш-накопителей должен быть не менее 10 Гб. Интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0 |
| Флеш накопитель для хранения интернет пакетов | от 1 + не менее 1 резервного | Флеш-накопитель используется для хранения доставленных в ППЭ интернет-пакетов. Объем флеш-накопителя не менее 32 Гб. Интерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не ниже USB 3.0. |
| Флеш накопитель для сохранения ответов участников КЕГЭ | По 1 на каждую аудиторию или по 1 на каждого ТС | Суммарный объем всех флеш-накопителей, на которые предполагается сохранять ответы участников КЕГЭ, должен быть не менее 10 Гб. Флеш-накопители для сохранения ответов участников КЕГЭ могут быть доставлены в ППЭ членами ГЭК (схема  обеспечения определяется регионом). Допускается использовать несколько флеш-накопителей. Запрещено: вручную изменять местоположение файлов пакетов с ответами участников КЕГЭ. Рекомендуется USB 3.0. **Важно!** По окончании экзамена флеш-накопители с сохраненными ответами участников КЕГЭ остаются на хранение в ППЭ и не должны использоваться при проведении последующих экзаменов |
| Бумага | В среднем 15 листов на один на участника экзамена | **плотность** 80 г/м2 **Белизна**: от 150% |
| Резервный USB-модем | 1 на ППЭ | Резервный USB-модем используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть «Интернет» по стационарному каналу связи. |
| Резервные картриджи | не менее 1-го резервного картриджа на 3 лазерных принтера одной модели. | Общее количество картриджей рассчитывается в соответствии с техническими характеристиками картриджа, исходя из среднего значения объёма одного ИК – 15 листов. |
| Резервный лазерный принтер | не менее одного на ППЭ | Используется в случае выхода из строя принтера, используемого на какой-либо основной или резервной станции организатора (станции печати ЭМ) или станции авторизации |
| Резервный сканер | не менее одного на ППЭ | Используется в случае выхода из строя сканера, используемого на какой-либо основной или резервной станции сканирования в ППЭ, станции организатора |
| Резервные кабели для подключения принтеров и сканеров к компьютерам (ноутбукам) | От 1 на ППЭ | Используются в случае сбоя при подключении принтера или сканера к компьютеру (ноутбуку) |

\* На компьютерах (ноутбуках) перед началом каждого периода должна быть  
установлена «чистая» операционная система (новая установка) и программное  
обеспечение, необходимое для работы соответствующей станции ППЭ. Установка другого  
ПО до окончания использования станций ППЭ при проведении ЕГЭ запрещается.

\*\* В случае использования USB-концентратора следует использовать следующий  
порядок подключения:

токен члена ГЭК – непосредственно в USB-порт компьютера;  
принтер/сканер/аудиогарнитура (при подключении через USB) – непосредственно в  
USB-порт компьютера;

флеш-накопитель, манипулятор «мышь» - через USB-концентратор.

\*\*\* Для ускорения процесса обработки бланков в ППЭ может быть использовано  
более одной Станции сканирования в ППЭ. Их количество РЦОИ определяет  
самостоятельно, исходя из числа участников экзамена, распределённых в ППЭ на дату  
экзамена, скорости работы используемых сканеров, а также навыков задействованных  
работников ППЭ. На обработку бланков, включая их комплектацию, приёмку у  
организаторов и заполнение соответствующих форм ППЭ отводится не более 2-х часов.

**Важно!** В случае несоответствия используемых компьютеров (ноутбуков)  
указанным требованиям допускается их использование по усмотрению ОИВ при условии  
успешного проведения на данном оборудовании регионального и всероссийского  
тренировочного мероприятия.

**Важно!** Всем компьютерам (ноутбукам) должен быть присвоен уникальный в ППЭ  
номер компьютера, в случае установки на компьютер (ноутбук) нескольких видов ПО,  
номер компьютера в каждом ПО должен совпадать.

При использовании отдельно взятого компьютера (ноутбука), которому в ППЭ  
присвоен свой уникальный номер, при проведении экзаменов:

ДОПУСКАЕТСЯ:

использовать компьютер, на котором установлена станция авторизации, для доступа  
к личному кабинету ППЭ;

устанавливать, в дополнение к основной станции организатора, основную станцию  
КЕГЭ (при проведении экзамена в ППЭ на дому);

устанавливать, в дополнение к основной станции организатора, основную станцию  
сканирования в ППЭ (при проведении экзамена в ППЭ на дому) при условии  
последовательного использования (одновременный запуск станции организатора и  
станции сканирования в ППЭ запрещены);

использовать станцию организатора, установленную на этом компьютере  
(ноутбуке), для печати ЭМ по разным учебным предметам, если экзамен по ним  
проводится в одной аудитории в день проведения экзамена;

устанавливать любые резервные станции и использовать, в случае возникновения  
нештатной ситуации, взамен вышедшей из строя станции соответствующего типа.  
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в том числе запрещается при передаче электронных актов в  
систему мониторинга готовности ППЭ):

устанавливать и совместно использовать в день проведения экзамена основную  
станцию авторизации и основную станцию сканирования в ППЭ;

использовать как основную или резервную станцию одного типа одновременно в  
двух и более различных аудиториях.

Приложение 2

к Инструкции технического специалиста ЕГЭ

Регламентные сроки осуществления этапов подготовки и проведения экзамена в ППЭ

в Ставропольском крае в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Этап контроля** | **Регламентный срок** | | | |
| Не ранее  (местное время) | Не позднее  (местное время) | | **Обоснование**  **(выдержка текста из методических рекомендации, на основании которого определен срок)** |
| **1** | **Техническая подготовка** | За 2 календарных дня до проведения экзамена | | | Не ранее чем за 5 календарных дней, но не позднее 17:00 по местному времени календарного дня, предшествующего экзамену, и до проведения контроля технического готовности |
| **2** | **Контроль технической готовности, Авторизация** | За 1 календарный день до проведения экзамена до 16:00 | | | Не ранее чем за 5 календарных дней, но не позднее 17:00 по местному времени календарного дня, предшествующего экзамену  Статус «Контроль технической готовности завершен» может быть передан при условии наличия сведений о рассадке, а также при наличии переданных электронных актов технической готовности станций, необходимых для проведения экзамена |
| **3** | **Скачивание ключа** | 9:30 | | 10:00 |  |
| **4** | **Начало экзаменов** | 10:05 | | 11:00 | Определено, исходя из ориентировочного времени печати: «Ориентировочное время выполнения данной операции (для 15 участников экзаменов) до 20 минут при скорости печати принтера не менее 25 страниц в минуту |
| **5** | **Аудирование** | 10:40 | | 11:35 | Аудирование проводится в начале экзамена и занимает 30 минут, сроки определены в соответствии со сроками начала экзамена. Статус передается только при проведении письменной части экзамена по иностранным языкам |
| **6** | **Завершение экзаменов** | 10:30 | | 16:30 | Определено с учетом максимальной продолжительности выполнения экзаменационной работы для лиц с ОВЗ и детей инвалидов 5 часов 25 минут (325 минут) |
| **7** | **Передача бланков** | 11:00 | | 19:00 | На обработку бланков, включая их комплектацию, приемку у организаторов и заполнение соответствующих форм ППЭ отводится не более 2-х часов  Время сканирования ЭМ на одного участника недолжно превышать 5 минут |
| **8** | **Передача журналов** | 10:30 | | 19:00 |  |

1. Участникам КЕГЭ разрешается использовать программу Microsoft Windows «Калькулятор», предназначенную для выполнения вычислительных операций, а также графический редактор Microsoft Paint. [↑](#footnote-ref-1)