Инструкция пользователя (Быстрая настройка)

Артикул: DE-WASC310

P2P IP Wi-Fi автономная видеокамера уличная с аккумулятором и солнечной батареей.

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине

Распаковываем оборудование.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Откройте отсек управления.  Включите устройство.  Замигает синим индикатор. Значит всё готово для конфигурации в WiFi сеть. |


## Установка карты памяти

Карта памяти – сменная НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА для этой модели. Встроенный объём памяти 16 Гб.

## Зарядка аккумулятора.

В случае необходимости, Вам необходимо подключить к разъёму USB кабель питания; вставить кабель в любой блок питания с USB выходом, который применяется для питания стандартных сотовых устройств 5В 1А. Включите напряжение 220В, 50Гц на блок питания.

Ваше устройство будет в режиме зарядки до 8 часов, смотрите на индикатор зарядки, который горит во время зарядки на лицевой панели.



**Примечание**

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

## Установка ПО на мобильное устройство

Вам нужно приложение Doby (Clever Dog ) установить на мобильное устройство/смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play:

Doby (Clever Dog ) и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: Doby (Clever Dog ) скачайте и установите APP.

|  |  |
| --- | --- |
| или отсканируйте QR-code |  |
| Запускаем ПО Doby для Андроид кликнув на иконку    Или Clever Dog для IOS/Android | Вас попросят авторизоваться. Для регистрации нового пользователя пожалуйста, впишите свой действующий е-мейл, придумайте пароль.  На вашу почту придёт письмо с подтверждением регистрации пользователя в приложении. |

**Важно!**

Запомните эти данные, с этими данными Вы можете смотреть своё устройство на ПК. При запуске софта на ПК, потребуется авторизация в Вашем аккаунте.

## Включение и настройка

Первый запуск WiFi видеокамеры.

Включаем видеокамеру. Переключите включатель в положение ON.

Спереди в тёмном окне будет мигать синим индикатор. Если этого не происходит, нажмите кнопку СБРОС.

Это означает готовность устройства к конфигурации сети.

Зайдите в настройки WiFi сети на Вашем мобильном устройстве. Выберите эту сеть

Пароль для подключения (восемь 1) - 11111111

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дожидаемся подключения. |

Открываем мобильное приложение Doby (Clever Dog )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Нажимаем на + | | 2.Выбираем КАМЕРА    Синюю иконку |
| 3. Выбираем уличная | | 4. Выберите WiFi канал |
| 5. Нажмите синюю кнопку | | 6. введите наименование видеокамеры,  Отобразится сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше мобильное устройство.  Введите код доступа к сети и нажмите.      Не поддерживается работа в сети 5 ГГц! |
| 7. Дождитесь конца конфигурации. | 8. Ваше устройство теперь работает в локальной WiFi сети. | |

Настройка IP видеокамеры завершена.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | В мобильном приложении, Вы сможете смотреть Ваше устройство через интерфейс софта Doby (Clever Dog ). | |
|  | | - кнопка меню настроек устройства  Панель мониторинга  Панель настроек |

Подробнее о меню устройства

|  |  |
| --- | --- |
|  | Смена имени устройства  Зона/расположения устройства. (дома, на улице, в парке и т.д.)  Сменить WiFi сеть |

Сведения об устройстве.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Пожалуйста следите за данными по разряду батареи. |

Своевременно заряжайте устройство.

|  |  |
| --- | --- |
|  | При зарядке устройства горит индикатор розово-синим цветом. Как только зарядится батарея, индикатор будет выключен. Можете пользоваться устройством. |
|  | Индикатор разряда батареи находится здесь. Он будет гореть при разрядке аккумулятора. |

Ваше устройство имеет широкоугольный объектив, вся сцена обзора не помещается в окно просмотра мобильного приложения, для просмотра всей сцены обзора предусмотрено движение картинки сверху, вниз (касается только горизонтального просмотра – во весь экран)



## Состав меню в мобильном приложении.


 зона расположения устройства ДОМА

|  |  |
| --- | --- |
|  | Установить зону (группа) расположения устройства, это может быть, дом, улица, работа и пр.. В эту группу можно присоединять дополнительные камеры видеонаблюдения. Ваши камеры будут распределены по зонам – это удобно для распределения зонального наблюдения. |

## Нижнее меню окна просмотра.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Включение обнаружения по детектору движения PIR сенсор.  По событию детектора будут отправляться уведомления на мобильное приложение + высылаться фото события.  Данная функция будет работать только если в устройство будет вставлена карта памяти. |
|  | Работа с архивом на карте памяти.    Клипы пишутся по тревогам. |
|  | Добавить е-мейл пользователя мобильного приложения, с которым Вы желаете поделиться просмотром устройства он-лайн. |

## Меню тревоги



***Настройки Выполнены. Ваше устройство готово к работе.***


Ваше устройство предназначено для работы на улице при температуре от -10 до +50 град С. При относительной влажности менее 90%. Пожалуйста соблюдайте это условие.

Ваше Устройство имеет ночной режим просмотра. Это режим включается автоматически. Зависти от освещения сцены обзора.

Ваше устройство имеет встроенную солнечную батарею. В дневное время, она подзаряжает аккумулятор. В ночное время, устройство работает от аккумулятора.

## Монтаж устройства

В комплекте идёт отвёртка, с помощью этой отвёртки можно закрутить один винт, это винт фиксации кронштейна. Винт с особой шапкой и фланцем. На рисунке показан снизу.




## Установка защитного козырька для PIR сенсора

В комплекте с устройством идёт металлическая скоба/козырёк.

Отклейте защитную плёнку со стороны монтажа.

Установите козырёк.



**Внимание!**

Ваше устройство в штатном режиме работает от БАТАРЕИ и подзаряжается от солнечной батареи.

Индикация состояния (в процентах) в мобильном приложении в закладке **сведения об оборудовании**.

Если батарея быстро разряжается, пожалуйста отрегулируйте чувствительность сенсора PIR.

Если нужно, своевременно подзаряжайте устройство от внешнего источника питания используя штатный USB кабель.


#### Сколько человек может просматривать камеру?

Ваше устройство персонифицировано, то есть, одновременно может просматривать только один пользователь с мобильного приложения/приложения на ПК.

Вы можете добавить пользователя для просмотра устройства.

Ваше изделие прикреплено к вашей учётной записи в мобильном приложении.

Вы можете поделиться просмотром с другим пользователем. Для этого в настройках мобильного приложения выберите вкладку



Введите логин пользователя в поисковую строку (в этом разделе настроек), с кем вы хотите поделиться просмотром.

## Если что-то пошло не так и устройство перестало работать.

Нажмите кнопку СБРОС, проведите конфигурацию сети WiFi снова.

#### Какой объём записи помещается на встроенную память устройства?

Клипы пишутся только по отработке сенсора движения, 1 минута записи составляет 2,4Мб.

Встроенная карта памяти в 16 Гб, при условии записи 10 клипов в день, будет хранить архив за 1 год.

Примечание

1. Запись не ведётся.

Включите режим записи в настройках.

Обратите внимания на данные, которые отражает поле в закладке НАСТРОЙКИ

Оно должно отображать статусы NORMAL

* Попробуйте отключить питание камеры, затем включить.
* Отформатируйте карту памяти в приложении.

|  |  |
| --- | --- |
|  | можете здесь стереть все данные с карты |

## Могу ли я посмотреть своё устройство на ПК?

Да, производитель предусмотрел такую возможность. Вы сможете смотреть своё устройство на этом софте из любой точки мира, работает по протоколу p2p.

Вам необходимо скачать и установить на свой ПК софт **Doby**

**Скачать Вы можете на нашей страничке** [**поддержка**](https://wifisec.ru/support-wifisec)**.**

При первом запуске софта, вы должны авторизоваться, ввести данные пользователя из мобильного приложения Doby (Clever Dog ). (е-мейл и пароль).



## Как можно просмотреть запись?

Запись, которая произведена на встроенную карту памяти можно посмотреть на мобильном устройстве в приложении.

Так же, Вы сможете смотреть Ваше устройство на ПК, подключённом к интернет сети.

Вам будет доступен:

* Онлайн-поток с Вашей камеры.
* Аудио прослушивание.
* Просмотр записи, которая произведена на Ваше устройство – карта памяти. Вы сможете скачать эту запись.
* Вы можете организовать запись на ЖД ПК.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | меню |
|  | | Доступны папки для хранения локального видео и фото. Здесь, Вы можете их открыть для просмотра информации. |
|  | Посмотреть записанное видео на карте памяти устройства. Скачать на ПК, удалить запись. | |

Данный софт работает по протоколу P2P, Ваше устройство будет доступно к просмотру из любой точки мира через интернет.

Внимание!

Если Вы планируете использовать устройство в режиме записи на ПК (постоянная), срок работы аккумулятора устройства будет снижен. Проверяйте заряд батареи.

***Наслаждайтесь пользованием.***

*Примечание*

1. Если вы не можете смотреть ваше изделие через интернет от мобильного оператора на мобильном устройстве.

Поставьте на смартфон VPN клиент

Типа

**VPN master**

**X-VPN**

или аналогичные.

Данная проблема может возникать в связи с блокировкой мессенджера Телеграмм российскими властями.

1. Для просмотра вашего изделия можно использовать мобильный софт от компании CleverDog и приложение для работы на ПК



Смотрите пожалуйста подробности на страничке ПОДДЕРЖКА на нашем сайте WiFisec.ru