Произведено в России

**Системы**

**светодиодного**

**освещения**

Серия "Офис"

АРТ.: ViLED СС 01-У-А-28-590.590.15-4-0-65

**Офис Премиум призма, 28 Вт, светодиодный светильник**

Код товара: 3633

**Основные характеристики светильника**

|  |  |
| --- | --- |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 595х595х15 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 1 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 5 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 610х610х110 |
| Масса БРУТТО, кг | 6,2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Гарантия | 3 года |
| Тип крепления | Встраеваемый/Накладной |

**Электротехнические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 28 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,9 |
| Температура эксплуатации, °C | +35 / +1 |

**Светотехнические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 3080 ÷ 3360 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥80 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Ресурс светодиодов, час. | 100 000  |
| Количество светодиодов, шт. | 144 |

Светильник применяется для освещения административных помещений, учебных классов, офисных помещений, торговых центров, медицинских учреждений. Светильник может быть установлен на любую ровную поверхность, а также встраивается в потолки типа «Армстронг» и «Грильятто».

**Схема крепления / подключения / габаритные размеры**

****



**Кривые силы света / конус освещенности**

****

