3

6

10

2

13

1

5

11

7

9
12

8

11

5

10

6

4

Инструкция  по  сборке

Шкаф модуль 5
Прихожая «Имидж»
400х350х2175

г. Брянск

Схема  монтажа

Спецификация деталей

Порядок сборки шкафа Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.
Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме монтажа.

 	

Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части
Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку

Винт 1

8/2

8/1

	№	Наименование	Размеры	Кол.		
	1	Боковая стенка правая	2120х330	1		
	2	Боковая стенка левая	2120х330	1		
	3	Крышка	400х350	1		
	4	Основание	400х350	1		
	5	Полка основная	368х330	2		
	6	Полка вкладная	366х325	2		
	7	Боковина ящика левая	300х110	2		
	8	Боковина ящика правая	300х110	2		
	9	Задняя стенка ящика	311х110	2		
	10	Дверь	885х397	2		
	11	Накладка ящика	397х170	2		
	12	Дно ящика	341х306	2		
	13	Задняя стенка	2148х396	1		

№	
Наименование	
Кол.	
Прим.	

1	

Шуруп  4х16 (крепление опор и петель)	

24		
2	Шуруп 3,5х20 (крепление задней стенки)	22		

4	
Гвозди 2х20 для задней стенки	
62		

8	
Петля накладная	
4		

17	
Полкодержатель	
8		

23	
Евровинт 6,3х13	
8		

21	
Шуруп 3,5х16 (крепление направляющих)	
24		

31	
Евровинт 6,3х50	
24		

33	

Ключ Z-образный	

1		

47	
Стяжка межсекционная	
2		
50	
Направляющие шариковые L=300мм	
2		

52	
Ручка с шурупами	
4	

53	
Заглушка D=14 Дуб кремоно	
20	

56	
Опора регулируемая	
4		
59	Заглушка D=20 Дуб кремоно	8		
60	Уголок 585	2		
61	Саморез п/сф-прессшайба 4,2х16	2		

Внимание! Уголок 585 используется для крепления модуля к стене. Саморезом п/сф-прессшайба 4,2х16 производится крепление уголка 585 к модулю.
Дюбель и шурупы в комплект поставки не входят и приобретаются клиентом самостоятельно

1

1

Внимание!
Установка планок петель производится на выбранную боковину в зависимости
от нужного варианта открывания двери.

21

50/2

23

8/1

2

21

50/2

Внимание!
Установка планок петель производится на выбранную боковину в зависимости
от нужного варианта открывания двери.

2

23

8/1

3

31

5

1

5

3		

31				

5	
	1	5		

5

1

2

5

4

31

3

5

5

31

1

5

2

4

31

3

5

6

1

5

2

4

1

56

3

5

7

1

5

2

4

2

4

8

Шаг установки гвоздей 120-150мм
Шаг установки шурупов 300мм

4

2

2

4

13

9	Внимание! Досверлить сверлом	

8/2	

1	Ç5мм 2 отверстия под ручку, в зависимости от желаемого направления  открывания

10

52	

3

2

1

5

10

4

5

10

10

8/2

8/1

12

Порядок сборки ящика

21

21

50/1

50/1

5/2

5/2

7

8

11	                      Регулировка зазоров и положения дверей	

В

Б

А

в) Регулирование бокового наложения
Установочный винт «В» повернуть по или против   часовой стрелки, наложение двери соответственно     увеличится или уменьшится

б) Регулирование глубины Регулировочный винт «Б» повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой стенки горизонтальной

а) Регулирование положения по высоте
Отпустив винты «А», произвести регулировку положения двери. После этого винты «А» снова затянуть

	

13

31

31

7

9

8

11

14

52

5/1

5/1

9

7

8

11

15

12

11

7

16

2

4

4

2

2

4

3

10

2

1

5

10

4

5

7

10

8

17

Нажать на деблакирующий
рычаг и вставить внутренние направлющие во внешние, задвинув ящик до фиксации деблакирующим рычагом
Деблакирующий рычаг

9

18

3

10
6

17

5

11
11

1

10

17

6

4

19

Для	соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить отверстия  5 мм, предварительно выровнив	шкафы по высоте, и
соединить их при помощи межсекционных стяжек 47.