3

6

8

10

12

7

9

13

7

2

1

5

8

6

11

4

Инструкция  по  сборке

Шкаф модуль 4
Прихожая «Имидж»
810х350х2175

г. Брянск

Схема  монтажа

Спецификация деталей

	№	Наименование	Размеры	Кол.		
	1	Боковая стенка правая	2120х330	1		
	2	Боковая стенка левая	2120х330	1		
	3	Крышка	810х350	1		
	4	Основание	810х350	1		
	5	Перегородка	2120х330	1		
	6	Полка основная	486х330	2		
	7	Полка основная малая	330х276	2		
	8	Полка вкладная	325х274	2		
	9	Дверь левая	2116х297	1		
	10	Дверь правая верхняя	1740х507	1		
	11	Дверь правая нижняя	374х507	1		
	12	Задняя стенка	2148х508	1		
	13	Задняя стенка	2148х297	1		

№	
Наименование	
Кол.	
Прим.	

1	

Шуруп  4х16 (крепление опор и петель)	

40		
2	Шуруп 3,5х20 (крепление задней стенки)	30		

4	
Гвозди 2х20 для задней стенки	
68		

8	
Петля накладная	
10		

17	
Полкодержатель	
8		

18	
Скрепа мебельная	
14		

23	
Евровинт 6,3х13	
20		

31	
Евровинт 6,3х50	
28	

33	

Ключ Z-образный	

1		

47	
Стяжка межсекционная	
2		

52	
Ручка с шурупами	
3		

53	
Заглушка D=14 Дуб кремоно	
11	

56	
Опора регулируемая	
4		
58	
Штанга выдвижная L=300мм	
1		
60	
Уголок 585	
2		
61	
Саморез п/сф-прессшайба 4,2х16	
2		

Порядок сборки шкафа Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.
Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме монтажа.

Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части

Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку

Винт 1

8/2

8/1

Внимание! Уголок 585 используется для крепления модуля к стене. Саморезом п/сф-прессшайба 4,2х16 производится крепление уголка 585 к модулю.
Дюбель и шурупы в комплект поставки не входят и приобретаются клиентом самостоятельно

1

1

1

8/1

2

2

1

8/1

 	

6

7

6

3

31

31

7
5

4

31

1

6

7
5

7

2

6

31

6

3

1

6

7
5

7

2

6

4

1

56

1

3

6

7

2

6

4

5

7
5

31

7

1

6

7

7

2

5

6

2

4

8

Шаг установки гвоздей 120-160мм
Шаг установки шурупов 320мм

4

2

2

4

4
18

10

9

8/2

1

52

9

10

8/2

1

8/2

1

11

52

52

3

6

7

9

7

1

10

4

11

11

8/2

58

1

8/1

2

12	                      Регулировка зазоров и положения дверей

В

Б

А

в) Регулирование бокового наложения
Установочный винт «В» повернуть по или против   часовой стрелки, наложение двери соответственно     увеличится или уменьшится

б) Регулирование глубины Регулировочный винт «Б» повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой стенки горизонтальной

а) Регулирование положения по высоте
Отпустив винты «А», произвести регулировку положения двери. После этого винты «А» снова затянуть

	

3

7

9

7

1

10

8

4

11

8

13

2

14	Для	соединения шкафа с другими изделиями,	
через боковины просверлить отверстия Ç 5 мм,
предварительно выровнив	шкафы по высоте, и соединить их при помощи межсекционных стяжек 47.