3

5

8

6

2

1

5

7

4

Инструкция  по  сборке

Шкаф модуль 3
Прихожая «Имидж»
510х350х2175

г. Брянск

Схема  монтажа

Спецификация деталей

Порядок сборки шкафа Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.
Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме монтажа.

 	

Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части

Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку

8/2

Винт 1

	№	Наименование	Размеры	Кол.		
	1	Боковая стенка правая	2120х330	1		
	2	Боковая стенка левая	2120х330	1		
	3	Крышка	510х350	1		
	4	Основание	510х350	1		
	5	Полка основная	478х330	2		
	6	Дверь верхняя	1740х507	1		
	7	Дверь нижняя	374х507	1		
	8	Задняя стенка	2148х506	1		

№	
Наименование	
Кол.	
Прим.	

1	

Шуруп  4х16 (крепление опор и петель)	

32		
2	Шуруп 3,5х20 (крепление задней стенки)	22		

4	
Гвозди 2х20 для задней стенки	
42		

8	
Петля накладная	
6		

23	
Евровинт 6,3х13	
12		

31	
Евровинт 6,3х50	
16		

33	

Ключ Z-образный	

1		

47	

Стяжка межсекционная	

2		

52	
Ручка с шурупами	
2		

53	
Заглушка D=14 Дуб кремоно	
24		

56	
Опора регулируемая	
4		
58	

Штанга выдвижная L=300мм	

1		
60	
Уголок 585	
2		
61	
Саморез п/сф-прессшайба 4,2х16	
2	

8/1

Внимание! Уголок 585 используется для крепления модуля к стене. Саморезом п/сф-прессшайба 4,2х16 производится крепление уголка 585 к модулю.

Дюбель и шурупы в комплект поставки не входят и приобретаются клиентом самостоятельно

1	
Внимание!	
Установка планок петель производится на выбранную боковину в зависимости
от нужного варианта открывания двери.
1

1	

8/1	

2	
Внимание!	

1	

8/1	Установка планок петель производится на выбранную боковину в зависимости
от нужного варианта открывания двери.

2	

3

31

5

1

5

4

5

1

5

2

31

6

5

3

1

5

2

4

1

56

3

5

1

2

5

4

5

31

31

7

5

3

1

5

2

4

8

2

4

8

Шаг установки гвоздей 130-150мм
Шаг установки шурупов 300мм

4

2

4

2

9	Внимание! Досверлить сверлом	

8/2	

1	Ç5мм 2 отверстия под ручку, в зависимости от желаемого направления  открывания

6

52	

10		

8/2	

1	

52	Внимание! Досверлить сверлом
Ç5мм 2 отверстия под ручку, в зависимости от желаемого направления  открывания

7	

2

2

6

2

1

5

7

4

11

58

1

8/2

8/1

12	
В

Б

А

в) Регулирование бокового наложения
Установочный винт «В» повернуть по или против   часовой стрелки, наложение двери соответственно     увеличится или уменьшится

б) Регулирование глубины Регулировочный винт «Б» повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой стенки горизонтальной

а) Регулирование положения по высоте
Отпустив винты «А», произвести регулировку положения двери. После этого винты «А» снова затянуть

                      Регулировка зазоров и положения дверей

13

Для	соединения	шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить отверстия  5 мм, предварительно выровнив	шкафы по высоте, и
соединить их при помощи межсекционных стяжек 47.