Инструкция  по  сборке

Шкаф-вешалка модуль 2
Прихожая «Имидж»
700х350х2175

г. Брянск

6

5

7  8

9

8	7

4

11

1

2

3

10

Схема  монтажа

	№	Наименование	Размеры	Кол.		
	1	Боковая стенка левая нижняя	378х330	1		
	2	Боковая стенка правая нижняя	378х330	1		
	3	Основание	700х350	1		
	4	Крышка вешалки	700х350	1		
	5	Полка шляпная	668х200	1		
	6	Крышка	700х350	1		
	7	Боковина вешалки	1726х200	2		
	8	Планка вешалки крайняя	1726х170	2		
	9	Планка вешалки средняя	1726х170	1		
	10	Дверь откидная	374х697	1		
	11	Задняя стенка	696х406	1		

№	
Наименование	
Кол.	
Прим.	
№	
Наименование	
Кол.	
Прим.	

1	
Шуруп  4х16 (крепление опор и петель)	

20	
	
47	

Стяжка межсекционная	

2	

2	Шуруп 3,5х20 (крепление задней стенки)	
8	
	
52	

Ручка с шурупами	

1		

4	Гвозди 2х20 для задней стенки	
18	
	
53	Заглушка D=14
Дуб кремоно	
4		

5/1	
Шток эксцентриковой стяжки	

4	

54	

Газлифт 50N	

2		

5/2	

Эксцентрик	

4	
	
55	
Крючок для одежды	

3		

6	

Шкант 8х30	

4		
56	
Опора регулируемая	

4		

23	

Евровинт 6,3х13	

24		
57	

Петля вкладная	

2		

31	

Евровинт 6,3х50	

33	
	60	

Уголок 585	

2		

33	

Ключ Z-образный	

1	
	61	
Саморез п/сф- прессшайба 4,2х16	

2	

Спецификация деталей

Порядок сборки шкафа Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.
Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме монтажа.

Внимание! Перед началом сборки шкафа разделить петли на две части

Для этого отпустить винт 1 и выдвинуть планку

Винт 1

57/2

57/1

Внимание! Уголок 585 используется для крепления модуля к стене. Саморезом п/сф-прессшайба 4,2х16 производится крепление уголка 585 к модулю. Дюбель и шурупы в комплект поставки не входят и приобретаются клиентом самостоятельно

2

23

38/1

3

3

1

1

56

4

3

5/1

6

7

4

31

8

5

31

6

4

8
7

6

9

4

8

7

6

31

31

7

31

31

8
9

6

4

8
7

6

7

9

4

8

7

8

31

10

6

7

5

8

4

9
7

31

6

7

5

9

4

8

7

9

31

11

6

1

2

12

6

7

5

8

1

4

9
7

2

13

31

7

5

6

8

1
3

4

9
7

2

1

14

Шаг установки гвоздей 115-130мм
Шаг установки шурупов 230мм

2

4

11

3

15

57/2

1

52

10

6

3

2

4

7

16

5

Внимание:
Перед навеской двери установочный винт "В" вывести в среднее положение и не до конца
выкрут ит ь крепежный винт "Б".

57/2

7	8

9

В

57/1

Б

1

10

17	
В

Б

А

в) Регулирование бокового наложения
Установочный винт «В» повернуть по или против   часовой стрелки, наложение двери соответственно     увеличится или уменьшится

б) Регулирование глубины Регулировочный винт «Б» повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой стенки горизонтальной

а) Регулирование положения по высоте
Отпустив винты «А», произвести регулировку положения двери. После этого винты «А» снова затянуть

                      Регулировка зазоров и положения дверей

2

18

6

5

55

7	8	9	7

Шурупы
в комплекте с газлифтом

54

4

1

3

19

Для	соединения	шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить отверстия Ç 5 мм, предварительно выровнив	шкафы по высоте, и
соединить их при помощи межсекционных стяжек 47.