**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ С ПОДЪЁМНЫМ МЕХАНИЗМОМ**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции – кровати, предназначенной для отдыха и сна. Кровать состоит из лицевой обвязки – периметра деталей с мягкими элементами (спинки и комплекта царг – боковых частей периметра). Спинка и царги определяют внешний вид изделия. В комплект кровати входит кроватное ортопедическое основание, с многослойными ламелями повышенной гибкости из высокосортной берёзы. Такая конструкция, в комплекте с матрасом, обеспечивает комфорт во время отдыха и сна, создаёт правильный ортопедический профиль, снимающий нагрузку на позвоночник, не препятствует притоку свежего воздуха к матрасу.

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАНИЕ!!!**

Максимально допустимая нагрузка на одно спальное место составляет 160 кг. Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на ортопедическом основании. Это приведёт к повреждению ламелей, не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия, а также причинит ущерб здоровью. Эксплуатация кровати допускается только при условии, что кровать приставлена головной спинкой к стене. Запрещается перемещать кровать за спинку. Изделие следует использовать только по его непосредственному назначению. Изделие разработано для использования в быту. Помещение, где используется изделие, должно соответствовать следующим требованиям: температура от +10°С до +40°С, влажность воздуха не более 70%, защищено от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а также от механических повреждений. Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия изготовителя. Установка изделия должна осуществляться на твёрдой и ровной поверхности. В процессе эксплуатации соблюдайте инструкцию по чистке изделия: Рекомендуем использовать нейтральные моющие средства, содержащие аммиак, которые не приводят к образованию пятен и не влияют на изменение цвета эко-кожи. Нельзя использовать чистящие средства, содержащие сильные химикаты и растворители на основе нефтепродуктов. Поверхность изделия обрабатывать мягкой тканью, смоченной моющим средством, затем очищенную поверхность вытереть чистой влажной тканью и протереть насухо. Не соскабливайте засохшие пятна.

СБОРКА КРОВАТИ С ПОДЪЁМНЫМ МЕХАНИЗМОМ.

Рекомендуется сборку изделия и установку подъёмных механизмов с газовыми амортизаторами производить квалифицированными специалистами.

В самостоятельном случае сборку кровати рекомендуется производить вдвоём на ровной и жёсткой поверхности. Собирайте аккуратно, без повреждений поверхностей мягких элементов.

Комплектность фурнитуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Болт + гайка + шайба (4 шт.) | 1 |
|  | Газовый амортизатор – 2 шт. | 2 |
|  | Ограничитель матрасный – 2 шт. | 3 |
|  | Подъёмный механизм – комплект. | 4 |
|  | Опора (ножка) хром высота 50 мм – 2 шт. | 5 |
|  | Петля (для открывания кровати) – 1 шт. | 6 |
|  | Саморез по дереву 31 мм – 4 шт. | 8 |
|  | Саморез по дереву 45 мм – 2 шт. |  |
|  | Саморез с пресшайбой 19 мм – 24 шт. | 9 |
|  | Стяжка угловая (Угол большой) – 2 шт. | 11 |
|  | Ножка гвоздик – 3 шт. | 13 |
|  | Опора (ножка) черная пластиковая высота 50 мм – 2 шт. | 14 |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. **На изделие распространяется гарантия, действующая в течение 6 месяцев**. Производитель гарантирует соответствие изделия ТО предприятия-изготовителя при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера. Гарантия действует только в отношении тех изделий, которые используются в быту. Гарантия действует только при соблюдении вышеперечисленных правил и условий использования изделия по назначению. В течение гарантийного срока изготовитель оставляет за собой право по своему усмотрению предоставлять бесплатный ремонт или замену изделия. В случае приобретения уценённой мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются. Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счёт покупателя. В случае обнаружения недостатков Вам необходимо обратиться в магазин, где куплен товар, и написать заявление. Если случай гарантийный, производитель обязуется устранить все недостатки в течение срока, установленного законом. Обращаем Ваше внимание, что на основании Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г №55 кровати входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену на аналогичный товар других размеров, форм, габаритов, фасонов, расцветки и комплектации. ВНИМАНИЕ!!! Производитель не несёт ответственность за дефекты, возникшие в результате несоблюдения условий транспортировки, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием.

ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте симметричность установки левого и правого амортизаторов в подъёмных механизмах — штоком вниз. Нарушение правил установки газовых амортизаторов и не соблюдение симметрии сторон, при установке газовых амортизаторов, не является гарантийным случаем и влечёт замену вышедших из строя деталей за счёт виновного.

Проверьте работу собранных подъёмных механизмов вместе с газовыми амортизаторами – несколько раз поднимите и опустите ортопедическое основание. Проверьте, правильно ли сориентировано основание относительно периметра кровати, не должно быть сцепления или трения. При обнаружении несоответствия произвести корректировку.

|  |
| --- |
| Прикрутите пластиковые черные ножки саморезами 45 мм к внутренней царге снизу.  Прикрутите на переднюю царгу (изножье), на углы, в торец через ткань, ножки хром, на 2 самореза 30 мм.  Прибейте ножки гвоздики снизу изголовья |
| К боковым царгам, по низу царги, прикрутите бруски 20\*20 (на них ляжет дно), саморезами 35 мм. по 5 саморезов в каждую.  К изголовью и передней царге прикрутите ответную планку зацепа, саморезами 30 мм, по центру, по разметке(точки). |
| Прикрутите по разметке (точки), подъемный механизм, саморезами с пресшайбой 19 мм. Старайтесь, чтобы не провернуло саморез в боковинке.  Соедините все детали между собой. |
| Брусок расположите снизу (как на картинке), прикрутите уголками и саморезами 19 мм в места, указанные стрелками.  Вложите дно с круглым отверстием к центру. |
| Саморезами 19 мм с пресшайбой, прикрутите углы по белой линии, как показано на картинке. |
| Вложите ортопедическое основание. И прикрутите болтами.  Вставьте матрасодержатели со стороны изголовья. |
| Поднимите ортопедическое основание, прикрутите газовые амортизаторы, **штоком вниз**. Привяжите лямку для подъема по центру ортопедического основания, как показано на картинке. Нажатием вниз опустите ортопедическое основание и, придерживая, чтобы оно не открылось, положите сверху матрас.  **БЕЗ МАТРАСА БУДЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ!!!** |