******

п.Краснообск 1/6 оф.352, e-mail: best-s@bk.ru Тел: 8-9139490566, 8-9835105764, (383) 3105764, 3541344

**СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПОСТРОЕНА НА ПО «ЛИНИЯ»**

Позволяет использовать удаленный просмотр видеонаблюдения, как в режиме онлайн, так и в режиме просмотра архивных данных. При работе с архивом доступно ВИДЕОАНАЛИТИКА: Фильтрация записи архива по детекции и цвету.

Для удаленного просмотра **есть три** варианта:

**Вариант 1: Для** просмотра в режиме **онлайн** и **выписки архивных данных** Вам необходимо **установить программу** для управления системой видеонаблюдения.

* 1. Скачать программу **Система видеонаблюдения для IP-камер «Линия 7.\*.\*»** с официального сайта [**www.devline.ru**](http://www.devline.ru) в Разделе «[**Скачать**](http://www.devline.ru/software/)»
	2. **Установить** программу с необходимой разрядностью на ПК
	3. **Запустить** **«Наблюдательный пост»:** нажать **«Подключение к серверам»** В строке **«Адрес сервера:порт»** необходимо вписать значения /полученные у администратора/затем кнопку **«Найти»**
	4. Далее в списке «Серверы» появится новая запись со значениями введенными Вами ранее.
	5. Затем двойной клик на этой записи. Откроется диалоговое окно «Авторизация»
	6. В окне «Авторизация» Вам следует, **ввести** имя - и пароль /полученные у администратора/
	7. Затем ставим Галочку запомнить и нажимаем клавишу «Принять».

Если сделали правильно, Вы должны подключиться к серверу видеонаблюдения.

Теперь вам доступен просмотр видеонаблюдения в режиме **онлайн**, и просмотра **видеоархива**.

**Просмотр Архива.**

1. Для начала просмотра архива нажмите клавишу **«Просмотр архива»**
2. **Выберете** интересующую **дату**, Начало просмотра буде с 12 часов 00 минут выбранного Вами числа, если не изменить указанное время.
3. **Двойной клик** на минимизированной картинке позволяет увеличить её на весь экран и начать **просмотр с полным качеством (первом потоке).** Появится возможность увеличивать/уменьшать изображение, сохранять снимки экрана, раскладывать на кадры, шарик мышки позволит масштабировать временной диапазон всей записи или ускорять/замедлять скорость на изображении? а значок воронки позволит использовать аналитику - отфильтровать записи архива по детекции в определенной вами зоне или цвету.

**Выписка Архива.**

1. **Выписать** интересующие Вас события можно нажав клавишу **«Экспортировать архив»**
2. В открывшемся диалоговом окне **«Экспорт архива»** все делаете по подсказкам. В поле «Видео» на ниспадающем меню «Кодек» - оставляем значение «**оригинал»,** для записи видео с указанием номера камеры, даты и времени **выставить значение «H.264»** (при этом варианте времени на выписку уйдет больше)

**Вариант 2: Мобильные устройства**

Там же на сайте **www.devline.ru** Раздел «Скачать»

Есть программы для Iphone, Ipad и Android (доступны и через «Play Market» устройств)

Алгоритм тот же, как и в п.1: установить, **«Адрес сервера:порт» (порт 2016)** и ввести логин и пароль

**Вариант 3:** С любого ПК, в браузере, **в адресной строке** указать **«Адрес сервера:порт» (порт 2016)**, затем логин и пароль