|  |
| --- |
| **Барабан стальной закатной вместимостью 50 л** |
| Барабан стальной закатной вместимостью 50 л |

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **БНСЗ-50** |
|  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| диаметр по гофрам | 371 |
| - высота | 566±3 |
| - внутренний диаметр | 355±1 |
| Материал | Лист х/к |
| Толщина металла, мм: |  |
| - корпуса | 0,6 |
| - доньев | 0,6 |
| Диаметр заливного отверстия, мм | 180 |
| Масса, кг, не более | 4,45 |

 |
| **Барабан стальной закатной вместимостью 50 л** |
| Барабан стальной закатной вместимостью 50 л |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Артикул*** | **БНСЗ-50-1** |
| *Габаритные размеры, мм:* |  |
| *- высота* | 490 |
| *- диаметр* | 365 |
| *Материал* | Лист х/к |
| *Толщина металла, мм:* | 0.5 |
| *Диаметр заливного отверстия, мм* | 130 |
| *Масса, кг, не более* | 5,2 |

 |
| **Барабан стальной закатной вместимостью 100 л** |
| Барабан стальной закатной вместимостью 100 л |

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **БНСЗ-100** |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| диаметр по гофрам | 440 |
| высота | 686 |
| внутренний диаметр | 431 |
| Материал | Лист х/к |
| Толщина металла, мм: |  |
| корпуса | 0,8 |
| доньев | 0,8 |
| Диаметр заливного отверстия, мм | 180 |
| Масса, кг, не более | 8,9 |

 |
| **Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 50 л** |
| Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 50 л |

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **БСЗ-50о** |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| диаметр верхний | 386 |
| высота | 560 |
| диаметр нижний | 378 |
| Материал | Лист х/к |
| Масса, кг, не более | 4,6 |

 |
| **Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 50 л** |
| Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 50 л |

|  |
| --- |
| Габаритные размеры, мм: |
| диаметр по гофрам | 371 |
| высота | 566±3 |
| внутренний диаметр | 355±1 |
| Резьба горловин | G-2" и G-3/4" |
| Материал | Холоднокатаная сталь |
| Толщина металла, мм: |  |
| корпуса | 0,6 |
| доньев | 0,6 |
| Масса, кг, не более | 4,5 |

 |
| **Бочка стальная закатная с пробкой 2" вместимостью 50 л** |
| Бочка стальная закатная с пробкой 2'' вместимостью 50 л |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Артикул*** | **БСЗ-50п-1** |
| *Габаритные размеры, мм:* |  |
| *высота* | 490 |
| *диаметр* | 365 |
| *Резьба горловины* | G-2" |
| *Материал* | Холоднокатаная сталь |
| *Толщина металла, мм:* | 0,5 |
| *Масса, кг, не более* | 5,2 |

 |
| **Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 100 л** |
| Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 100 л |

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **БСЗ-100о** |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| диаметр по гофрам | 440 |
| высота | 686±5 |
| внутренний диаметр | 431±3 |
| Материал | Лист х/к |
| Толщина металла, мм: |  |
| корпуса | 0,8 |
| доньев | 0,8 |
| Масса, кг, не более | 8,9 |

 |
| **Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 100 л** |
| Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 100 л |

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **БСЗ-100п** |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| диаметр по гофрам | 440±3 |
| высота | 686±5 |
| внутренний диаметр | 431+1,0-0,5 |
| Резьба горловин | G-2" и G-3/4" |
| Материал | Лист х/к |
| Толщина металла, мм: |  |
| корпуса | 0,8 |
| доньев | 0,8 |
| Масса, кг, не более | 8,9 |

 |
| **Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 210 л** |
| Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 210 л |

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **БСЗ-210о** |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| диаметр по гофрам | 595±3 |
| высота | 882±3 |
| внутренний диаметр | 571,5+1,0 |
| Материал | Лист х/к |
| Толщина металла, мм: |  |
| корпуса | 1,0 |
| доньев | 1,2 |
| Масса, кг, не более | 20,2 |

 |
| **Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 216,5 л** |
| Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 216,5 л |

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **БСЗ-216,5п** |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| диаметр по гофрам | 595±3 |
| высота | 882±3 |
| внутренний диаметр | 571,5+1,0 |
| Резьба горловин | G-2" и G-3/4" |
| Материал | Холоднокатаная сталь |
| Толщина металла, мм: |  |
| корпуса | 1,0 ( 0,8 ; 0,9 ) |
| доньев | 1,0 |
| Масса, кг, не более | 19,3 |

 |