**Прайс-лист товарного бетона «СМК-54»**

**БСГ В7,5 (М 100)**Эта марка бетона используется для бетонной подготовки перед арматурными работами, для обустройства отмосток, тротуарных дорожек и установки бордюров   -- **3850,00** рублей

**БСГ В12,5 (М 150)**  
Данная марка бетона используется для заливки фундаментов заборов, обустройства пешеходных и садовых дорожек, отмосток и других элементов благоустройства -- **3950,00** рублей

**БСГ В15 (М 200)**  
Основной вид бетона, применяемый в частном домостроении. Марка бетона 200 используется для заливки фундаментов одноэтажных домов, фундаментов заборов, заливки полов и площадок под автотранспорт -- **4200,00** рублей

**БСГ В20 (М 250)**Эта марка бетона используется для заливки фундаментов 2-х и 3-х этажных домов, стен и свай -- **4450,00** рублей

**БСГ В22,5 (М 300)**  
Эта марка бетона используется для возведения стен, цокольных этажей,колонн, плит перекрытий и лестничных маршей -- **4800,00** рублей

**БСГ В25 (М 350)**  
Эту марку бетона используют для строительства многоэтажных каркасно-монолитных домов, а также для заливки причальных стен и пристаней -- **4950,00** рублей

**БСГ В30 (М 400)**Основное применение данного вида бетона - это строительство чаш бассейнов и водных резервуаров и других сооружений с высокой водонепроницаемостью. Также данная марка бетона используется для строительства причальных стен, пристаней и бомбоубежищ -- **5150,00** рублей

**На каждую отпускаемую партию выдается документ о качестве бетонной смеси.**

**Уровень качества бетонной смеси обеспечивается наличием собственной аттестованной лаборатории.**

Коммерческий

Директор ООО «СМК-54» Р.Р. Габитов