**Приложение №3 к настоящему Договору строительного подряда от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.**

Порядок распределения работ Подрядчиком по этапам

**Первый этап:**

* Обработка пиломатериалов и фасонной продукции антисептическим составом
* Обрешетка стен и потолка под утеплитель брусками
* Устройство звука и теплоизоляции стен минватой или пенопластом до 50мм
* Устройство звука и теплоизоляции потолка пенопластом до100мм.1этаж
* Штукатурка стен в сан. узлах

**Итого по этапу \_74 535 руб.**

**Второй этап:**

* Обшивка стен и потолка имитацией бруса
* Облицовка стен кафельной плиткой
* Устройство теплоизоляции второго этажа

**Итого по этапу 170 004\_руб.**

**Третий этап:**

* Покраска стен и потолка в два слоя
* Укладка напольной керамической плитки
* Затирка швов

**Итого по этапу 50 719 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Заказчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Подпись Подрядчика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |