**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд ул.Макаренко,38\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00199674 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x47F9 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **16,15** | **15,91** | **0,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **16/10/18** | **16,27** | **16,04** | **0,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **17/10/18** | **16,45** | **16,21** | **0,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **18/10/18** | **16,40** | **16,18** | **0,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **19/10/18** | **33,05** | **30,73** | **2,32** | **327,30** | **325,53** | **325,53** | **6,00** | **4,00** | **0,771** | **24** | **0** | **\*** |
| **20/10/18** | **42,60** | **39,08** | **3,52** | **516,74** | **512,30** | **512,30** | **6,00** | **4,00** | **1,816** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **40,19** | **37,03** | **3,16** | **477,83** | **474,21** | **474,21** | **6,00** | **4,00** | **1,511** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **39,36** | **36,18** | **3,18** | **441,56** | **438,33** | **438,33** | **6,00** | **4,00** | **1,413** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **38,28** | **35,18** | **3,10** | **431,76** | **428,76** | **428,76** | **6,00** | **4,00** | **1,346** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **39,90** | **36,39** | **3,51** | **432,88** | **429,61** | **429,61** | **6,00** | **4,00** | **1,518** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **41,04** | **37,22** | **3,82** | **432,14** | **428,69** | **428,69** | **6,00** | **4,00** | **1,648** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **47,51** | **42,29** | **5,22** | **433,05** | **428,48** | **428,48** | **6,00** | **4,00** | **2,254** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **47,04** | **41,91** | **5,13** | **433,17** | **428,67** | **428,67** | **6,00** | **4,00** | **2,208** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **41,84** | **38,01** | **3,83** | **434,58** | **430,99** | **430,99** | **6,00** | **4,00** | **1,669** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **40,87** | **37,23** | **3,64** | **434,02** | **430,61** | **430,61** | **6,00** | **4,00** | **1,579** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **41,38** | **37,42** | **3,96** | **404,21** | **400,93** | **400,93** | **6,00** | **4,00** | **1,595** | **23** | **1** | **\*** |
| **31/10/18** | **48,16** | **42,65** | **5,51** | **427,42** | **422,76** | **422,76** | **6,00** | **4,00** | **2,341** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **5626,66** | **5579,87** | **5579,87** |  |  | **21,669** | **407** | **1** |  |
| **Средние:** | **35,68** | **32,69** | **2,99** |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **76020,35** | **74991,50** | **74991,50** | **547,289** | **7333** | **3359** |
| **31/10/1824:00** | **81647,01** | **80571,37** | **80571,37** | **568,958** | **7740** | **3360** |
| **Итого:** | **5626,66** | **5579,87** | **5579,87** | **21,669** | **407** | **1** |

**Период нормальной работы 407ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 1ч**

**Время работы прибора после сброса 11545ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_УК «УправдомПлюс» \_\_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_мжд ул.Макаренко,38\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00199674 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x47F9 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **47,60** | **42,19** | **5,41** | **424,36** | **419,85** | **419,85** | **6,00** | **4,00** | **2,286** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **47,16** | **41,77** | **5,39** | **423,98** | **419,55** | **419,55** | **6,00** | **4,00** | **2,271** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **48,52** | **42,87** | **5,65** | **425,53** | **420,81** | **420,81** | **6,00** | **4,00** | **2,391** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **48,63** | **42,96** | **5,67** | **425,48** | **420,74** | **420,74** | **6,00** | **4,00** | **2,394** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **46,76** | **41,61** | **5,15** | **426,18** | **421,78** | **421,78** | **6,00** | **4,00** | **2,184** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **46,33** | **41,24** | **5,09** | **427,04** | **422,67** | **422,67** | **6,00** | **4,00** | **2,166** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **47,80** | **42,27** | **5,53** | **426,91** | **422,31** | **422,31** | **6,00** | **4,00** | **2,350** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **50,03** | **43,84** | **6,19** | **423,40** | **418,41** | **418,41** | **6,00** | **4,00** | **2,598** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **53,89** | **46,78** | **7,11** | **425,43** | **419,69** | **419,69** | **6,00** | **4,00** | **2,992** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **52,63** | **45,79** | **6,84** | **422,31** | **416,86** | **416,86** | **6,00** | **4,00** | **2,862** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **53,92** | **46,70** | **7,22** | **422,64** | **416,93** | **416,93** | **6,00** | **4,00** | **3,017** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **61,26** | **51,87** | **9,39** | **424,28** | **416,94** | **416,94** | **6,00** | **4,00** | **3,930** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **65,82** | **55,37** | **10,45** | **424,12** | **415,79** | **415,79** | **6,00** | **4,00** | **4,357** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **62,85** | **53,10** | **9,75** | **422,58** | **414,94** | **414,94** | **6,00** | **4,00** | **4,059** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **64,81** | **54,63** | **10,18** | **422,78** | **414,74** | **414,74** | **6,00** | **4,00** | **4,232** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **63,51** | **53,67** | **9,84** | **422,76** | **415,00** | **415,00** | **6,00** | **4,00** | **4,095** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **60,31** | **51,40** | **8,91** | **422,53** | **415,46** | **415,46** | **6,00** | **4,00** | **3,713** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **60,26** | **51,30** | **8,96** | **423,45** | **416,38** | **416,38** | **6,00** | **4,00** | **3,744** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **7635,76** | **7528,85** | **7528,85** |  |  | **55,641** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **54,56** | **47,19** | **7,37** |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **81647,01** | **80571,37** | **80571,37** | **568,958** | **7740** | **3360** |
| **18/11/1824:00** | **89282,77** | **88100,22** | **88100,22** | **624,599** | **8172** | **3360** |
| **Итого:** | **7635,76** | **7528,85** | **7528,85** | **55,641** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 11545ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_мжд ул.Макаренко,8б\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00179628 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x3E50 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **V2** | **M2** | **Mг** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **18,46** | **18,35** | **0,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **16/10/18** | **18,71** | **18,55** | **0,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **17/10/18** | **18,89** | **18,71** | **0,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **18/10/18** | **18,90** | **18,71** | **0,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **19/10/18** | **28,20** | **27,31** | **0,89** | **159,45** | **159,38** | **160,58** | **159,37** | **0,01** | **6,00** | **4,00** | **0,153** | **24** | **0** | **\*** |
| **20/10/18** | **37,95** | **35,75** | **2,20** | **224,86** | **223,99** | **226,12** | **223,99** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,498** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **39,33** | **35,87** | **3,46** | **143,56** | **142,71** | **143,91** | **142,71** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,498** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **39,00** | **36,53** | **2,47** | **200,12** | **199,05** | **200,87** | **199,05** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,496** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **40,26** | **38,23** | **2,03** | **272,68** | **271,22** | **273,92** | **271,22** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,557** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **39,60** | **37,65** | **1,95** | **270,60** | **269,19** | **271,74** | **269,19** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,534** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **43,41** | **40,90** | **2,51** | **270,24** | **268,37** | **271,23** | **268,37** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,682** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **48,11** | **44,87** | **3,24** | **270,28** | **267,79** | **270,92** | **267,79** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,875** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **48,80** | **45,52** | **3,28** | **269,26** | **266,68** | **269,85** | **266,68** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,883** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **45,91** | **43,13** | **2,78** | **269,25** | **267,01** | **269,90** | **267,01** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,754** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **45,22** | **42,56** | **2,66** | **268,99** | **266,77** | **269,62** | **266,77** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,713** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **44,86** | **42,21** | **2,65** | **268,93** | **266,75** | **269,56** | **266,75** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,712** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **46,64** | **43,64** | **3,00** | **268,55** | **266,18** | **269,07** | **266,18** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,806** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **3156,77** | **3135,09** | **3167,29** | **3135,08** | **0,01** |  |  | **8,161** | **408** | **0** |  |
| **Средние:** | **36,60** | **34,62** | **1,98** |  |  |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **V2** | **M2** | **Mг** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **77767,25** | **76742,83** | **77831,42** | **76742,79** | **0,04** | **421,329** | **18730** | **26** |
| **31/10/1824:00** | **80924,02** | **79877,92** | **80998,71** | **79877,87** | **0,05** | **429,490** | **19138** | **26** |
| **Итого:** | **3156,77** | **3135,09** | **3167,29** | **3135,08** | **0,01** | **8,161** | **408** | **0** |

**Период нормальной работы 408ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 19609ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_мжд ул.Макаренко,8б \_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00179628 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x3E50 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **V2** | **M2** | **Mг** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **48,98** | **45,64** | **3,34** | **268,04** | **265,35** | **268,39** | **265,35** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,892** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **48,17** | **44,92** | **3,25** | **267,64** | **264,97** | **267,96** | **264,97** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,872** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **47,84** | **44,63** | **3,21** | **267,43** | **264,84** | **267,77** | **264,84** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,858** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **48,28** | **45,01** | **3,27** | **267,09** | **264,42** | **267,37** | **264,42** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,872** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **47,73** | **44,57** | **3,16** | **266,84** | **264,20** | **267,13** | **264,20** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,841** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **46,91** | **43,84** | **3,07** | **266,47** | **264,00** | **266,74** | **264,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,818** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **47,40** | **44,21** | **3,19** | **266,42** | **263,87** | **266,64** | **263,87** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,855** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **50,08** | **46,51** | **3,57** | **266,17** | **263,26** | **266,30** | **263,26** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,949** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **50,97** | **47,25** | **3,72** | **266,02** | **262,98** | **266,08** | **262,98** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,988** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **49,66** | **46,10** | **3,56** | **265,70** | **262,81** | **265,78** | **262,81** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,944** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **50,42** | **46,69** | **3,73** | **265,33** | **262,32** | **265,34** | **262,32** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,989** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **58,13** | **53,04** | **5,09** | **265,60** | **261,55** | **265,36** | **261,55** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **1,337** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **59,91** | **54,56** | **5,35** | **266,42** | **262,14** | **266,05** | **262,14** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **1,412** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **58,72** | **53,49** | **5,23** | **266,27** | **262,09** | **265,94** | **262,09** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **1,379** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **59,29** | **54,03** | **5,26** | **264,82** | **260,68** | **264,53** | **260,68** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **1,378** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **60,70** | **55,19** | **5,51** | **264,11** | **259,65** | **263,71** | **259,65** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **1,444** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **61,35** | **55,80** | **5,55** | **263,91** | **259,46** | **263,52** | **259,46** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **1,449** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **61,65** | **56,15** | **5,50** | **263,54** | **259,11** | **263,21** | **259,11** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **1,431** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **4787,82** | **4727,70** | **4787,82** | **4727,70** | **0,00** |  |  | **19,708** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **53,12** | **48,98** | **4,14** |  |  |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **V2** | **M2** | **Mг** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **80924,02** | **79877,92** | **80998,71** | **79877,87** | **0,05** | **429,490** | **19138** | **26** |
| **18/11/1824:00** | **85711,84** | **84605,62** | **85786,53** | **84605,57** | **0,05** | **449,198** | **19570** | **26** |
| **Итого:** | **4787,82** | **4727,70** | **4787,82** | **4727,70** | **0,00** | **19,708** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 19609ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд ул.Макаренко,10а\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00113105 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x3F0A ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **16,23** | **15,74** | **0,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,50** | **2,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **16/10/18** | **16,76** | **16,08** | **0,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,50** | **2,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **17/10/18** | **17,15** | **16,44** | **0,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,50** | **2,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **18/10/18** | **16,99** | **16,34** | **0,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,50** | **2,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **19/10/18** | **28,47** | **27,37** | **1,10** | **168,94** | **168,27** | **168,27** | **3,50** | **2,00** | **0,190** | **24** | **0** | **\*** |
| **20/10/18** | **37,88** | **34,99** | **2,89** | **214,20** | **212,79** | **212,79** | **3,50** | **2,00** | **0,622** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **39,16** | **33,89** | **5,27** | **141,04** | **140,08** | **140,08** | **3,50** | **2,00** | **0,741** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **38,92** | **35,03** | **3,89** | **204,68** | **203,22** | **203,22** | **3,50** | **2,00** | **0,796** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **40,12** | **37,00** | **3,12** | **275,09** | **272,94** | **272,94** | **3,50** | **2,00** | **0,859** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **39,48** | **36,34** | **3,14** | **273,69** | **271,65** | **271,65** | **3,50** | **2,00** | **0,859** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **43,56** | **39,59** | **3,97** | **273,81** | **271,39** | **271,39** | **3,50** | **2,00** | **1,083** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **48,01** | **42,95** | **5,06** | **273,80** | **270,83** | **270,83** | **3,50** | **2,00** | **1,376** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **48,54** | **43,51** | **5,03** | **274,02** | **270,97** | **270,97** | **3,50** | **2,00** | **1,367** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **45,70** | **41,40** | **4,30** | **273,72** | **270,97** | **270,97** | **3,50** | **2,00** | **1,171** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **45,09** | **40,93** | **4,16** | **273,73** | **271,09** | **271,09** | **3,50** | **2,00** | **1,133** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **44,70** | **40,57** | **4,13** | **273,72** | **271,08** | **271,08** | **3,50** | **2,00** | **1,125** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **46,65** | **41,99** | **4,66** | **273,64** | **270,78** | **270,78** | **3,50** | **2,00** | **1,267** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **3194,08** | **3166,06** | **3166,06** |  |  | **12,589** | **408** | **0** |  |
| **Средние:** | **36,08** | **32,95** | **3,13** |  |  |  | **3,50** | **2,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **135099,83** | **133197,73** | **133197,73** | **859,841** | **21796** | **5721** |
| **31/10/1824:00** | **138293,91** | **136363,79** | **136363,79** | **872,430** | **22204** | **5721** |
| **Итого:** | **3194,08** | **3166,06** | **3166,06** | **12,589** | **408** | **0** |

**Период нормальной работы 408ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 28369ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_УК «УправдомПлюс» \_\_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд ул.Макаренко,10а \_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00113105 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x3F0A ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **48,78** | **43,50** | **5,28** | **273,42** | **270,36** | **270,36** | **3,50** | **2,00** | **1,435** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **47,99** | **42,81** | **5,18** | **272,89** | **269,91** | **269,91** | **3,50** | **2,00** | **1,403** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **47,74** | **42,58** | **5,16** | **272,97** | **270,03** | **270,03** | **3,50** | **2,00** | **1,397** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **48,16** | **42,94** | **5,22** | **272,50** | **269,51** | **269,51** | **3,50** | **2,00** | **1,412** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **47,52** | **42,42** | **5,10** | **272,64** | **269,71** | **269,71** | **3,50** | **2,00** | **1,382** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **46,74** | **41,69** | **5,05** | **272,63** | **269,75** | **269,75** | **3,50** | **2,00** | **1,369** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **47,37** | **42,08** | **5,29** | **272,89** | **269,95** | **269,95** | **3,50** | **2,00** | **1,433** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **49,96** | **44,11** | **5,85** | **272,91** | **269,70** | **269,70** | **3,50** | **2,00** | **1,580** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **50,77** | **44,74** | **6,03** | **273,06** | **269,75** | **269,75** | **3,50** | **2,00** | **1,631** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **49,50** | **43,71** | **5,79** | **272,59** | **269,47** | **269,47** | **3,50** | **2,00** | **1,565** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **50,39** | **44,19** | **6,20** | **272,17** | **268,92** | **268,92** | **3,50** | **2,00** | **1,671** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **58,31** | **49,77** | **8,54** | **272,87** | **268,58** | **268,58** | **3,50** | **2,00** | **2,295** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **59,49** | **50,87** | **8,62** | **272,75** | **268,24** | **268,24** | **3,50** | **2,00** | **2,315** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **58,54** | **50,03** | **8,51** | **272,69** | **268,37** | **268,37** | **3,50** | **2,00** | **2,290** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **59,13** | **50,48** | **8,65** | **272,08** | **267,69** | **267,69** | **3,50** | **2,00** | **2,319** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **60,51** | **51,52** | **8,99** | **271,44** | **266,88** | **266,88** | **3,50** | **2,00** | **2,409** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **61,15** | **52,10** | **9,05** | **271,91** | **267,21** | **267,21** | **3,50** | **2,00** | **2,423** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **61,45** | **52,38** | **9,07** | **271,91** | **267,11** | **267,11** | **3,50** | **2,00** | **2,427** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **4906,32** | **4841,14** | **4841,14** |  |  | **32,756** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **52,97** | **46,22** | **6,75** |  |  |  | **3,50** | **2,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **138293,91** | **136363,79** | **136363,79** | **872,430** | **22204** | **5721** |
| **18/11/1824:00** | **143200,23** | **141204,93** | **141204,93** | **905,186** | **22636** | **5721** |
| **Итого:** | **4906,32** | **4841,14** | **4841,14** | **32,756** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 28369ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_мжд ул.Макаренко,6а\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00113028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xBD84 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **16,40** | **16,25** | **0,15** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **4,00** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **16/10/18** | **16,74** | **16,58** | **0,16** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **4,00** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **17/10/18** | **17,01** | **16,83** | **0,18** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **4,00** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **18/10/18** | **16,98** | **16,75** | **0,23** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **4,00** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **19/10/18** | **27,54** | **26,43** | **1,11** | **162,93** | **162,33** | **162,33** | **5,00** | **4,00** | **0,190** | **13** | **11** | **\*** |
| **20/10/18** | **37,58** | **34,93** | **2,65** | **243,85** | **242,22** | **242,22** | **5,00** | **4,00** | **0,646** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **38,98** | **34,56** | **4,42** | **151,04** | **149,94** | **149,94** | **5,00** | **4,00** | **0,665** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **38,64** | **35,29** | **3,35** | **211,08** | **209,64** | **209,64** | **5,00** | **4,00** | **0,704** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **39,97** | **37,18** | **2,79** | **293,18** | **291,01** | **291,01** | **5,00** | **4,00** | **0,820** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **39,30** | **36,50** | **2,80** | **289,96** | **287,80** | **287,80** | **5,00** | **4,00** | **0,809** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **42,92** | **39,20** | **3,72** | **290,76** | **288,19** | **288,19** | **5,00** | **4,00** | **1,072** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **47,72** | **42,91** | **4,81** | **291,58** | **288,44** | **288,44** | **5,00** | **4,00** | **1,389** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **48,51** | **43,65** | **4,86** | **291,00** | **287,77** | **287,77** | **5,00** | **4,00** | **1,402** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **45,64** | **41,47** | **4,17** | **291,18** | **288,32** | **288,32** | **5,00** | **4,00** | **1,201** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **44,90** | **40,99** | **3,91** | **291,17** | **288,41** | **288,41** | **5,00** | **4,00** | **1,133** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **44,55** | **40,68** | **3,87** | **291,12** | **288,44** | **288,44** | **5,00** | **4,00** | **1,119** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **46,19** | **41,74** | **4,45** | **291,00** | **288,11** | **288,11** | **5,00** | **4,00** | **1,285** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **3389,85** | **3360,62** | **3360,62** |  |  | **12,435** | **301** | **107** |  |
| **Средние:** | **35,86** | **33,06** | **2,80** |  |  |  | **5,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **146345,92** | **144309,99** | **144309,99** | **940,886** | **21038** | **6478** |
| **31/10/1824:00** | **149735,77** | **147670,61** | **147670,61** | **953,321** | **21339** | **6585** |
| **Итого:** | **3389,85** | **3360,62** | **3360,62** | **12,435** | **301** | **107** |

**Период нормальной работы 301ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 107ч**

**Время работы прибора после сброса 28370ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_мжд ул.Макаренко,6а \_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00113028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xBD84 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **48,65** | **43,61** | **5,04** | **290,89** | **287,62** | **287,62** | **5,00** | **4,00** | **1,453** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **47,86** | **42,98** | **4,88** | **290,55** | **287,38** | **287,38** | **5,00** | **4,00** | **1,405** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **47,48** | **42,68** | **4,80** | **290,40** | **287,31** | **287,31** | **5,00** | **4,00** | **1,384** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **47,93** | **43,07** | **4,86** | **290,20** | **287,07** | **287,07** | **5,00** | **4,00** | **1,395** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **47,44** | **42,76** | **4,68** | **289,99** | **286,90** | **286,90** | **5,00** | **4,00** | **1,347** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **46,58** | **42,07** | **4,51** | **289,69** | **286,81** | **286,81** | **5,00** | **4,00** | **1,298** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **46,99** | **42,33** | **4,66** | **289,75** | **286,76** | **286,76** | **5,00** | **4,00** | **1,342** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **49,71** | **44,41** | **5,30** | **289,77** | **286,42** | **286,42** | **5,00** | **4,00** | **1,520** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **50,64** | **45,10** | **5,54** | **289,74** | **286,25** | **286,25** | **5,00** | **4,00** | **1,588** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **49,32** | **44,02** | **5,30** | **289,39** | **286,03** | **286,03** | **5,00** | **4,00** | **1,520** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **49,97** | **44,38** | **5,59** | **289,07** | **285,66** | **285,66** | **5,00** | **4,00** | **1,600** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **57,45** | **49,83** | **7,62** | **289,73** | **285,26** | **285,26** | **5,00** | **4,00** | **2,179** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **59,65** | **51,72** | **7,93** | **289,79** | **285,00** | **285,00** | **5,00** | **4,00** | **2,262** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **58,28** | **50,59** | **7,69** | **289,47** | **284,91** | **284,91** | **5,00** | **4,00** | **2,196** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **58,85** | **51,04** | **7,81** | **288,00** | **283,40** | **283,40** | **5,00** | **4,00** | **2,214** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **60,28** | **52,08** | **8,20** | **286,14** | **281,34** | **281,34** | **5,00** | **4,00** | **2,307** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **60,93** | **52,70** | **8,23** | **287,00** | **282,15** | **282,15** | **5,00** | **4,00** | **2,326** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **61,25** | **53,10** | **8,15** | **286,99** | **281,95** | **281,95** | **5,00** | **4,00** | **2,299** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **5206,56** | **5138,22** | **5138,22** |  |  | **31,635** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **52,74** | **46,58** | **6,16** |  |  |  | **5,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **149735,77** | **147670,61** | **147670,61** | **953,321** | **21339** | **6585** |
| **18/11/1824:00** | **154942,33** | **152808,83** | **152808,83** | **984,956** | **21771** | **6585** |
| **Итого:** | **5206,56** | **5138,22** | **5138,22** | **31,635** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 28370ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_мжд ул.Макаренко,17\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00091544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xFB5D ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **14,74** | **14,13** | **0,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **16/10/18** | **15,01** | **14,44** | **0,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **17/10/18** | **15,34** | **14,76** | **0,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **18/10/18** | **15,41** | **14,74** | **0,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **19/10/18** | **27,83** | **26,45** | **1,38** | **160,17** | **159,58** | **159,58** | **5,00** | **4,00** | **0,233** | **24** | **0** | **\*** |
| **20/10/18** | **37,48** | **34,36** | **3,12** | **229,44** | **227,97** | **227,97** | **5,00** | **4,00** | **0,716** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **38,79** | **33,55** | **5,24** | **145,39** | **144,43** | **144,43** | **5,00** | **4,00** | **0,756** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **38,52** | **34,51** | **4,01** | **209,68** | **208,24** | **208,24** | **5,00** | **4,00** | **0,838** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **39,81** | **36,44** | **3,37** | **287,37** | **285,21** | **285,21** | **5,00** | **4,00** | **0,968** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **39,16** | **35,83** | **3,33** | **285,32** | **283,21** | **283,21** | **5,00** | **4,00** | **0,944** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **42,93** | **38,53** | **4,40** | **287,19** | **284,63** | **284,63** | **5,00** | **4,00** | **1,257** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **47,58** | **42,06** | **5,52** | **287,07** | **283,99** | **283,99** | **5,00** | **4,00** | **1,573** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **48,28** | **42,68** | **5,60** | **287,10** | **283,95** | **283,95** | **5,00** | **4,00** | **1,591** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **45,43** | **40,65** | **4,78** | **286,81** | **284,03** | **284,03** | **5,00** | **4,00** | **1,362** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **44,74** | **40,18** | **4,56** | **286,59** | **283,89** | **283,89** | **5,00** | **4,00** | **1,296** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **44,38** | **39,85** | **4,53** | **286,54** | **283,90** | **283,90** | **5,00** | **4,00** | **1,288** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **46,12** | **40,93** | **5,19** | **286,34** | **283,47** | **283,47** | **5,00** | **4,00** | **1,473** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **3325,01** | **3296,50** | **3296,50** |  |  | **14,295** | **408** | **0** |  |
| **Средние:** | **35,39** | **32,01** | **3,38** |  |  |  | **5,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **149564,27** | **147509,35** | **147509,35** | **1116,098** | **22040** | **5476** |
| **31/10/1824:00** | **152889,28** | **150805,85** | **150805,85** | **1130,393** | **22448** | **5476** |
| **Итого:** | **3325,01** | **3296,50** | **3296,50** | **14,295** | **408** | **0** |

**Период нормальной работы 408ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 28369ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_\_мжд ул.Макаренко,17\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00091544 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xFB5D ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **48,44** | **42,62** | **5,82** | **286,50** | **283,37** | **283,37** | **5,00** | **4,00** | **1,652** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **47,65** | **42,01** | **5,64** | **286,33** | **283,30** | **283,30** | **5,00** | **4,00** | **1,597** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **47,32** | **41,73** | **5,59** | **286,47** | **283,45** | **283,45** | **5,00** | **4,00** | **1,588** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **47,77** | **42,09** | **5,68** | **286,31** | **283,23** | **283,23** | **5,00** | **4,00** | **1,611** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **47,22** | **41,71** | **5,51** | **286,36** | **283,40** | **283,40** | **5,00** | **4,00** | **1,565** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **46,40** | **41,05** | **5,35** | **286,25** | **283,37** | **283,37** | **5,00** | **4,00** | **1,518** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **46,89** | **41,31** | **5,58** | **286,41** | **283,44** | **283,44** | **5,00** | **4,00** | **1,583** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **49,54** | **43,27** | **6,27** | **286,38** | **283,05** | **283,05** | **5,00** | **4,00** | **1,776** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **50,42** | **43,86** | **6,56** | **286,37** | **282,94** | **282,94** | **5,00** | **4,00** | **1,861** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **49,12** | **42,87** | **6,25** | **286,18** | **282,92** | **282,92** | **5,00** | **4,00** | **1,769** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **49,86** | **43,25** | **6,61** | **286,41** | **283,09** | **283,09** | **5,00** | **4,00** | **1,871** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **57,47** | **48,53** | **8,94** | **287,12** | **282,69** | **282,69** | **5,00** | **4,00** | **2,527** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **59,26** | **50,15** | **9,11** | **287,18** | **282,50** | **282,50** | **5,00** | **4,00** | **2,577** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **58,07** | **49,16** | **8,91** | **287,16** | **282,67** | **282,67** | **5,00** | **4,00** | **2,521** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **58,64** | **49,59** | **9,05** | **285,63** | **281,07** | **281,07** | **5,00** | **4,00** | **2,548** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **60,04** | **50,60** | **9,44** | **284,02** | **279,22** | **279,22** | **5,00** | **4,00** | **2,639** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **60,69** | **51,13** | **9,56** | **284,97** | **280,17** | **280,17** | **5,00** | **4,00** | **2,679** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **61,01** | **51,49** | **9,52** | **284,91** | **280,11** | **280,11** | **5,00** | **4,00** | **2,669** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **5150,96** | **5083,99** | **5083,99** |  |  | **36,551** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **52,55** | **45,36** | **7,19** |  |  |  | **5,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **152889,28** | **150805,85** | **150805,85** | **1130,393** | **22448** | **5476** |
| **18/11/1824:00** | **158040,24** | **155889,84** | **155889,84** | **1166,944** | **22880** | **5476** |
| **Итого:** | **5150,96** | **5083,99** | **5083,99** | **36,551** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 28369ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_\_\_\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_мжд ул.Макаренко,19\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00189613 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7B09 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **14,55** | **14,98** | **-0,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **16/10/18** | **14,62** | **15,09** | **-0,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **17/10/18** | **14,71** | **15,18** | **-0,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **18/10/18** | **14,62** | **15,05** | **-0,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **19/10/18** | **27,58** | **26,25** | **1,33** | **170,22** | **169,60** | **169,60** | **6,00** | **4,00** | **0,241** | **24** | **0** | **\*** |
| **20/10/18** | **37,63** | **34,51** | **3,12** | **242,91** | **241,33** | **241,33** | **6,00** | **4,00** | **0,761** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **39,01** | **34,11** | **4,90** | **148,65** | **147,64** | **147,64** | **6,00** | **4,00** | **0,725** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **38,69** | **35,03** | **3,66** | **210,81** | **209,38** | **209,38** | **6,00** | **4,00** | **0,774** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **40,01** | **36,92** | **3,09** | **292,59** | **290,42** | **290,42** | **6,00** | **4,00** | **0,907** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **39,35** | **36,33** | **3,02** | **289,51** | **287,35** | **287,35** | **6,00** | **4,00** | **0,878** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **43,00** | **39,15** | **3,85** | **288,88** | **286,31** | **286,31** | **6,00** | **4,00** | **1,111** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **47,76** | **42,81** | **4,95** | **289,10** | **285,99** | **285,99** | **6,00** | **4,00** | **1,426** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **48,53** | **43,45** | **5,08** | **288,62** | **285,43** | **285,43** | **6,00** | **4,00** | **1,462** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **45,66** | **41,32** | **4,34** | **288,90** | **286,07** | **286,07** | **6,00** | **4,00** | **1,250** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **44,94** | **40,81** | **4,13** | **289,12** | **286,37** | **286,37** | **6,00** | **4,00** | **1,189** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **44,59** | **40,50** | **4,09** | **289,31** | **286,67** | **286,67** | **6,00** | **4,00** | **1,180** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **46,27** | **41,60** | **4,67** | **289,22** | **286,35** | **286,35** | **6,00** | **4,00** | **1,344** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **3377,84** | **3348,91** | **3348,91** |  |  | **13,248** | **408** | **0** |  |
| **Средние:** | **35,38** | **32,53** | **2,85** |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **101102,66** | **99642,12** | **99642,12** | **724,378** | **17417** | **1339** |
| **31/10/1824:00** | **104480,50** | **102991,03** | **102991,03** | **737,626** | **17825** | **1339** |
| **Итого:** | **3377,84** | **3348,91** | **3348,91** | **13,248** | **408** | **0** |

**Период нормальной работы 408ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 19610ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_\_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_мжд ул.Макаренко,19\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00189613 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7B09 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **48,68** | **43,42** | **5,26** | **288,90** | **285,67** | **285,67** | **6,00** | **4,00** | **1,511** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **47,89** | **42,78** | **5,11** | **288,59** | **285,51** | **285,51** | **6,00** | **4,00** | **1,467** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **47,52** | **42,49** | **5,03** | **288,49** | **285,42** | **285,42** | **6,00** | **4,00** | **1,443** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **47,96** | **42,85** | **5,11** | **288,25** | **285,14** | **285,14** | **6,00** | **4,00** | **1,465** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **47,46** | **42,51** | **4,95** | **288,07** | **285,07** | **285,07** | **6,00** | **4,00** | **1,415** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **46,61** | **41,79** | **4,82** | **287,63** | **284,75** | **284,75** | **6,00** | **4,00** | **1,377** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **47,04** | **42,04** | **5,00** | **287,34** | **284,36** | **284,36** | **6,00** | **4,00** | **1,430** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **49,74** | **44,11** | **5,63** | **287,24** | **283,92** | **283,92** | **6,00** | **4,00** | **1,609** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **50,66** | **44,77** | **5,89** | **287,15** | **283,72** | **283,72** | **6,00** | **4,00** | **1,681** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **49,35** | **43,75** | **5,60** | **286,86** | **283,54** | **283,54** | **6,00** | **4,00** | **1,596** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **50,03** | **44,15** | **5,88** | **286,54** | **283,15** | **283,15** | **6,00** | **4,00** | **1,674** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **57,55** | **49,54** | **8,01** | **286,90** | **282,48** | **282,48** | **6,00** | **4,00** | **2,271** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **59,62** | **51,11** | **8,51** | **286,94** | **282,22** | **282,22** | **6,00** | **4,00** | **2,408** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **58,31** | **50,12** | **8,19** | **286,77** | **282,28** | **282,28** | **6,00** | **4,00** | **2,317** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **58,87** | **50,57** | **8,30** | **285,38** | **280,82** | **280,82** | **6,00** | **4,00** | **2,341** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **60,29** | **51,59** | **8,70** | **283,58** | **278,78** | **278,78** | **6,00** | **4,00** | **2,435** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **60,94** | **52,14** | **8,80** | **284,45** | **279,65** | **279,65** | **6,00** | **4,00** | **2,472** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **61,25** | **52,52** | **8,73** | **284,46** | **279,66** | **279,66** | **6,00** | **4,00** | **2,448** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **5163,54** | **5096,14** | **5096,14** |  |  | **33,360** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **52,77** | **46,24** | **6,53** |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **104480,50** | **102991,03** | **102991,03** | **737,626** | **17825** | **1339** |
| **18/11/1824:00** | **109644,04** | **108087,17** | **108087,17** | **770,986** | **18257** | **1339** |
| **Итого:** | **5163,54** | **5096,14** | **5096,14** | **33,360** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 19610ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_\_мжд ул.Гагарина,116\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00057473 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xD86A ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **16,07** | **15,41** | **0,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **16/10/18** | **16,36** | **15,77** | **0,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **17/10/18** | **16,63** | **15,94** | **0,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **18/10/18** | **14,28** | **15,11** | **-0,83** | **0,41** | **0,41** | **0,41** | **6,00** | **4,00** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **19/10/18** | **36,29** | **32,16** | **4,13** | **151,17** | **150,08** | **150,08** | **6,00** | **4,00** | **0,626** | **24** | **0** | **\*** |
| **20/10/18** | **60,28** | **50,68** | **9,60** | **260,72** | **256,33** | **256,33** | **6,00** | **4,00** | **2,466** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **57,64** | **48,53** | **9,11** | **252,55** | **248,70** | **248,70** | **6,00** | **4,00** | **2,273** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **54,41** | **46,37** | **8,04** | **253,53** | **250,05** | **250,05** | **6,00** | **4,00** | **2,015** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **49,26** | **42,18** | **7,08** | **237,56** | **234,86** | **234,86** | **6,00** | **4,00** | **1,668** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **50,57** | **43,05** | **7,52** | **242,35** | **239,40** | **239,40** | **6,00** | **4,00** | **1,806** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **49,41** | **41,96** | **7,45** | **238,81** | **236,07** | **236,07** | **6,00** | **4,00** | **1,762** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **48,27** | **40,83** | **7,44** | **237,98** | **235,35** | **235,35** | **6,00** | **4,00** | **1,757** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **48,33** | **40,79** | **7,54** | **237,65** | **235,03** | **235,03** | **6,00** | **4,00** | **1,778** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **49,47** | **41,83** | **7,64** | **240,04** | **237,27** | **237,27** | **6,00** | **4,00** | **1,820** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **49,30** | **41,96** | **7,34** | **245,20** | **242,38** | **242,38** | **6,00** | **4,00** | **1,788** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **49,92** | **42,39** | **7,53** | **249,45** | **246,57** | **246,57** | **6,00** | **4,00** | **1,865** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **47,67** | **40,50** | **7,17** | **238,55** | **236,00** | **236,00** | **6,00** | **4,00** | **1,698** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **3085,97** | **3048,50** | **3048,50** |  |  | **23,322** | **408** | **0** |  |
| **Средние:** | **42,01** | **36,20** | **5,81** |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **121802,83** | **120097,21** | **120097,21** | **1206,454** | **16333** | **8591** |
| **31/10/1824:00** | **124888,80** | **123145,71** | **123145,71** | **1229,776** | **16741** | **8591** |
| **Итого:** | **3085,97** | **3048,50** | **3048,50** | **23,322** | **408** | **0** |

**Период нормальной работы 408ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 25777ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_мжд ул.Гагарина,116\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00057473 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xD86A ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **48,69** | **40,81** | **7,88** | **234,25** | **231,63** | **231,63** | **6,00** | **4,00** | **1,828** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **49,79** | **41,51** | **8,28** | **233,51** | **230,78** | **230,78** | **6,00** | **4,00** | **1,918** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **50,24** | **41,94** | **8,30** | **234,29** | **231,48** | **231,48** | **6,00** | **4,00** | **1,927** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **49,84** | **41,73** | **8,11** | **234,17** | **231,47** | **231,47** | **6,00** | **4,00** | **1,880** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **49,79** | **41,78** | **8,01** | **233,80** | **231,09** | **231,09** | **6,00** | **4,00** | **1,856** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **47,25** | **39,95** | **7,30** | **232,40** | **229,97** | **229,97** | **6,00** | **4,00** | **1,685** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **45,97** | **38,82** | **7,15** | **228,77** | **226,50** | **226,50** | **6,00** | **4,00** | **1,624** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **46,42** | **38,94** | **7,48** | **226,95** | **224,65** | **224,65** | **6,00** | **4,00** | **1,686** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **49,31** | **40,75** | **8,56** | **229,54** | **226,91** | **226,91** | **6,00** | **4,00** | **1,949** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **50,78** | **41,82** | **8,96** | **229,44** | **226,66** | **226,66** | **6,00** | **4,00** | **2,034** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **50,14** | **41,25** | **8,89** | **226,42** | **223,78** | **223,78** | **6,00** | **4,00** | **1,995** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **50,22** | **40,91** | **9,31** | **233,01** | **230,29** | **230,29** | **6,00** | **4,00** | **2,149** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **53,98** | **43,33** | **10,65** | **241,07** | **237,82** | **237,82** | **6,00** | **4,00** | **2,538** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **55,85** | **44,66** | **11,19** | **241,58** | **238,11** | **238,11** | **6,00** | **4,00** | **2,674** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **56,19** | **44,97** | **11,22** | **240,12** | **236,58** | **236,58** | **6,00** | **4,00** | **2,659** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **53,86** | **43,28** | **10,58** | **235,87** | **232,68** | **232,68** | **6,00** | **4,00** | **2,465** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **58,87** | **46,53** | **12,34** | **234,83** | **231,05** | **231,05** | **6,00** | **4,00** | **2,855** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **56,17** | **45,04** | **11,13** | **234,04** | **230,66** | **230,66** | **6,00** | **4,00** | **2,572** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **4204,06** | **4152,11** | **4152,11** |  |  | **38,294** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **51,30** | **42,11** | **9,19** |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **124888,80** | **123145,71** | **123145,71** | **1229,776** | **16741** | **8591** |
| **18/11/1824:00** | **129092,86** | **127297,82** | **127297,82** | **1268,070** | **17173** | **8591** |
| **Итого:** | **4204,06** | **4152,11** | **4152,11** | **38,294** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 25777ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд ул.Кадамовская,5\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00174313 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x500E ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **15,98** | **15,86** | **0,12** | **----** | **----** | **----** | **4,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **16/10/18** | **16,11** | **16,02** | **0,09** | **----** | **----** | **----** | **4,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **17/10/18** | **16,21** | **16,13** | **0,08** | **----** | **----** | **----** | **4,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **18/10/18** | **16,13** | **16,02** | **0,11** | **----** | **----** | **----** | **4,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **19/10/18** | **39,11** | **35,04** | **4,07** | **47,29** | **46,93** | **46,93** | **4,00** | **3,50** | **0,191** | **4** | **20** | **\*** |
| **20/10/18** | **39,92** | **35,54** | **4,38** | **278,23** | **276,15** | **276,15** | **4,00** | **3,50** | **1,209** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **39,70** | **35,41** | **4,29** | **267,40** | **265,39** | **265,39** | **4,00** | **3,50** | **1,139** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **36,76** | **32,98** | **3,78** | **231,81** | **230,29** | **230,29** | **4,00** | **3,50** | **0,870** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **39,24** | **34,62** | **4,62** | **233,48** | **231,80** | **231,80** | **4,00** | **3,50** | **1,069** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **39,71** | **34,85** | **4,86** | **234,54** | **232,82** | **232,82** | **4,00** | **3,50** | **1,131** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **40,54** | **35,21** | **5,33** | **236,60** | **234,76** | **234,76** | **4,00** | **3,50** | **1,251** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **45,23** | **38,40** | **6,83** | **235,80** | **233,52** | **233,52** | **4,00** | **3,50** | **1,594** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **43,75** | **37,04** | **6,71** | **234,95** | **232,82** | **232,82** | **4,00** | **3,50** | **1,560** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **42,39** | **36,15** | **6,24** | **232,63** | **230,71** | **230,71** | **4,00** | **3,50** | **1,436** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **42,08** | **36,13** | **5,95** | **235,55** | **233,61** | **233,61** | **4,00** | **3,50** | **1,387** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **42,22** | **36,21** | **6,01** | **236,68** | **234,71** | **234,71** | **4,00** | **3,50** | **1,409** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **44,08** | **37,07** | **7,01** | **237,07** | **234,89** | **234,89** | **4,00** | **3,50** | **1,644** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **2942,03** | **2918,40** | **2918,40** |  |  | **15,890** | **292** | **116** |  |
| **Средние:** | **35,24** | **31,10** | **4,14** |  |  |  | **4,00** | **3,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **95110,52** | **93839,23** | **93839,23** | **1002,987** | **13279** | **5836** |
| **31/10/1824:00** | **98052,55** | **96757,63** | **96757,63** | **1018,877** | **13571** | **5952** |
| **Итого:** | **2942,03** | **2918,40** | **2918,40** | **15,890** | **292** | **116** |

**Период нормальной работы 292ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 116ч**

**Время работы прибора после сброса 19967ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_\_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд ул.Кадамовская,5\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00174313 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x500E ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **46,50** | **38,54** | **7,96** | **238,57** | **236,11** | **236,11** | **4,00** | **3,50** | **1,879** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **49,89** | **40,58** | **9,31** | **240,16** | **237,30** | **237,30** | **4,00** | **3,50** | **2,209** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **50,62** | **41,18** | **9,44** | **239,92** | **237,07** | **237,07** | **4,00** | **3,50** | **2,233** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **47,40** | **39,39** | **8,01** | **240,44** | **237,89** | **237,89** | **4,00** | **3,50** | **1,905** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **45,36** | **37,97** | **7,39** | **241,49** | **239,09** | **239,09** | **4,00** | **3,50** | **1,766** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **48,18** | **39,51** | **8,67** | **235,49** | **232,87** | **232,87** | **4,00** | **3,50** | **2,018** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **49,37** | **40,45** | **8,92** | **235,04** | **232,40** | **232,40** | **4,00** | **3,50** | **2,069** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **47,79** | **39,42** | **8,37** | **234,13** | **231,61** | **231,61** | **4,00** | **3,50** | **1,935** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **54,00** | **43,16** | **10,84** | **233,99** | **230,79** | **230,79** | **4,00** | **3,50** | **2,498** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **53,63** | **43,02** | **10,61** | **234,07** | **230,93** | **230,93** | **4,00** | **3,50** | **2,447** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **53,00** | **42,45** | **10,55** | **234,94** | **231,79** | **231,79** | **4,00** | **3,50** | **2,442** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **59,05** | **45,39** | **13,66** | **236,56** | **232,72** | **232,72** | **4,00** | **3,50** | **3,177** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **61,75** | **46,98** | **14,77** | **237,58** | **233,38** | **233,38** | **4,00** | **3,50** | **3,444** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **61,28** | **46,55** | **14,73** | **237,32** | **233,24** | **233,24** | **4,00** | **3,50** | **3,433** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **61,46** | **46,66** | **14,80** | **237,31** | **233,23** | **233,23** | **4,00** | **3,50** | **3,450** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **60,48** | **46,04** | **14,44** | **237,14** | **233,17** | **233,17** | **4,00** | **3,50** | **3,365** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **59,93** | **45,83** | **14,10** | **236,91** | **232,96** | **232,96** | **4,00** | **3,50** | **3,279** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **60,11** | **46,09** | **14,02** | **237,11** | **233,20** | **233,20** | **4,00** | **3,50** | **3,267** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **4268,17** | **4209,75** | **4209,75** |  |  | **46,816** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **53,88** | **42,73** | **11,15** |  |  |  | **4,00** | **3,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **98052,55** | **96757,63** | **96757,63** | **1018,877** | **13571** | **5952** |
| **18/11/1824:00** | **102320,72** | **100967,38** | **100967,38** | **1065,693** | **14003** | **5952** |
| **Итого:** | **4268,17** | **4209,75** | **4209,75** | **46,816** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 19967ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_мжд ул.Поворотная,8\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00193513 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x934E ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **22,38** | **22,48** | **-0,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **4,50** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **16/10/18** | **23,03** | **22,85** | **0,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **4,50** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **17/10/18** | **23,49** | **23,18** | **0,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **4,50** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **18/10/18** | **44,39** | **38,83** | **5,56** | **224,55** | **222,43** | **222,43** | **5,00** | **4,50** | **1,234** | **24** | **0** |  |
| **19/10/18** | **47,47** | **41,69** | **5,78** | **384,45** | **380,37** | **380,37** | **5,00** | **4,50** | **2,197** | **24** | **0** |  |
| **20/10/18** | **47,61** | **41,78** | **5,83** | **384,93** | **380,85** | **380,85** | **5,00** | **4,50** | **2,220** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **47,81** | **42,11** | **5,70** | **384,83** | **380,75** | **380,75** | **5,00** | **4,50** | **2,171** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **40,27** | **36,76** | **3,51** | **386,41** | **383,36** | **383,36** | **5,00** | **4,50** | **1,345** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **33,24** | **31,12** | **2,12** | **389,04** | **387,05** | **387,05** | **5,00** | **4,50** | **0,822** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **32,83** | **30,71** | **2,12** | **389,41** | **387,49** | **387,49** | **5,00** | **4,50** | **0,825** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **42,98** | **37,88** | **5,10** | **386,95** | **383,50** | **383,50** | **5,00** | **4,50** | **1,955** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **42,15** | **37,61** | **4,54** | **388,85** | **385,52** | **385,52** | **5,00** | **4,50** | **1,748** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **35,91** | **32,65** | **3,26** | **390,90** | **388,50** | **388,50** | **5,00** | **4,50** | **1,266** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **36,48** | **33,29** | **3,19** | **390,82** | **388,42** | **388,42** | **5,00** | **4,50** | **1,244** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **36,88** | **33,69** | **3,19** | **390,22** | **387,80** | **387,80** | **5,00** | **4,50** | **1,240** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **36,85** | **33,69** | **3,16** | **390,39** | **387,95** | **387,95** | **5,00** | **4,50** | **1,230** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **45,67** | **39,69** | **5,98** | **388,17** | **384,29** | **384,29** | **5,00** | **4,50** | **2,290** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **5269,92** | **5228,28** | **5228,28** |  |  | **21,787** | **408** | **0** |  |
| **Средние:** | **37,61** | **34,12** | **3,49** |  |  |  | **5,00** | **4,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **65771,95** | **64705,71** | **64705,71** | **624,616** | **8772** | **1920** |
| **31/10/1824:00** | **71041,87** | **69933,99** | **69933,99** | **646,403** | **9180** | **1920** |
| **Итого:** | **5269,92** | **5228,28** | **5228,28** | **21,787** | **408** | **0** |

**Период нормальной работы 408ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 11546ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_мжд ул.Поворотная,8\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00193513 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x934E ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **53,63** | **45,73** | **7,90** | **387,23** | **382,04** | **382,04** | **5,00** | **4,50** | **3,016** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **53,85** | **45,94** | **7,91** | **386,73** | **381,50** | **381,50** | **5,00** | **4,50** | **3,016** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **54,17** | **46,26** | **7,91** | **387,01** | **381,68** | **381,68** | **5,00** | **4,50** | **3,013** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **53,11** | **45,63** | **7,48** | **386,10** | **381,00** | **381,00** | **5,00** | **4,50** | **2,850** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **50,59** | **43,81** | **6,78** | **385,29** | **380,65** | **380,65** | **5,00** | **4,50** | **2,579** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **51,25** | **44,22** | **7,03** | **385,12** | **380,37** | **380,37** | **5,00** | **4,50** | **2,672** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **51,12** | **44,12** | **7,00** | **384,61** | **379,88** | **379,88** | **5,00** | **4,50** | **2,658** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **50,93** | **43,92** | **7,01** | **289,24** | **285,74** | **285,74** | **5,00** | **4,50** | **2,074** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **52,72** | **45,07** | **7,65** | **386,27** | **381,24** | **381,24** | **5,00** | **4,50** | **2,911** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **52,03** | **44,57** | **7,46** | **386,45** | **381,53** | **381,53** | **5,00** | **4,50** | **2,846** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **52,72** | **44,97** | **7,75** | **390,45** | **385,37** | **385,37** | **5,00** | **4,50** | **2,985** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **54,43** | **45,89** | **8,54** | **393,38** | **387,93** | **387,93** | **5,00** | **4,50** | **3,309** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **57,24** | **47,60** | **9,64** | **393,00** | **387,02** | **387,02** | **5,00** | **4,50** | **3,724** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **60,87** | **50,20** | **10,67** | **393,39** | **386,70** | **386,70** | **5,00** | **4,50** | **4,122** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **62,07** | **51,27** | **10,80** | **395,19** | **388,23** | **388,23** | **5,00** | **4,50** | **4,191** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **61,99** | **51,26** | **10,73** | **394,56** | **387,60** | **387,60** | **5,00** | **4,50** | **4,157** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **62,20** | **51,52** | **10,68** | **395,33** | **388,36** | **388,36** | **5,00** | **4,50** | **4,145** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **62,37** | **51,82** | **10,55** | **395,09** | **388,09** | **388,09** | **5,00** | **4,50** | **4,093** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **6914,44** | **6814,93** | **6814,93** |  |  | **58,361** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **55,41** | **46,88** | **8,53** |  |  |  | **5,00** | **4,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **71041,87** | **69933,99** | **69933,99** | **646,403** | **9180** | **1920** |
| **18/11/1824:00** | **77956,31** | **76748,92** | **76748,92** | **704,764** | **9612** | **1920** |
| **Итого:** | **6914,44** | **6814,93** | **6814,93** | **58,361** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 11546ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 26/10/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд пр.Баклановский,144\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00055440 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x3181 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **26/10/18** | **50,49** | **34,08** | **16,41** | **60,94** | **60,23** | **60,23** | **6,00** | **4,00** | **0,990** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **49,04** | **33,53** | **15,51** | **61,20** | **60,50** | **60,50** | **6,00** | **4,00** | **0,939** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **46,10** | **32,35** | **13,75** | **63,37** | **62,64** | **62,64** | **6,00** | **4,00** | **0,862** | **25** | **0** |  |
| **29/10/18** | **46,71** | **32,88** | **13,83** | **61,17** | **60,45** | **60,45** | **6,00** | **4,00** | **0,838** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **46,87** | **33,06** | **13,81** | **61,20** | **60,48** | **60,48** | **6,00** | **4,00** | **0,836** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **49,59** | **33,34** | **16,25** | **60,32** | **59,61** | **59,61** | **6,00** | **4,00** | **0,968** | **24** | **0** |  |
| **01/11/18** | **50,55** | **33,27** | **17,28** | **60,64** | **59,92** | **59,92** | **6,00** | **4,00** | **1,036** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **51,52** | **33,57** | **17,95** | **60,77** | **59,98** | **59,98** | **6,00** | **4,00** | **1,076** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **50,09** | **33,05** | **17,04** | **60,84** | **60,07** | **60,07** | **6,00** | **4,00** | **1,024** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **48,63** | **32,50** | **16,13** | **60,65** | **59,93** | **59,93** | **6,00** | **4,00** | **0,967** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **47,05** | **31,84** | **15,21** | **60,34** | **59,66** | **59,66** | **6,00** | **4,00** | **0,907** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **48,55** | **32,32** | **16,23** | **60,59** | **59,90** | **59,90** | **6,00** | **4,00** | **0,971** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **49,31** | **32,75** | **16,56** | **61,48** | **60,76** | **60,76** | **6,00** | **4,00** | **1,008** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **53,33** | **33,98** | **19,35** | **61,96** | **61,13** | **61,13** | **6,00** | **4,00** | **1,183** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **57,82** | **35,39** | **22,43** | **62,57** | **61,59** | **61,59** | **6,00** | **4,00** | **1,378** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **56,32** | **34,87** | **21,45** | **62,53** | **61,57** | **61,57** | **6,00** | **4,00** | **1,322** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **54,40** | **34,04** | **20,36** | **62,69** | **61,81** | **61,81** | **6,00** | **4,00** | **1,254** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **61,55** | **35,19** | **26,36** | **62,05** | **60,93** | **60,93** | **6,00** | **4,00** | **1,603** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **69,70** | **37,26** | **32,44** | **59,82** | **58,50** | **58,50** | **6,00** | **4,00** | **1,900** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **66,43** | **36,77** | **29,66** | **61,85** | **60,60** | **60,60** | **6,00** | **4,00** | **1,795** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **65,02** | **36,35** | **28,67** | **61,48** | **60,28** | **60,28** | **6,00** | **4,00** | **1,728** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **64,74** | **36,13** | **28,61** | **61,37** | **60,20** | **60,20** | **6,00** | **4,00** | **1,720** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **63,61** | **36,02** | **27,59** | **62,60** | **61,41** | **61,41** | **6,00** | **4,00** | **1,694** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **63,21** | **35,92** | **27,29** | **62,46** | **61,32** | **61,32** | **6,00** | **4,00** | **1,674** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **1474,89** | **1453,47** | **1453,47** |  |  | **29,673** | **577** | **0** |  |
| **Средние:** | **54,61** | **34,19** | **20,42** |  |  |  | **6,00** | **4,00** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **25/10/1824:00** | **10876,02** | **10705,79** | **10705,79** | **241,442** | **8712** | **513** |
| **18/11/1824:00** | **12350,91** | **12159,26** | **12159,26** | **271,115** | **9289** | **513** |
| **Итого:** | **1474,89** | **1453,47** | **1453,47** | **29,673** | **577** | **0** |

**Период нормальной работы 577ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 9816ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_\_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд ул.Энгельса,50\_\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00241989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xDD40 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **16,83** | **16,87** | **-0,04** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **16/10/18** | **17,08** | **17,06** | **0,02** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **17/10/18** | **17,29** | **17,23** | **0,06** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **18/10/18** | **17,42** | **17,35** | **0,07** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **19/10/18** | **41,25** | **31,66** | **9,59** | **11,69** | **11,60** | **11,60** | **5,00** | **3,50** | **0,111** | **13** | **11** | **\*** |
| **20/10/18** | **41,41** | **37,35** | **4,06** | **326,24** | **323,59** | **323,59** | **5,00** | **3,50** | **1,318** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **41,27** | **37,37** | **3,90** | **311,54** | **309,04** | **309,04** | **5,00** | **3,50** | **1,210** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **41,11** | **37,32** | **3,79** | **314,42** | **311,88** | **311,88** | **5,00** | **3,50** | **1,189** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **41,76** | **37,65** | **4,11** | **322,56** | **319,93** | **319,93** | **5,00** | **3,50** | **1,321** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **43,57** | **38,98** | **4,59** | **325,77** | **322,89** | **322,89** | **5,00** | **3,50** | **1,490** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **44,39** | **39,49** | **4,90** | **328,88** | **325,84** | **325,84** | **5,00** | **3,50** | **1,601** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **49,65** | **43,34** | **6,31** | **330,89** | **327,08** | **327,08** | **5,00** | **3,50** | **2,070** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **49,85** | **43,43** | **6,42** | **329,53** | **325,69** | **325,69** | **5,00** | **3,50** | **2,094** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **49,60** | **43,31** | **6,29** | **330,87** | **327,03** | **327,03** | **5,00** | **3,50** | **2,060** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **46,51** | **41,28** | **5,23** | **332,53** | **329,13** | **329,13** | **5,00** | **3,50** | **1,725** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **47,34** | **41,79** | **5,55** | **331,66** | **328,13** | **328,13** | **5,00** | **3,50** | **1,826** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **50,82** | **44,14** | **6,68** | **332,75** | **328,67** | **328,67** | **5,00** | **3,50** | **2,201** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **3929,33** | **3890,50** | **3890,50** |  |  | **20,216** | **301** | **107** |  |
| **Средние:** | **38,66** | **34,45** | **4,21** |  |  |  | **5,00** | **3,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0** | **2414** |
| **31/10/1824:00** | **3929,33** | **3890,50** | **3890,50** | **20,216** | **301** | **2521** |
| **Итого:** | **3929,33** | **3890,50** | **3890,50** | **20,216** | **301** | **107** |

**Период нормальной работы 301ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 107ч**

**Время работы прибора после сброса 3269ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_\_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд ул.Энгельса,50\_\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00241989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xDD40 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **50,76** | **44,04** | **6,72** | **333,52** | **329,46** | **329,46** | **5,00** | **3,50** | **2,217** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **49,14** | **42,72** | **6,42** | **334,27** | **330,48** | **330,48** | **5,00** | **3,50** | **2,126** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **53,06** | **45,57** | **7,49** | **335,84** | **331,41** | **331,41** | **5,00** | **3,50** | **2,487** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **51,39** | **44,50** | **6,89** | **336,29** | **332,13** | **332,13** | **5,00** | **3,50** | **2,290** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **51,91** | **45,01** | **6,90** | **337,58** | **333,39** | **333,39** | **5,00** | **3,50** | **2,305** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **49,68** | **43,32** | **6,36** | **338,24** | **334,35** | **334,35** | **5,00** | **3,50** | **2,134** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **50,78** | **44,03** | **6,75** | **336,55** | **332,47** | **332,47** | **5,00** | **3,50** | **2,248** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **53,28** | **45,84** | **7,44** | **336,83** | **332,41** | **332,41** | **5,00** | **3,50** | **2,477** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **53,37** | **45,26** | **8,11** | **287,39** | **283,60** | **283,60** | **5,00** | **3,50** | **2,306** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **51,98** | **42,21** | **9,77** | **214,30** | **211,62** | **211,62** | **5,00** | **3,50** | **2,072** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **53,58** | **43,06** | **10,52** | **214,53** | **211,65** | **211,65** | **5,00** | **3,50** | **2,231** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **52,38** | **41,91** | **10,47** | **215,17** | **212,41** | **212,41** | **5,00** | **3,50** | **2,226** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **50,17** | **40,19** | **9,98** | **221,41** | **218,81** | **218,81** | **5,00** | **3,50** | **2,185** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **54,71** | **42,53** | **12,18** | **221,25** | **218,16** | **218,16** | **5,00** | **3,50** | **2,659** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **62,92** | **49,79** | **13,13** | **264,68** | **259,90** | **259,90** | **5,00** | **3,50** | **3,415** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **63,25** | **52,75** | **10,50** | **359,38** | **352,80** | **352,80** | **5,00** | **3,50** | **3,711** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **63,48** | **52,40** | **11,08** | **328,65** | **322,66** | **322,66** | **5,00** | **3,50** | **3,583** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **62,88** | **50,06** | **12,82** | **259,93** | **255,23** | **255,23** | **5,00** | **3,50** | **3,274** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **5275,81** | **5202,94** | **5202,94** |  |  | **45,946** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **54,37** | **45,29** | **9,08** |  |  |  | **5,00** | **3,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **3929,33** | **3890,50** | **3890,50** | **20,216** | **301** | **2521** |
| **18/11/1824:00** | **9205,14** | **9093,44** | **9093,44** | **66,162** | **733** | **2521** |
| **Итого:** | **5275,81** | **5202,94** | **5202,94** | **45,946** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 3269ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_УК «УправдомПлюс» \_\_\_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_мжд ул.Энгельса,48\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00236174 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x35C3 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **16,97** | **16,81** | **0,16** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **16/10/18** | **17,09** | **16,94** | **0,15** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **17/10/18** | **17,24** | **17,10** | **0,14** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **18/10/18** | **17,33** | **17,19** | **0,14** | **----** | **----** | **----** | **5,00** | **3,50** | **----** | **0** | **24** | **\*** |
| **19/10/18** | **37,68** | **35,38** | **2,30** | **265,54** | **263,73** | **263,73** | **5,00** | **3,50** | **0,611** | **13** | **11** | **\*** |
| **20/10/18** | **41,78** | **38,84** | **2,94** | **421,57** | **418,07** | **418,07** | **5,00** | **3,50** | **1,238** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **41,64** | **38,73** | **2,91** | **413,08** | **409,72** | **409,72** | **5,00** | **3,50** | **1,203** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **41,47** | **38,63** | **2,84** | **414,84** | **411,48** | **411,48** | **5,00** | **3,50** | **1,180** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **42,11** | **39,12** | **2,99** | **421,57** | **418,01** | **418,01** | **5,00** | **3,50** | **1,259** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **43,96** | **40,67** | **3,29** | **419,80** | **415,96** | **415,96** | **5,00** | **3,50** | **1,379** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **44,80** | **41,23** | **3,57** | **420,26** | **416,23** | **416,23** | **5,00** | **3,50** | **1,495** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **50,09** | **45,43** | **4,66** | **429,59** | **424,55** | **424,55** | **5,00** | **3,50** | **1,991** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **50,31** | **45,61** | **4,70** | **438,86** | **433,67** | **433,67** | **5,00** | **3,50** | **2,050** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **50,05** | **45,51** | **4,54** | **437,28** | **432,13** | **432,13** | **5,00** | **3,50** | **1,971** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **46,92** | **43,11** | **3,81** | **437,67** | **433,10** | **433,10** | **5,00** | **3,50** | **1,659** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **47,77** | **43,72** | **4,05** | **437,36** | **432,66** | **432,66** | **5,00** | **3,50** | **1,758** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **51,30** | **46,42** | **4,88** | **438,39** | **433,00** | **433,00** | **5,00** | **3,50** | **2,126** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **5395,81** | **5342,31** | **5342,31** |  |  | **19,920** | **301** | **107** |  |
| **Средние:** | **38,74** | **35,91** | **2,83** |  |  |  | **5,00** | **3,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0** | **2414** |
| **31/10/1824:00** | **5395,81** | **5342,31** | **5342,31** | **19,920** | **301** | **2521** |
| **Итого:** | **5395,81** | **5342,31** | **5342,31** | **19,920** | **301** | **107** |

**Период нормальной работы 301ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 107ч**

**Время работы прибора после сброса 3269ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_мжд ул.Энгельса,48\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00236174 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0x35C3 ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **51,23** | **46,38** | **4,85** | **438,24** | **432,82** | **432,82** | **5,00** | **3,50** | **2,107** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **49,61** | **44,90** | **4,71** | **438,95** | **433,89** | **433,89** | **5,00** | **3,50** | **2,051** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **53,58** | **48,08** | **5,50** | **439,07** | **433,17** | **433,17** | **5,00** | **3,50** | **2,388** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **51,88** | **46,79** | **5,09** | **439,08** | **433,54** | **433,54** | **5,00** | **3,50** | **2,216** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **52,39** | **47,28** | **5,11** | **438,80** | **433,18** | **433,18** | **5,00** | **3,50** | **2,222** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **50,14** | **45,43** | **4,71** | **438,23** | **433,02** | **433,02** | **5,00** | **3,50** | **2,049** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **51,25** | **46,25** | **5,00** | **435,73** | **430,40** | **430,40** | **5,00** | **3,50** | **2,160** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **53,79** | **48,21** | **5,58** | **436,21** | **430,28** | **430,28** | **5,00** | **3,50** | **2,412** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **53,58** | **48,12** | **5,46** | **447,10** | **441,11** | **441,11** | **5,00** | **3,50** | **2,420** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **52,58** | **47,40** | **5,18** | **462,86** | **456,83** | **456,83** | **5,00** | **3,50** | **2,376** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **54,22** | **48,65** | **5,57** | **463,89** | **457,50** | **457,50** | **5,00** | **3,50** | **2,557** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **53,00** | **47,48** | **5,52** | **460,94** | **454,90** | **454,90** | **5,00** | **3,50** | **2,517** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **50,70** | **45,59** | **5,11** | **468,84** | **463,16** | **463,16** | **5,00** | **3,50** | **2,375** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **55,41** | **49,16** | **6,25** | **478,41** | **471,53** | **471,53** | **5,00** | **3,50** | **2,953** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **63,61** | **55,72** | **7,89** | **473,08** | **464,28** | **464,28** | **5,00** | **3,50** | **3,677** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **63,88** | **55,79** | **8,09** | **458,47** | **449,93** | **449,93** | **5,00** | **3,50** | **3,652** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **64,16** | **56,12** | **8,04** | **461,91** | **453,21** | **453,21** | **5,00** | **3,50** | **3,654** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **63,58** | **56,01** | **7,57** | **477,73** | **468,88** | **468,88** | **5,00** | **3,50** | **3,562** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **8157,54** | **8041,63** | **8041,63** |  |  | **47,348** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **54,92** | **49,08** | **5,84** |  |  |  | **5,00** | **3,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **5395,81** | **5342,31** | **5342,31** | **19,920** | **301** | **2521** |
| **18/11/1824:00** | **13553,35** | **13383,94** | **13383,94** | **67,268** | **733** | **2521** |
| **Итого:** | **8157,54** | **8041,63** | **8041,63** | **47,348** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 3269ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 15/10/18г.-31/10/18г.**

**Абонент:\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_мжд ул.Атаманская,50\_\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00046771 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xF3DC ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **15/10/18** | **15,70** | **15,41** | **0,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **3,50** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **16/10/18** | **16,13** | **15,74** | **0,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **3,50** | **0,000** | **24** | **0** | **\*** |
| **17/10/18** | **21,59** | **17,30** | **4,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** | **3,50** | **0,000** | **24** | **0** |  |
| **18/10/18** | **40,79** | **36,56** | **4,23** | **69,47** | **68,91** | **68,91** | **5,00** | **3,50** | **0,293** | **24** | **0** |  |
| **19/10/18** | **41,79** | **38,76** | **3,03** | **238,20** | **236,24** | **236,24** | **5,00** | **3,50** | **0,724** | **24** | **0** |  |
| **20/10/18** | **38,24** | **34,41** | **3,83** | **141,00** | **139,99** | **139,99** | **5,00** | **3,50** | **0,539** | **24** | **0** |  |
| **21/10/18** | **41,85** | **38,15** | **3,70** | **205,91** | **204,21** | **204,21** | **5,00** | **3,50** | **0,761** | **24** | **0** |  |
| **22/10/18** | **43,06** | **39,45** | **3,61** | **211,93** | **210,07** | **210,07** | **5,00** | **3,50** | **0,761** | **24** | **0** |  |
| **23/10/18** | **41,39** | **37,13** | **4,26** | **162,91** | **161,61** | **161,61** | **5,00** | **3,50** | **0,691** | **24** | **0** |  |
| **24/10/18** | **44,22** | **39,33** | **4,89** | **166,39** | **164,87** | **164,87** | **5,00** | **3,50** | **0,810** | **24** | **0** |  |
| **25/10/18** | **44,23** | **39,33** | **4,90** | **168,34** | **166,80** | **166,80** | **5,00** | **3,50** | **0,818** | **24** | **0** |  |
| **26/10/18** | **46,59** | **40,78** | **5,81** | **162,19** | **160,56** | **160,56** | **5,00** | **3,50** | **0,937** | **24** | **0** |  |
| **27/10/18** | **47,30** | **41,05** | **6,25** | **151,60** | **149,98** | **149,98** | **5,00** | **3,50** | **0,941** | **24** | **0** |  |
| **28/10/18** | **47,55** | **41,41** | **6,14** | **152,70** | **151,02** | **151,02** | **5,00** | **3,50** | **0,930** | **24** | **0** |  |
| **29/10/18** | **47,08** | **41,28** | **5,80** | **153,70** | **152,05** | **152,05** | **5,00** | **3,50** | **0,885** | **24** | **0** |  |
| **30/10/18** | **47,17** | **41,33** | **5,84** | **154,55** | **152,87** | **152,87** | **5,00** | **3,50** | **0,894** | **24** | **0** |  |
| **31/10/18** | **46,49** | **40,62** | **5,87** | **152,41** | **150,86** | **150,86** | **5,00** | **3,50** | **0,887** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **2291,30** | **2270,04** | **2270,04** |  |  | **10,871** | **408** | **0** |  |
| **Средние:** | **39,48** | **35,18** | **4,30** |  |  |  | **5,00** | **3,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **14/10/1824:00** | **32817,72** | **32314,09** | **32314,09** | **424,095** | **18613** | **142** |
| **31/10/1824:00** | **35109,02** | **34584,13** | **34584,13** | **434,966** | **19021** | **142** |
| **Итого:** | **2291,30** | **2270,04** | **2270,04** | **10,871** | **408** | **0** |

**Период нормальной работы 408ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 19610ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**

**ОТЧЕТ**

**о суточных параметрах теплоснабжения**

**за 01/11/18г.-18/11/18г.**

**Абонент:\_\_\_УК «УправдомПлюс» \_ Договор N:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_\_мжд ул.Атаманская,50\_ Тип расходомера:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тепловычислитель ВКТ7сет.N 1 Пределы измерений:**

**Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч**

**М сет.воды=\_\_\_\_\_\_ т.сутМгвс=\_\_\_\_\_\_ т.сут G обрmax= 2.00 м3/ч G обрmin= 1.00 м3/ч**

**Тхв=10.00 Град С**

**Заводской номер 00046771 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 ФТ=0 Т3=0 КС=0xF3DC ПО 2.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **t1** | **t2** | **dt** | **V1** | **M1** | **M2** | **P1** | **P2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** | **НC** |
| **°C** | **°C** | **°C** | **м3** | **т** | **т** | **кг/см2** | **кг/см2** | **Гкал** | **ч** | **ч** |  |
| **01/11/18** | **49,22** | **42,35** | **6,87** | **153,42** | **151,68** | **151,68** | **5,00** | **3,50** | **1,042** | **24** | **0** |  |
| **02/11/18** | **50,88** | **43,74** | **7,14** | **156,94** | **155,02** | **155,02** | **5,00** | **3,50** | **1,110** | **24** | **0** |  |
| **03/11/18** | **51,00** | **43,86** | **7,14** | **157,57** | **155,65** | **155,65** | **5,00** | **3,50** | **1,114** | **24** | **0** |  |
| **04/11/18** | **51,06** | **43,95** | **7,11** | **155,37** | **153,45** | **153,45** | **5,00** | **3,50** | **1,096** | **24** | **0** |  |
| **05/11/18** | **50,97** | **43,83** | **7,14** | **152,68** | **150,78** | **150,78** | **5,00** | **3,50** | **1,080** | **24** | **0** |  |
| **06/11/18** | **51,01** | **43,75** | **7,26** | **150,68** | **148,76** | **148,76** | **5,00** | **3,50** | **1,083** | **24** | **0** |  |
| **07/11/18** | **51,11** | **43,75** | **7,36** | **150,50** | **148,59** | **148,59** | **5,00** | **3,50** | **1,096** | **24** | **0** |  |
| **08/11/18** | **51,19** | **43,71** | **7,48** | **148,67** | **146,84** | **146,84** | **5,00** | **3,50** | **1,101** | **24** | **0** |  |
| **09/11/18** | **53,66** | **45,17** | **8,49** | **147,01** | **145,00** | **145,00** | **5,00** | **3,50** | **1,235** | **24** | **0** |  |
| **10/11/18** | **55,34** | **46,42** | **8,92** | **145,45** | **143,33** | **143,33** | **5,00** | **3,50** | **1,281** | **24** | **0** |  |
| **11/11/18** | **55,21** | **46,26** | **8,95** | **145,50** | **143,40** | **143,40** | **5,00** | **3,50** | **1,288** | **24** | **0** |  |
| **12/11/18** | **56,43** | **46,71** | **9,72** | **145,42** | **143,26** | **143,26** | **5,00** | **3,50** | **1,394** | **24** | **0** |  |
| **13/11/18** | **59,94** | **48,96** | **10,98** | **144,25** | **141,85** | **141,85** | **5,00** | **3,50** | **1,561** | **24** | **0** |  |
| **14/11/18** | **59,70** | **48,85** | **10,85** | **145,55** | **143,14** | **143,14** | **5,00** | **3,50** | **1,556** | **24** | **0** |  |
| **15/11/18** | **59,50** | **49,14** | **10,36** | **152,34** | **149,82** | **149,82** | **5,00** | **3,50** | **1,554** | **24** | **0** |  |
| **16/11/18** | **59,05** | **48,37** | **10,68** | **145,12** | **142,77** | **142,77** | **5,00** | **3,50** | **1,526** | **24** | **0** |  |
| **17/11/18** | **59,24** | **48,59** | **10,65** | **146,37** | **143,94** | **143,94** | **5,00** | **3,50** | **1,536** | **24** | **0** |  |
| **18/11/18** | **58,62** | **48,71** | **9,91** | **151,90** | **149,47** | **149,47** | **5,00** | **3,50** | **1,485** | **24** | **0** |  |
| **Итого:** |  |  |  | **2694,74** | **2656,75** | **2656,75** |  |  | **23,138** | **432** | **0** |  |
| **Средние:** | **54,62** | **45,90** | **8,72** |  |  |  | **5,00** | **3,50** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дaтa** | **V1** | **M1** | **M2** | **Qо** | **BНP** | **BOC** |
| **м3** | **т** | **т** | **Гкал** | **ч** | **ч** |
| **31/10/1824:00** | **35109,02** | **34584,13** | **34584,13** | **434,966** | **19021** | **142** |
| **18/11/1824:00** | **37803,76** | **37240,88** | **37240,88** | **458,104** | **19453** | **142** |
| **Итого:** | **2694,74** | **2656,75** | **2656,75** | **23,138** | **432** | **0** |

**Период нормальной работы 432ч**

**Период отсутств.счетатепл.энергии 0ч**

**Время работы прибора после сброса 19610ч**

**Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации**